{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":15,"sheets":["Resumo","PFP1","CRFF","PFP2.1_FatorKa","PFP2.2_FatorKb","PFP3_FatorKc","COMPOSIÇÕES","CPU-VEICULO_PickUp","CPU-VEICULO_Leve","CPU HOSPEDAGEM","SICRO PESSOAL","SICRO EQUIPAMENTOS","DNIT Rel. Consolidação de M.O.","DNIT Rel. Consolidação de C.G.","LISTA ORCAFASCIO"],"not_rendered":{"charts":0,"images":26,"macros":0,"external_links":337,"defined_names":54199,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Resumo","index":0,"n_rows":18,"n_cols":14,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,4,8],[5,0,5,5],[5,7,5,8],[6,7,6,8],[7,7,7,8],[7,0,8,0],[7,3,8,3],[7,5,8,5],[7,6,8,6],[6,0,6,6],[7,4,8,4],[14,7,14,8],[16,7,16,8],[17,7,17,8],[14,0,14,6],[7,1,8,1],[7,2,8,2]]}
[{"$nulls":7},"SICRO:","2025-07-01"]
[{"$nulls":7},"SINAPI:","2025-09-01"]
[{"$nulls":7},"DATA BASE:","2025-10-01",{"$nulls":4},"73km por área"]
["RESUMO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL",{"$nulls":12},"3 áreas"]
[{"$nulls":13},{"$f":"3*73","v":219}]
["PROJETO:",{"$nulls":6},"CONTRATANTE:"]
["CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO E SUPERVISÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NA ÁREA DE ATUAÇÃO 14ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARÁ.",{"$nulls":6},"CODEVASF (14ª/SR)"]
["GRUPO 1 - ITEM","DESCRIÇÃO","UNIDADE","QDE","R$ UNITÁRIO POR EQUIPE","FREQUENCIA","QDE / PRAZO","VALORES - R$"]
[{"$nulls":7},"UNITÁRIO (SRP)","TOTAL"]
[1,{"$f":"'PFP1'!E9","v":"APOIO À FISCALIZAÇÃO 1"},"UNID.",1,{"$f":"TRUNC(H10/D10,2)","v":46198.78},"MENSAL",12,{"$f":"SUM('PFP1'!L10,'PFP1'!L15,'PFP1'!L17)","v":46198.78},{"$f":"G10*H10","v":554385.36}]
[2,"APOIO À FISCALIZAÇÃO 2","UNID.",3,{"$f":"TRUNC(H11/D11,2)","v":35986.14},"MENSAL",12,{"$f":"SUM('PFP1'!L20,'PFP1'!L23)","v":107958.42},{"$f":"G11*H11","v":1295501.04}]
[3,"CONTROLE EXECUTIVO","UNID.",1,{"$f":"TRUNC(H12/D12,2)","v":10731},"MENSAL",12,{"$f":"'PFP1'!L27","v":10731},{"$f":"G12*H12","v":128772}]
[4,"CONTROLE TECNOLÓGICO","UNID.",2,38274.300000000003,"MENSAL",12,{"$f":"'PFP1'!L30","v":76548.600000000006},{"$f":"G13*H13","v":918583.20000000007}]
[]
["TOTAL ANUAL DO ORÇAMENTO REFERENCIAL:",{"$nulls":6},{"$f":"TRUNC(SUM(I10:I13),2)","v":2897241.6}]
[]
[{"$nulls":6},"ANUAL",{"$f":"H15","v":2897241.6}]
[{"$nulls":6},"MENSAL",{"$f":"TRUNC(H17/12,2)","v":241436.79999999999}]

{"sheet":"PFP1","index":1,"n_rows":61,"n_cols":28,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,0,47,7],[47,8,47,11],[48,0,48,7],[48,8,48,11],[49,0,49,9],[49,10,49,11],[50,0,50,9],[50,10,50,11],[51,0,51,9],[60,0,60,11],[52,0,52,9],[52,10,52,11],[53,0,53,11],[54,0,54,11],[55,0,55,11],[56,0,56,11],[57,0,57,11],[58,0,58,11],[59,0,59,11],[6,0,6,5],[6,6,6,9],[6,10,6,11],[46,0,46,7],[46,8,46,11],[26,4,26,9],[9,4,9,9],[29,4,29,9],[14,4,14,9],[16,4,16,9],[19,4,19,9],[22,4,22,9],[30,9,45,9],[3,10,3,11],[4,10,4,11],[5,0,5,5],[5,6,5,9],[5,10,5,11],[3,0,4,9]]}
[{"$nulls":10},"SICRO:","2025-07-01"]
[{"$nulls":10},"SINAPI:","2025-09-01"]
[{"$nulls":10},"DATA BASE:","2025-10-01"]
["PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO",{"$nulls":9},"CODIGO:"]
[{"$nulls":10},"PFP-1"]
["PROJETO:",{"$nulls":5},"CONTRATANTE:",null,null,null,"EDITAL:"]
[{"$f":"Resumo!A7","v":"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO E SUPERVISÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NA ÁREA DE ATUAÇÃO 14ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARÁ."},{"$nulls":5},"CODEVASF (14ª/SR)"]
["Base","Código","Cod.","Item","Categoria / Insumo","Uni","Qde","CUD","PU","FatorK","CT","PT"]
[null,null,"MO","1","APOIO À FISCALIZAÇÃO 1","unid","12",null,null,null,{"$f":"SUM(K10,K15,K17)","v":25498.530000000002},{"$f":"TRUNC(SUM(L10,L15,L17)*G9,2)","v":554385.36},null,"Encargos Comp e Adicionais"]
["CO","CO","DP","1.1","Pessoal",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(K11:K14)","v":19026.480000000003},{"$f":"TRUNC(SUM(L11:L14),2)","v":38469.86},null,{"$f":"VLOOKUP(B11,'DNIT Rel. Consolidação de M.O.'!$A:$Z,26,0)","v":1123.0699999999997}]
["SICRO","P8066","P2","1.1.1","Engenheiro Pleno","mês",1,{"$f":"TRUNC(VLOOKUP(B11,'DNIT Rel. Consolidação de M.O.'!$A$5:$D$105,4,0),2)","v":14698.04},{"$f":"TRUNC(H11*J11,2)","v":31433.22},{"$f":"'PFP2.1_FatorKa'!$E$38","v":2.1385999999999998},{"$f":"TRUNC(G11*H11,2)","v":14698.04},{"$f":"TRUNC(I11*G11,2)","v":31433.22},null,{"$f":"VLOOKUP(B21,'DNIT Rel. Consolidação de M.O.'!$A:$Z,26,0)","v":1123.0699999999997}]
["SICRO","SICRO","EC","1.1.4","Encargos Complementares (Eng. Pleno)","mês",{"$f":"SUM(G9:G11)","v":1},{"$f":"TRUNC(N10,2)","v":1123.07},{"$f":"TRUNC(H12*J12,2)","v":1341.17},{"$f":"PFP3_FatorKc!$E$20","v":1.1941999999999999},{"$f":"TRUNC(G12*H12,2)","v":1123.07},{"$f":"TRUNC(I12*G12,2)","v":1341.17},null,{"$f":"VLOOKUP(B13,'DNIT Rel. Consolidação de M.O.'!$A:$Z,26,0)","v":1227.7900000000002}]
["SICRO","P8026","A2","1.1.3","Ajudante Administrativo ","mês",1,{"$f":"TRUNC(VLOOKUP(B13,'DNIT Rel. Consolidação de M.O.'!$A$5:$D$105,4,0),2)","v":1977.58},{"$f":"TRUNC(H13*J13,2)","v":4229.25},{"$f":"'PFP2.1_FatorKa'!$E$38","v":2.1385999999999998},{"$f":"TRUNC(G13*H13,2)","v":1977.58},{"$f":"TRUNC(I13*G13,2)","v":4229.25}]
["SICRO","SICRO","EC","1.1.4","Encargos Complementares (Ajud. Administrativo)","mês",{"$f":"G13","v":1},{"$f":"TRUNC(N12,2)","v":1227.79},1466.22,{"$f":"PFP3_FatorKc!$E$20","v":1.1941999999999999},{"$f":"TRUNC(G14*H14,2)","v":1227.79},{"$f":"TRUNC(I14*G14,2)","v":1466.22}]
["DP","DP","DP","1.2","Diárias",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(K16:K16)","v":767.36},{"$f":"TRUNC(SUM(L16:L16),2)","v":916.38}]
["V1","V1","V1","1.2.2","Diárias (deslocamento + alimentação)","dia",2,{"$f":"TRUNC('CPU HOSPEDAGEM'!C40,2)","v":383.68},{"$f":"TRUNC(H16*J16,2)","v":458.19},{"$f":"PFP3_FatorKc!$E$20","v":1.1941999999999999},{"$f":"TRUNC(G16*H16,2)","v":767.36},{"$f":"TRUNC(I16*G16,2)","v":916.38},null,"BDI PARA SERVIÇO",{"$nulls":4},{"$f":"S20/12","v":7.5},{"$f":"T20/12","v":4.5},{"$f":"U20/12","v":3.75},{"$f":"V20/12","v":2.5}]
["EM","EM","EM","1.3","Elaboração de Projeto ",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(K18:K18)","v":5704.69},{"$f":"TRUNC(SUM(L18:L18),2)","v":6812.54},null,{"$f":"COMPOSIÇÕES!O32","v":0.20730000000000001}]
["M3","M3","M3","1.3.1","Elaboração de Projeto (sob demanda)","un",0.25,{"$f":"TRUNC(COMPOSIÇÕES!I15,2)","v":22818.77},{"$f":"TRUNC(H18*J18,2)","v":27250.17},{"$f":"PFP3_FatorKc!$E$20","v":1.1941999999999999},{"$f":"TRUNC(G18*H18,2)","v":5704.69},{"$f":"TRUNC(I18*G18,2)","v":6812.54},{"$nulls":5},"aproximação n° de ensaios"]
[null,null,"MO","2","APOIO À FISCALIZAÇÃO 2","unid","12",null,null,null,{"$f":"SUM(K20,K23)","v":60880.39},{"$f":"TRUNC(SUM(L20,L23)*G19,2)","v":1295501.04},{"$nulls":6},"Recap","TSD","CBUQ","Intertravado","Total","qnt/mês"]
["CO","CO","DP","2.1","Pessoal",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(K21:K22)","v":40699.919999999998},{"$f":"TRUNC(SUM(L21:L22),2)","v":83858.94},{"$nulls":5},"km",90,54,45,30,{"$f":"SUM(S20:V20)","v":219},{"$f":"SUM(S16:V16)","v":18.25}]
["SICRO","P8065","P3","2.1.2","Engenheiro Junior","mês",3,{"$f":"TRUNC(VLOOKUP(B21,'DNIT Rel. Consolidação de M.O.'!$A$5:$D$105,4,0),2)","v":12443.57},{"$f":"TRUNC(H21*J21,2)","v":26611.81},{"$f":"'PFP2.1_FatorKa'!$E$38","v":2.1385999999999998},{"$f":"TRUNC(G21*H21,2)","v":37330.71},{"$f":"TRUNC(I21*G21,2)","v":79835.429999999993},{"$nulls":5},"m²",{"$f":"S20*7*1000","v":630000},{"$f":"T20*7*1000","v":378000},{"$f":"U20*7*1000","v":315000},{"$f":"V20*7*1000","v":210000},{"$f":"SUM(S21:V21)","v":1533000}]
["SICRO","SICRO","EC","2.1.3","Encargos Complementares (Eng. Jr.)","mês",{"$f":"SUM(G21:G21)","v":3},{"$f":"TRUNC(N11,2)","v":1123.07},{"$f":"TRUNC(H22*J22,2)","v":1341.17},{"$f":"PFP3_FatorKc!$E$20","v":1.1941999999999999},{"$f":"TRUNC(G22*H22,2)","v":3369.21},{"$f":"TRUNC(I22*G22,2)","v":4023.51},{"$nulls":4},"Ensaio/Critério"]
["DP","DP","DP","2.2","Diárias e Passagens",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(K24:K25)","v":20180.47},{"$f":"TRUNC(SUM(L24:L25),2)","v":24099.48},{"$nulls":5},"Teor",{"$f":"(3*25200)/150","v":504},0,{"$f":"(3*12600)/150","v":252},0,{"$f":"SUM(S23:V23)","v":756},{"$f":"INT(W23/12)","v":63},{"$f":"W23*0.3","v":226.79999999999998},{"$f":"Y23/24","v":9.4499999999999993},null,{"$f":"INT(W23/36)","v":21}]
["B4","B4","B4","2.2.1","Veículo leve sem motorista","mês",3,{"$f":"'CPU-VEICULO_Leve'!D7","v":2122.6665709070771},{"$f":"TRUNC(H24*J24,2)","v":2534.88},{"$f":"PFP3_FatorKc!$E$20","v":1.1941999999999999},{"$f":"TRUNC(G24*H24,2)","v":6367.99},{"$f":"TRUNC(I24*G24,2)","v":7604.64},{"$nulls":5},"Marshal",{"$f":"S23","v":504},0,{"$f":"U23","v":252},0,{"$f":"SUM(S24:V24)","v":756},{"$f":"INT(W24/12)","v":63},{"$f":"W24*0.3","v":226.79999999999998},{"$f":"Y24/24","v":9.4499999999999993},null,{"$f":"INT(W24/36)","v":21}]
["V1","V1","V1","2.2.2","Diárias (deslocamento + alimentação)","dia",36,{"$f":"TRUNC('CPU HOSPEDAGEM'!C40,2)","v":383.68},{"$f":"TRUNC(H25*J25,2)","v":458.19},{"$f":"PFP3_FatorKc!$E$20","v":1.1941999999999999},{"$f":"TRUNC(G25*H25,2)","v":13812.48},{"$f":"TRUNC(I25*G25,2)","v":16494.84},{"$nulls":5},"C. Diam",{"$f":"S24","v":504},0,{"$f":"U24","v":252},0,756,63,226.79999999999998,9.4499999999999993,null,21]
[null,null,"MO","3","CONTROLE EXECUTIVO","unid","12",null,null,null,{"$f":"TRUNC(K27,2)","v":8942.5},{"$f":"TRUNC(L27*G26,2)","v":128772},{"$nulls":5},"C. Concreto",0,0,0,{"$f":"(V21*0.08)/50","v":336},336,28,100.8,4.2,null,9]
["TOP","TOP","EN.","3.1","Controle Executivo",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(K28)","v":8942.5},{"$f":"TRUNC(SUM(L28),2)","v":10731},{"$nulls":5},"Ligante",{"$f":"ROUNDUP((S21/5000),0)","v":126},{"$f":"ROUNDUP((T21/5000),0)","v":76},{"$f":"U20","v":45},0,247,20,74.099999999999994,3.0874999999999999,null,6]
[{"$f":"COMPOSIÇÕES!A18","v":"ORSE"},{"$f":"COMPOSIÇÕES!C18","v":9346},null,"3.1.1","Levantamento Topográfico (pós-obra)","m²",{"$f":"3650*7","v":25550},{"$f":"TRUNC(COMPOSIÇÕES!I18,2)","v":0.35},{"$f":"COMPOSIÇÕES!J18","v":0.42},"-",{"$f":"TRUNC(G28*H28,2)","v":8942.5},{"$f":"TRUNC(I28*G28,2)","v":10731},null,"% contraprova",null,null,null,"Normal",{"$f":"S29","v":0},{"$f":"(54000/200)+T20","v":324},{"$f":"(45000/200)+U20","v":270},{"$f":"30000/200+V20","v":180},774,64,232.2,9.6749999999999989,null,21]
[null,null,"MO","4","CONTROLE TECNOLÓGICO","unid","12",null,null,null,{"$f":"TRUNC(K30,2)","v":63405.95},{"$f":"TRUNC(L30*G29,2)","v":918583.2},{"$nulls":5},"Modif",0,{"$f":"IF((T21/2000)>(T28-T20),T21/2000,T28-T20)","v":270},{"$f":"IF((ROUNDUP(U21/2000,0))>(U28-U20),ROUNDUP(U21/2000,0),U28-U20)","v":225},{"$f":"IF(V21/2000 > V28,V21/2000,V28-V20)","v":150},645,53,193.5,8.0625,null,{"$f":"INT(W29/36)","v":17}]
["EN.","EN.","EN.","4.1","Controle Tecnológico",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(K31:K46)","v":63405.95},{"$f":"TRUNC(SUM(L31:L46),2)","v":76548.600000000006},{"$nulls":5},"N amos solo",0,{"$f":"T29+T28","v":594},{"$f":"U29+U28","v":495},{"$f":"V29+V28","v":330},1419,118,425.7,17.737500000000001,null,{"$f":"INT(#REF!/36)","v":{"$error":"#REF!"}}]
["COMPESA","01.07.05U","2024-07-01","4.1.1","Ensaio de determinação do teor de betume - cimento asfáltico","un",20,127.22,{"$f":"TRUNC(H31*(1+$N$17),2)","v":153.59},"Utilização em caso de necessidade de realização de contraprova. A execução segue as orientações do IBRAOP, sendo admissível a redução do número de ensaios, mediante aprovação da fiscalização.",{"$f":"TRUNC(G31*H31,2)","v":2544.4},{"$f":"TRUNC(I31*G31,2)","v":3071.8},{"$f":"G31*$G$29","v":240},{"$f":"M31/W23","v":0.31746031746031744},null,null,null,"granu",0,{"$f":"T30","v":594},495,330,1419,118,425.7,17.737500000000001,null,{"$f":"INT(W30/36)","v":39}]
["COMPESA","01.07.15U","2024-07-01","4.1.2","Ensaio Marshall - Mistura betuminosa a quente","un",20,254.45,{"$f":"TRUNC(H32*(1+$N$17),2)","v":307.19},null,{"$f":"TRUNC(G32*H32,2)","v":5089},{"$f":"TRUNC(I32*G32,2)","v":6143.8},{"$f":"G32*$G$29","v":240},{"$f":"M32/W24","v":0.31746031746031744},null,null,null,"carac solo",{"$f":"S31","v":0},594,495,330,1419,118,425.7,17.737500000000001,null,39]
["SETOP","ED-49547","2025-04-01","4.1.3","Ensaio de resistência à tração por compressão diametral","un",20,100.69,121.56,null,2013.8,2431.1999999999998,240,0.31746031746031744,null,null,null,"LL",0,594,495,330,1419,118,425.7,17.737500000000001,null,39]
["SETOP","ED-49546","2025-04-01","4.1.4","Ensaio de resistência à compressão simples concreto","un",20,100.21,120.98,null,2004.2,2419.6,240,0.7142857142857143,null,null,null,"LP",0,594,495,330,1419,118,425.7,17.737500000000001,null,39]
["EMOP","01.001.0300-0","2025-08-01","4.1.5","Determinação da taxa de ligante (serviços de escritório, laboratório e campo)","un",20,417.32,503.83,null,8346.4,10076.6,240,0.97165991902834004,null,null,null,"miniCBR",0,594,495,330,1419,118,425.7,17.737500000000001,null,39]
["EMBASA","34.01.25","2025-06-01","4.1.6","Ensaio de compactação - proctor normal (NBR - 07182)","un",15,300,362.19,null,4500,5432.85,180,0.23255813953488372,null,null,null,"visc",{"$f":"S23","v":504},{"$f":"T29","v":270},{"$f":"U23","v":252},0,1026,85,307.8,12.825000000000001,null,39]
["EMBASA","34.01.31","2025-06-01","4.1.7","Ensaio de compactação - proctor modificado (NBR - 07182)","un",15,157.86000000000001,190.58,null,2367.9,2858.7,180,0.27906976744186046,null,null,null,"Los Angeles",{"$f":"S23","v":504},{"$f":"T29","v":270},{"$f":"U24","v":252},0,1026,85,307.8,12.825000000000001,null,28]
["EMOP","01.001.0060-0","2025-08-01","4.1.9","Amostra de solo - preparação para ensaios de compactação e ensaios de caracterização (serviços de escritório, laboratório e campo)","un",20,632.24,763.3,null,12644.8,15266,240,0.16913319238900634,null,null,null,"Comp. MF",{"$f":"ROUNDUP((18000/(40/0.1025)),0)","v":47},{"$f":"ROUNDUP((108000/(40/0.1025)),0)","v":277},{"$f":"ROUNDUP((90000/(40/0.1025)),0)","v":231},{"$f":"ROUNDUP((60000/(40/0.1025)),0)","v":154},709,59,212.7,8.8624999999999989,null,28]
["COMPESA","01.07.06U","2024-07-01","4.1.10","Ensaio de granulometria por peneiramento - solos","un",20,101.64,122.7,null,2032.8,2454,240,0.16913319238900634,{"$nulls":13},19]
["EMBASA","34.97.04","2025-06-01","4.1.11","Ensaio de caracterização do solo","un",20,333.81,403,null,6676.2,8060,240,0.16913319238900634]
["COMPESA","01.07.09U","2024-07-01","4.1.12","Ensaio de Limite de Liquidez - Solos","un",20,71.08,85.81,null,1421.6,1716.2,240,0.16913319238900634]
["COMPESA","01.07.08U","2024-07-01","4.1.13","Ensaio de Limite de Plasticidade - Solos","un",20,57.16,69,null,1143.2,1380,240,0.16913319238900634]
["EMOP","01.001.0052-0","2025-08-01","4.1.14","Mini-CBR e expansão do solo compactado em equipamento miniatura (Serviços de escritório, Laboratório e Campo)","un",20,126.44,152.65,null,2528.8000000000002,3053,240,0.16913319238900634]
["COMPESA","01.07.O2U","2024-07-01","4.1.15","Ensaio de Viscosidade Saybolt-Furol - MATERIAL BETUMINIOSO","un",20,159.93,193.08,null,3198.6,3861.6,240,0.23391812865497075]
["COMPESA","01.07.13U","2024-07-01","4.1.16","Ensaio de Abrasão Los Angeles - Agregados","un",20,305.33,368.62,null,6106.6,7372.4,240,0.23391812865497075]
["EMOP","01.001.0123-0","2025-08-01","4.1.17","Resistência à compressão de corpo de prova cilíndrico de 15 x 30cm, por corpo de prova (serviços de escritório, laboratório e campo)","un",15,52.51,63.39,null,787.65,950.85,180,0.25387870239774329]
["TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(K9,K26,K19,K29)","v":158727.37}]
["TOTAL DOS ENCARGOS E DISPESAS DIVERSAS",{"$nulls":7},{"$f":"I49-I47","v":82709.430000000022}]
["PREÇO TOTAL MENSAL",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(L10,L15,L17,L27,L30,L20,L23)","v":241436.80000000002}]
["NOME DO INFORMANTE:",{"$nulls":9},"QUALIFICAÇÃO"]
[]
["ASSINATURA:",{"$nulls":9},"DATA:"]
[]
["OBSERVAÇÃO:"]
["Uni - unidade de medição do insumo;"]
["Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)"]
["CUD - Custo Unitário Direto do Insumo (sem encargos, taxas e impostos, valor não pode ser maior que o Orçado pela Codevasf)"]
["CT - Custo Total (sem encargos, taxas e impostos) - CT = Qde x CUD"]
["FatorK - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos (detalhar composição nas Planilhas \"FCON2.1\", \"FCON2.2\", \"FCON3\")"]
["PU - Preço Unitário (incluído encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK"]
["PT - Preço Total (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU"]

{"sheet":"CRFF","index":2,"n_rows":28,"n_cols":20,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[24,15,24,19],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[21,0,21,1],[22,0,22,1],[23,0,23,19],[24,0,24,14],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[8,3,8,4],[18,18,18,19],[0,0,0,15],[1,0,1,19],[2,0,2,19],[3,0,6,6],[3,7,6,14],[3,15,6,19],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1]]}
["CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO"]
[{"$f":"Resumo!A6","v":"PROJETO:"}]
[]
[{"$f":"Resumo!A7","v":"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO E SUPERVISÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NA ÁREA DE ATUAÇÃO 14ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARÁ."},{"$nulls":6},{"$f":"Resumo!H7","v":"CODEVASF (14ª/SR)"}]
[]
[]
[]
["Item","Descrição","Total Por Etapa","30 DIAS","60 DIAS","30 DIAS","60 DIAS","90 DIAS","120 DIAS","150 DIAS","180 DIAS","210 DIAS","240 DIAS","270 DIAS","300 DIAS","330 DIAS","360 DIAS","30 DIAS","60 DIAS","90 DIAS"]
[null,"EMISSÃO OS",null,"Limite máx"]
["1.0","APOIO À FISCALIZAÇÃO 1",{"$f":"SUM(F10:T10)","v":1},null,null,8.3299999999999999E-2,8.3299999999999999E-2,8.3299999999999999E-2,8.3299999999999999E-2,8.3299999999999999E-2,8.3299999999999999E-2,8.3299999999999999E-2,8.3299999999999999E-2,8.3400000000000002E-2,8.3400000000000002E-2,8.3400000000000002E-2,8.3400000000000002E-2]
[null,null,{"$f":"'PFP1'!L9","v":554385.36},null,null,{"$f":"ROUND($C$11*F10,2)","v":46180.3},{"$f":"ROUND($C$11*G10,2)","v":46180.3},46180.3,46180.3,46180.3,46180.3,46180.3,46180.3,46235.74,46235.74,46235.74,46235.74]
["2.0","APOIO Á FISCALIZAÇÃO 2",{"$f":"SUM(F12:T12)","v":1},null,null,8.3299999999999999E-2,8.3299999999999999E-2,8.3299999999999999E-2,8.3299999999999999E-2,8.3299999999999999E-2,8.3299999999999999E-2,8.3299999999999999E-2,8.3299999999999999E-2,8.3400000000000002E-2,8.3400000000000002E-2,8.3400000000000002E-2,8.3400000000000002E-2]
[null,null,{"$f":"'PFP1'!L19","v":1295501.04},null,null,{"$f":"ROUND($C$13*F12,2)","v":107915.24},{"$f":"ROUND($C$13*G12,2)","v":107915.24},107915.24,107915.24,107915.24,107915.24,107915.24,107915.24,{"$f":"TRUNC($C$13*N12,2)","v":108044.78},{"$f":"TRUNC($C$13*O12,2)","v":108044.78},108044.78,108044.78]
["3.0","CONTROLE EXECUTIVO",{"$f":"SUM(F14:T14)","v":1},null,null,8.3299999999999999E-2,8.3299999999999999E-2,8.3299999999999999E-2,8.3299999999999999E-2,8.3299999999999999E-2,8.3299999999999999E-2,8.3299999999999999E-2,8.3299999999999999E-2,8.3400000000000002E-2,8.3400000000000002E-2,8.3400000000000002E-2,8.3400000000000002E-2]
[null,null,{"$f":"'PFP1'!L26","v":128772},null,null,{"$f":"ROUND($C$15*F14,2)","v":10726.71},{"$f":"ROUND($C$15*G14,2)","v":10726.71},10726.71,10726.71,10726.71,10726.71,10726.71,10726.71,10739.58,10739.58,10739.58,10739.58]
["4.0","CONTROLE TECNOLÓGIO",{"$f":"SUM(F16:T16)","v":1},null,null,8.3299999999999999E-2,8.3299999999999999E-2,8.3299999999999999E-2,8.3299999999999999E-2,8.3299999999999999E-2,8.3299999999999999E-2,8.3299999999999999E-2,8.3299999999999999E-2,8.3400000000000002E-2,8.3400000000000002E-2,8.3400000000000002E-2,8.3400000000000002E-2]
[null,null,{"$f":"'PFP1'!L29","v":918583.2},null,null,{"$f":"ROUND($C$17*F16,2)","v":76517.98},{"$f":"ROUND($C$17*G16,2)","v":76517.98},76517.98,76517.98,76517.98,76517.98,76517.98,76517.98,76609.84,76609.84,76609.84,76609.84]
[null,"MEDIÇÕES"]
[null,"EMISSÃO DO TEF",{"$nulls":16},"Limite máx"]
["Porcentagem",{"$nulls":4},{"$f":"ROUND(F21/$P$25,4)","v":8.3299999999999999E-2},{"$f":"ROUND(G21/$P$25,4)","v":8.3299999999999999E-2},8.3299999999999999E-2,8.3299999999999999E-2,8.3299999999999999E-2,8.3299999999999999E-2,8.3299999999999999E-2,8.3299999999999999E-2,8.3400000000000002E-2,8.3400000000000002E-2,8.3400000000000002E-2,8.3400000000000002E-2]
["Custo",{"$nulls":4},{"$f":"F11+F13+F17+F15","v":241340.23},{"$f":"G11+G13+G17+G15","v":241340.23},241340.23,241340.23,241340.23,241340.23,241340.23,241340.23,241629.93999999997,241629.93999999997,241629.93999999997,241629.93999999997]
["Porcentagem Acumulada",{"$nulls":4},{"$f":"ROUND(F23/$P$25,4)","v":8.3299999999999999E-2},{"$f":"ROUND(G23/$P$25,4)","v":0.1666},0.24990000000000001,0.3332,0.41649999999999998,0.49980000000000002,0.58309999999999995,0.66639999999999999,0.74980000000000002,0.83320000000000005,0.91659999999999997,1]
["Custo Acumulado",{"$nulls":4},{"$f":"F21","v":241340.23},{"$f":"F23+G21","v":482680.46},{"$f":"G23+H21","v":724020.69000000006},965360.92,1206701.1500000001,1448041.3800000001,1689381.61,1930721.84,2172351.7800000003,2413981.7200000002,2655611.66,2897241.6]
[]
["Total Geral",{"$nulls":14},{"$f":"Q23","v":2897241.6}]
[]
[]
[null,null,null,30,60,90,120,150,180,210,240,270,300,330,360,390,420,450,480,510]

{"sheet":"PFP2.1_FatorKa","index":3,"n_rows":47,"n_cols":11,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,4,4],[7,0,8,3],[41,0,41,3],[43,0,43,5],[44,0,44,5],[30,1,30,3],[31,1,31,3],[32,1,32,3],[33,1,33,3],[34,1,34,3],[25,1,25,3],[26,1,26,3],[27,1,27,3],[28,1,28,3],[29,1,29,3],[20,1,20,3],[45,0,45,5],[46,0,46,5],[35,1,35,3],[36,1,36,3],[37,1,37,3],[38,4,38,5],[39,4,39,5],[21,1,21,3],[22,1,22,3],[23,1,23,3],[24,1,24,3],[15,1,15,3],[16,1,16,3],[17,1,17,3],[18,1,18,3],[19,1,19,3],[10,1,10,3],[11,1,11,3],[12,1,12,3],[13,1,13,3],[14,1,14,3],[5,2,5,4],[6,0,6,1],[6,2,6,4],[7,4,7,5],[9,1,9,3]]}
[]
[]
[]
["DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka",{"$nulls":4},"CODIGO:"]
[{"$nulls":5},"PFP-2.1"]
["PROJETO:",null,"CONTRATANTE:",null,null,"EDITAL:"]
[{"$f":"'PFP1'!A7","v":"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO E SUPERVISÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NA ÁREA DE ATUAÇÃO 14ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARÁ."},null,"CODEVASF (14ª/SR)"]
["DISCRIMINAÇÃO",null,null,null,"VALORES"]
[{"$nulls":4},"%","R$",null,null,null,{"$f":"SUM(J10:J13)","v":0},{"$f":"SUM(K10:K13)","v":0}]
["A","ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS",null,null,{"$f":"ROUND(SUM(E11:E19),4)","v":0.36799999999999999},{"$f":"E10*'PFP1'!$K$9","v":9383.4590400000016}]
["A1","INSS",null,null,0.2,{"$f":"E11*'PFP1'!$K$9","v":5099.706000000001}]
["A2","SESI",null,null,1.4999999999999999E-2,{"$f":"E12*'PFP1'!$K$9","v":382.47795000000002}]
["A3","SENAI",null,null,0.01,{"$f":"E13*'PFP1'!$K$9","v":254.98530000000002}]
["A4","INCRA",null,null,2E-3,{"$f":"E14*'PFP1'!$K$9","v":50.997060000000005},{"$nulls":4},{"$f":"SUM(K15:K16)","v":0}]
["A5","SEBRAE",null,null,6.0000000000000001E-3,{"$f":"E15*'PFP1'!$K$9","v":152.99118000000001}]
["A6","Salário Educação",null,null,2.5000000000000001E-2,{"$f":"E16*'PFP1'!$K$9","v":637.46325000000013}]
["A7","Seguro Contra Acidentes de Trabalho",null,null,0.03,{"$f":"E17*'PFP1'!$K$9","v":764.95590000000004},{"$nulls":4},{"$f":"SUM(K18:K19)","v":0}]
["A8","FGTS",null,null,0.08,{"$f":"E18*'PFP1'!$K$9","v":2039.8824000000002}]
["A9","SECONCI",null,null,0,{"$f":"E19*'PFP1'!$K$9","v":0}]
["B"," ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE \"A\"",null,null,{"$f":"ROUND(SUM(E21:E27),4)","v":0.1946},{"$f":"E20*'PFP1'!$K$9","v":4962.0139380000001},{"$nulls":4},{"$f":"SUM(K21:K22)","v":0}]
["B3","Auxílio Enfermidade",null,null,6.4999999999999997E-3,{"$f":"E21*'PFP1'!$K$9","v":165.74044500000002}]
["B4","13º Salário",null,null,8.3299999999999999E-2,{"$f":"E22*'PFP1'!$K$9","v":2124.0275490000004}]
["B5","Licença Paternidade",null,null,5.0000000000000001E-4,{"$f":"E23*'PFP1'!$K$9","v":12.749265000000001},null,null,null,{"$f":"SUM(J24:J29)","v":0},{"$f":"SUM(K24:K29)","v":0}]
["B6","Faltas Justificadas",null,null,5.5999999999999999E-3,{"$f":"E24*'PFP1'!$K$9","v":142.79176800000002}]
["B8","Auxílio Acidente de Trabalho",null,null,6.9999999999999999E-4,{"$f":"E25*'PFP1'!$K$9","v":17.848971000000002}]
["B9","Férias Gozadas",null,null,9.7699999999999995E-2,{"$f":"E26*'PFP1'!$K$9","v":2491.206381}]
["B10","Salário Maternidade",null,null,2.9999999999999997E-4]
["C"," ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE \"A\"",null,null,{"$f":"ROUND(SUM(E29:E33),4)","v":8.0500000000000002E-2},{"$f":"E28*'PFP1'!$K$9","v":2052.6316650000003}]
["C1","Aviso Prévio Indenizado",null,null,4.1700000000000001E-2,{"$f":"E29*'PFP1'!$K$9","v":1063.2887010000002}]
["C2","Aviso Prévio Trabalhado",null,null,1E-3,{"$f":"E30*'PFP1'!$K$9","v":25.498530000000002}]
["C3","Férias Indenizadas",null,null,1.3599999999999999E-2,{"$f":"E31*'PFP1'!$K$9","v":346.78000800000001}]
["C4","Depósito Rescisão Sem Justa Causa",null,null,2.07E-2,{"$f":"E32*'PFP1'!$K$9","v":527.819571},null,{"$f":"K9+K14+K20+K17+K23","v":0}]
["C5","Indenização Adicional",null,null,3.5000000000000001E-3,{"$f":"E33*'PFP1'!$K$9","v":89.244855000000015}]
["D"," REINCIDÊNCIAS",null,null,{"$f":"ROUND(SUM(E35:E36),4)","v":7.5300000000000006E-2},{"$f":"E34*'PFP1'!$K$9","v":1920.0393090000002}]
["D1","Reincidência de \"A\" sobre \"B\"",null,null,{"$f":"ROUND(E10*E20,4)","v":7.1599999999999997E-2},{"$f":"E35*'PFP1'!$K$9","v":1825.6947480000001}]
["D2","Reincidência de \"A\" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado",null,null,3.7000000000000002E-3,{"$f":"E36*'PFP1'!$K$9","v":94.344561000000013}]
["K1","ENCARGOS SOCIAIS",null,null,{"$f":"ROUND(E10+E20+E28+E34,4)","v":0.71840000000000004},{"$f":"E37*'PFP1'!$K$9","v":18318.143952000002}]
["Ka","TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE M.O.",null,null,{"$f":"TRUNC((1+E37+PFP3_FatorKc!E16)*(1+PFP3_FatorKc!E15)*(1+PFP3_FatorKc!E11),4)","v":2.1385999999999998}]
["NOME DO INFORMANTE:",null,null,null,"QUALIFICAÇÃO"]
[]
["ASSINATURA:",null,null,null,"DATA:"]
[]
["OBSERVAÇÃO:"]
["1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS. "]
["2 - APLICAR O  % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA COM VÍNCULO PERMANENTE"]
["Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra COM VINCULO (incide apenas no Insumo Codigo M.O.)"]
["Ka = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)"]

{"sheet":"PFP2.2_FatorKb","index":4,"n_rows":47,"n_cols":8,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[43,0,43,5],[44,0,44,5],[45,0,45,5],[46,0,46,5],[3,0,4,4],[7,0,8,3],[36,1,36,3],[37,1,37,3],[38,4,38,5],[39,4,39,5],[41,0,41,3],[31,1,31,3],[32,1,32,3],[33,1,33,3],[34,1,34,3],[35,1,35,3],[26,1,26,3],[27,1,27,3],[28,1,28,3],[29,1,29,3],[30,1,30,3],[21,1,21,3],[22,1,22,3],[23,1,23,3],[24,1,24,3],[25,1,25,3],[15,1,15,3],[16,1,16,3],[17,1,17,3],[19,1,19,3],[20,1,20,3],[10,1,10,3],[11,1,11,3],[12,1,12,3],[13,1,13,3],[14,1,14,3],[5,2,5,4],[6,0,6,1],[6,2,6,4],[7,4,7,5],[9,1,9,3]]}
[]
[]
[]
["DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kb",{"$nulls":4},"CODIGO:"]
[{"$nulls":5},"PFP-2.2"]
["PROJETO:",null,"CONTRATANTE:",null,null,"EDITAL:"]
[{"$f":"'PFP1'!A7","v":"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO E SUPERVISÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NA ÁREA DE ATUAÇÃO 14ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARÁ."},null,"CODEVASF (14ª/SR)"]
["DISCRIMINAÇÃO",null,null,null,"VALORES"]
[{"$nulls":4},"%","R$"]
["A","ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS",null,null,{"$f":"ROUND(SUM(E11:E19),4)","v":0.2},{"$f":"ROUND(SUM(F11:F19),4)","v":0.2}]
["A1","INSS",null,null,0.2,0.2]
["A2","SESI",null,null,0,0]
["A3","SENAI",null,null,0,0]
["A4","INCRA",null,null,0,0]
["A5","SEBRAE",null,null,0,0]
["A6","Salário Educação",null,null,0,0]
["A7","Seguro Contra Acidentes de Trabalho",null,null,0,0]
["A8","FGTS",null,null,0,0]
["A9","SECONCI",null,null,0,0]
["B"," ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE \"A\"",null,null,{"$f":"ROUND(SUM(E21:E27),4)","v":0},{"$f":"ROUND(SUM(F21:F27),4)","v":0}]
["B3","Auxílio Enfermidade",null,null,0,0]
["B4","13º Salário",null,null,0,0]
["B5","Licença Paternidade",null,null,0,0]
["B6","Faltas Justificadas",null,null,0,0]
["B8","Auxílio Acidente de Trabalho",null,null,0,0]
["B9","Férias Gozadas",null,null,0,0]
["B10","Salário Maternidade",null,null,0,0]
["C"," ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE \"A\"",null,null,{"$f":"ROUND(SUM(E29:E33),4)","v":0},{"$f":"ROUND(SUM(F29:F33),4)","v":0}]
["C1","Aviso Prévio Indenizado",null,null,0,0]
["C2","Aviso Prévio Trabalhado",null,null,0,0]
["C3","Férias Indenizadas",null,null,0,0]
["C4","Depósito Rescisão Sem Justa Causa",null,null,0,0,null,{"$f":"K9+K14+K20+K17+K23","v":0}]
["C5","Indenização Adicional",null,null,0,0]
["D"," REINCIDÊNCIAS",null,null,{"$f":"ROUND(SUM(E35:E36),4)","v":0},{"$f":"ROUND(SUM(F35:F36),4)","v":0}]
["D1","Reincidência de \"A\" sobre \"B\"",null,null,{"$f":"ROUND(E10*E20,4)","v":0},0]
["D2","Reincidência de \"A\" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado",null,null,{"$f":"ROUND(E10*E30,4)+ROUND(E29*E13,4)","v":0},0]
["K1","ENCARGOS SOCIAIS",null,null,{"$f":"ROUND(E10+E20+E28+E34,4)","v":0.2},{"$f":"F34+F28+F20+F10","v":0.2}]
["Kb","TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE M.O.",null,null,{"$f":"TRUNC((1+E37+PFP3_FatorKc!E16)*(1+PFP3_FatorKc!E15)*(1+PFP3_FatorKc!E11),4)","v":1.5195000000000001}]
["NOME DO INFORMANTE:",null,null,null,"QUALIFICAÇÃO"]
[]
["ASSINATURA:",null,null,null,"DATA:"]
[]
["OBSERVAÇÃO:"]
["1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS. "]
["2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA SEM VÍNCULO PERMANENTE"]
["Kb - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra SEM VINCULO (incide apenas no Insumo Codigo M.O.)"]
["Kb = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)"]

{"sheet":"PFP3_FatorKc","index":5,"n_rows":38,"n_cols":11,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[36,0,36,5],[37,0,37,5],[9,0,10,0],[3,0,4,4],[7,0,8,2],[9,1,10,2],[31,0,31,5],[32,0,32,5],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[35,0,35,5],[26,0,26,5],[27,0,27,5],[28,0,28,5],[29,0,29,5],[30,0,30,5],[17,1,17,3],[18,1,18,3],[19,1,19,3],[24,0,24,5],[25,0,25,5],[17,4,17,5],[18,4,18,5],[19,4,19,5],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,3],[15,1,15,3],[16,1,16,3],[5,2,5,4],[6,0,6,1],[6,2,6,4],[7,3,7,5],[11,1,11,2],[8,4,8,5],[9,4,9,5],[10,4,10,5],[11,4,11,5],[12,4,12,5],[13,4,13,5],[14,4,14,5],[16,4,16,5],[15,4,15,5]]}
[]
[]
[]
["DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: Kc",{"$nulls":4},"CODIGO:"]
[{"$nulls":5},"PFP-3"]
["PROJETO:",null,"CONTRATANTE:",null,null,"EDITAL:"]
[{"$f":"'PFP1'!A7","v":"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO E SUPERVISÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NA ÁREA DE ATUAÇÃO 14ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARÁ."},null,"CODEVASF (14ª/SR)"]
["DISCRIMINAÇÃO 1",null,null,"VALORES"]
[null,null,null,"% preço","% custo",null,null,null,{"$f":"SUM(I10:I13)","v":0},{"$f":"SUM(J10:J13)","v":0}]
["K4","DESPESAS FISCAIS",null,"K' (%)2","K (%)3"]
[null,null,null,{"$f":"ROUND(D12+D13+D14,4)","v":0.104},{"$f":"ROUND(E12+E13+E14,4)","v":0.11609999999999999}]
[1,"ISS",null,0.03,{"$f":"ROUND((1/(1-$D$11))*D12,4)","v":3.3500000000000002E-2}]
[2,"PIS - aliquota efetiva com percentual-desconto de 20%",null,{"$f":"ROUND(1.65%*0.8,4)","v":1.32E-2},{"$f":"ROUND((1/(1-$D$11))*D13,4)","v":1.47E-2}]
[3,"COFINS - aliquota efetiva com percentual-desconto de 20%",null,{"$f":"ROUND(7.6%*0.8,4)","v":6.08E-2},6.7900000000000002E-2,{"$nulls":4},{"$f":"SUM(J15:J16)","v":0}]
["K3","REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO)",null,null,7.0000000000000007E-2]
["K2","CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL",null,null,{"$f":"ROUND(SUM(E17:E19),4)","v":7.2400000000000006E-2}]
[4,"Custos da administração central da empresa (diretoria, pessoal técnico de apoio e pessoal administrativo não diretamente vinculado à prestação dos serviços)",null,null,0.04,{"$nulls":4},{"$f":"SUM(J18:J19)","v":0}]
[5,"Outras despesas que afetam o custo de produção como treinamento, biblioteca, programa de qualidade, programa de benefícios, auditoria interna e externa",null,null,0.02]
[6,"Despesas fixas e variaveis com patrimônio, aluguéis, comunicação, manutenção e transporte não diretamente relacionados com o custo direto dos serviços",null,null,1.24E-2]
["Kc","TAXA RESSARCIMENTO DE DESPESAS SOBRE CUSTOS DIVERSOS",null,null,{"$f":"TRUNC((1+E15)*(1+E11),4)","v":1.1941999999999999},{"$nulls":4},{"$f":"SUM(K21:K22)","v":0}]
["NOME DO INFORMANTE:",null,null,null,"QUALIFICAÇÃO:"]
[]
["ASSINATURA:",null,null,null,"DATA:",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(J24:J29)","v":0},{"$f":"SUM(K24:K29)","v":0}]
[]
["Observação:"]
["1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MÃO -DE-OBRA"]
["1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS"]
["2 - K4 = INDICAR % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)"]
["3 - PIS e COFINS, Regime de Incidencia Acumulativa (0,65% e 3,00% - sem percentual de desconto) ou em Regime de Incidencia Não Acumulativa (1,65% e 7,60% - aplicável percentual de desconto) de acordo com a forma de apuração do lucro no IRPJ. APRESENTAR COMPROVANTES de aproveitamento de créditos tributários dos últimos 12 meses em caso de aplicação de \"percentual de desconto\"."]
["4 - AS DESPESAS FISCAIS (K4) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NÃO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS, "]
["     DEVENDO SER CALCULADO O K4' APLICANDO-SE A SEGUINTE FÓRMULA:"]
["     K4' = { [ 1 / ( 1 - K4) ] - 1 } x 100",{"$nulls":6},{"$f":"J9+J14+J20+J17+K23","v":0}]
[{"$f":"CONCATENATE(\"     K4' = { [ 1 / ( 1 - \",D11,\" ) ] - 1 } x 100\")","v":"     K4' = { [ 1 / ( 1 - 0,104 ) ] - 1 } x 100"}]
["Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas sobre Custos Diversos (incide sobre os Insumos Codigo DP e EQ)"]
["Kc = (1 + K3) x (1 + K4)"]
["K2 - Incide sobre o Custo Total (CT) da Mão de Obra (MO)"]
["K3 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mão de Obra com encargos (MO x Ka ou Kb), demais Custos (DP e EQ), e Custos da Administração Central (K2)"]
["K4 -  Incide sobre o Custo Total (CT) Mão de Obra com encargos (MO x Ka ou Kb), demais Custos (DP e EQ), e Custos da Administração Central (K2) e Lucro (K3)"]

{"sheet":"COMPOSIÇÕES","index":6,"n_rows":32,"n_cols":15,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,9],[10,12,10,14],[29,12,30,14],[31,12,31,13]]}
[]
[{"$f":"PFP3_FatorKc!A7","v":"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO E SUPERVISÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NA ÁREA DE ATUAÇÃO 14ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARÁ."}]
["COMPOSIÇÃO 4",null,null,"DESCRIÇÃO","UNIDADE","QUANTIDADE","CUSTO UNITÁRIO","PREÇO UNITÁRIO","CUSTO TOTAL","PREÇO TOTAL"]
["ORIGEM","CÓDIGO 1","CÓDIGO 2","Projeto Executivo","[un]",1,"CUSTO UNITÁRIO",null,"-","-"]
["DNIT",null,"P9949","Topógrafo","mês",0.5,{"$f":"TRUNC(VLOOKUP(C5,'SICRO PESSOAL'!$A$6:$G$106,4,0),2)","v":9354.42},{"$f":"TRUNC(G5*PFP3_FatorKc!$E$20,2)","v":11171.04},{"$f":"TRUNC(G5*F5,2)","v":4677.21},{"$f":"TRUNC(H5*F5,2)","v":5585.52}]
["DNIT",null,"P9950","Auxiliar de topógrafo","mês",0.5,{"$f":"TRUNC(VLOOKUP(C6,'SICRO PESSOAL'!$A$6:$G$106,4,0),2)","v":6069.37},{"$f":"TRUNC(G6*PFP3_FatorKc!$E$20,2)","v":7248.04},{"$f":"TRUNC(G6*F6,2)","v":3034.68},{"$f":"TRUNC(H6*F6,2)","v":3624.02}]
["DNIT",null,"P9903","Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia ","mês",1,{"$f":"TRUNC(VLOOKUP(C7,'SICRO PESSOAL'!$A$6:$G$106,4,0),2)","v":4888.9799999999996},{"$f":"TRUNC(G7*PFP3_FatorKc!$E$20,2)","v":5838.41},4888.9799999999996,5838.41]
["-",null,"-","C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO","Estimativa % como referência de equipe técnica com encargos sociais ",0.03,{"$f":"TRUNC(SUM(G5:G7),2)","v":20312.77},{"$f":"TRUNC(G8*PFP3_FatorKc!$E$20,2)","v":24257.5},609.38,727.72]
["Codevasf",null,"-","VEÍCULOS (Veículo tipo pick-up, cabine dupla - 2.0 16V 4x4 diesel Aut.)","h",120,{"$f":"TRUNC('CPU-VEICULO_PickUp'!C12,2)","v":23.05},{"$f":"TRUNC(G9*PFP3_FatorKc!$E$20,2)","v":27.52},2766,3302.4]
["DNIT",null,"E9553","C.3 - Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m","h",120,{"$f":"TRUNC(VLOOKUP(C10,'SICRO EQUIPAMENTOS'!$A$4:$K$541,10,0),2)","v":8.09},{"$f":"TRUNC(G10*PFP3_FatorKc!$E$20,2)","v":9.66},970.8,1159.2]
["DNIT",null,"P9858","Laboratorista","mês",0.25,{"$f":"TRUNC(VLOOKUP(C11,'SICRO PESSOAL'!$A$6:$G$106,4,0),2)","v":7960.14},{"$f":"TRUNC(G11*PFP3_FatorKc!$E$20,2)","v":9505.99},1990.03,2376.4899999999998,null,null,"MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIÇOS (ENVOLVENDO A CONSTRUÇÃO DE VIAS)"]
["DNIT",null,"P9833","Auxiliar de Laboratório","mês",0.25,{"$f":"TRUNC(VLOOKUP(C12,'SICRO PESSOAL'!$A$6:$G$106,4,0),2)","v":6049.92},{"$f":"TRUNC(G12*PFP3_FatorKc!$E$20,2)","v":7224.81},1512.48,1806.2,null,null,"ITEM","DISCRIMINAÇÃO","PERC.    (%)"]
["DNIT",null,"B8959","Laboratório de solos","mês",0.25,{"$f":"TRUNC('DNIT Rel. Consolidação de C.G.'!F18,2)","v":3597.39},{"$f":"TRUNC(G13*PFP3_FatorKc!$E$20,2)","v":4296},899.34,1074]
["DNIT",null,"B8959","Laboratório de asfalto","mês",0.25,{"$f":"TRUNC('DNIT Rel. Consolidação de C.G.'!F16,2)","v":5879.5},{"$f":"TRUNC(G14*PFP3_FatorKc!$E$20,2)","v":7021.29},1469.87,1755.32]
[{"$nulls":8},{"$f":"TRUNC(SUM(I5:I14),2)","v":22818.77},{"$f":"TRUNC(SUM(J5:J14),2)","v":27249.279999999999},null,null,"1.00","Despesas Indiretas"]
[{"$nulls":12},"A1","Seguro e Garantia",3.2000000000000002E-3]
["COMPOSIÇÃO 5",null,null,"DESCRIÇÃO","UNIDADE","QUANTIDADE","CUSTO UNITÁRIO","PREÇO UNITÁRIO","CUSTO TOTAL","PREÇO TOTAL",null,null,"A2","Riscos e Imprevistos",5.0000000000000001E-3]
["ORSE","CÓDIGO 1",9346,"LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO","m2",1,{"$f":"J25","v":0.35},{"$f":"TRUNC(G18*(1+$O$32),2)","v":0.42},{"$f":"TRUNC(G18*F18,2)","v":0.35},{"$f":"TRUNC(H18*F18,2)","v":0.42},null,null,"A3","Despesas Financeiras",1.0200000000000001E-2]
["ORSE",null,48,"Auxiliar de Topografia","H",5.4999999999999997E-3,21.66,null,null,{"$f":"ROUND(F19*G19,2)","v":0.12},null,null,"A4","Administração Central",3.7999999999999999E-2]
["ORSE",null,6694,"Desenhista Junior","H",1E-3,27.5,null,null,{"$f":"ROUND(F20*G20,2)","v":0.03},null,null,"Total do Grupo A =",null,{"$f":"SUM(O16:O19)","v":5.6399999999999999E-2}]
["ORSE",null,6443,"Teodolito","H",2.7000000000000001E-3,2.25,null,null,0.01,null,null,"2.00","Benefício"]
["ORSE",null,5931,"Tecnico Cadastro","H",2E-3,35.97,null,null,7.0000000000000007E-2,null,null,"B1","LUCRO",6.6400000000000001E-2]
["ORSE",null,70,"Topografo","H",2.7000000000000001E-3,36.76,null,null,0.1,null,null,"Total do Grupo B =",null,{"$f":"O22","v":6.6400000000000001E-2}]
["ORSE",null,4415,"Veículo Leve","H",1.6000000000000001E-3,13.18,null,null,0.02,null,null,"3.00","Impostos"]
[{"$nulls":8},{"$f":"TRUNC(SUM(I19:I24),2)","v":0},{"$f":"TRUNC(SUM(J19:J24),2)","v":0.35},null,null,"C1","PIS / PASEP",6.4999999999999997E-3]
[{"$nulls":12},"C2","COFINS",0.03]
[{"$nulls":12},"C3","ISS (PONDERADO)",0.03]
[{"$nulls":12},"Total do Grupo C =",null,{"$f":"SUM(O25:O27)","v":6.6500000000000004E-2}]
[{"$nulls":12},"Fórmula Para Cálculo do B.D.I"]
[{"$nulls":12},"BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1"]
[]
[{"$nulls":12},"Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) =",null,{"$f":"TRUNC((((1+O19+O16+O17)*(1+O18)*(1+O23))/(1-O28))-1,4)","v":0.20730000000000001}]

{"sheet":"CPU-VEICULO_PickUp","index":7,"n_rows":175,"n_cols":31,"rows_kept":175,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,22,13,22],[4,0,4,2],[6,0,6,2],[7,0,7,1],[7,4,7,8],[8,0,8,2],[8,4,16,4]]}
[]
[]
[]
[]
["Composição de Preços de Locação de Veículo tipo pick-up"]
[null,"Data de atualização:","2025-09-18",null,"CV","Média","Mediana",{"$nulls":4},"CV","Média","Mediana",{"$nulls":8},"CV","Média","Mediana"]
["CODEVASF ",null,null,null,{"$f":"_xlfn.STDEV.S(I9:I17)/AVERAGE(I9:I17)","v":0.12022418872722392},{"$f":"AVERAGE(I9:I17)","v":188340},{"$f":"MEDIAN(I9:I17)","v":188325},{"$nulls":4},{"$f":"_xlfn.STDEV.S(M9:T9)/AVERAGE(M9:T9)","v":0.31004639163110881},{"$f":"AVERAGE(M9:T9)","v":42.158749999999998},{"$f":"MEDIAN(M9:T9)","v":37.42},{"$nulls":8},{"$f":"_xlfn.STDEV.S(X9:AE9)/AVERAGE(X9:AE9)","v":0.21426169226966532},{"$f":"AVERAGE(X9:AE9,X10:AE10,X11:AE11,X12:AE12,X13:AE13,X14:AE14)","v":556.93666666666661},{"$f":"MEDIAN(X9:AE9,X10:AE10,X11:AE11,X12:AE12,X13:AE13,X14:AE14)","v":513.57500000000005}]
["OBS:               Preço sem BDI e sem motorista                                                                   BDI=",null,null,null,"PREÇO FIPE - ref. Ago/2025 (Modelo 2024)",{"$nulls":5},"PRODUTO ","MENOR (MÉDIA, MEDIANA)","COT. 1","COT. 2","COT. 3","COT. 4","COT. 5","COT. 6","COT. 7","COT. 8",null,"PRODUTO","MENOR (MÉDIA, MEDIANA)","COT. 1","COT. 2","COT. 3","COT. 4","COT. 5","COT. 6","COT. 7","COT. 8"]
["Veículo tipo pick-up, cabine dupla - 2.0 16V 4x4 diesel Aut.",null,null,null,"Pick up cabine dupla","VW","AMAROK Comfor. 3.0 V6 TDI 4x4 Dies. Aut.",{"$f":"(8.6+9)/2","v":8.8000000000000007},204854,null,"Lubrificante 5W30 Diesel 1L",{"$f":"SMALL(M7:N7,1)","v":37.42},59.99,34.1,53.76,34.9,23.9,33.78,39.94,56.9,null,"Pneu 225/65 R17",{"$f":"SMALL(X7:Y7,1)","v":513.57500000000005},659.9,497.94,619.20000000000005,778.91,478.8,749,459.9,497.94]
[null,"Custo Mensal (R$):",{"$f":"ROUND(C51,2)","v":4056.05},null,null,"Toyota","Hilux CD SR 4x4 2.8 TDI Diesel Aut.",{"$f":"(10.5+11.3)/2","v":10.9},230948,{"$nulls":12},"Pneu 225/60R18",null,1088.7,622.25,965.2,493.41,799.9,514.75,688,498.67]
[null,"Custo Diária (R$):",{"$f":"ROUND(C10/22,2)","v":184.37},null,null,"Nissan","Frontier SE CD 4x4 2.3 Bi-TB Diesel Aut.",{"$f":"(10.1+10.9)/2","v":10.5},178978,null,"https://www.google.com/search?udm=28&q=lubrificante+5w30+diesel&shoprs=CAEYFyoYbHVicmlmaWNhbnRlIDV3MzAgZGllc2VsMhcIFxILUmVsZXbDom5jaWEqBBABGAFQBGACiAEE&sa=X&ved=2ahUKEwjRzuWw3uKPAxXhE7kGHVS2AAUQ268JKAB6BAgiEAY&biw=1920&bih=945&dpr=1",{"$nulls":10},"Pneu 255/60R18",null,482.9,488.63,569,585.25,589.5,592.82000000000005,593.34,599]
[null,"Custo Horário (R$):",{"$f":"ROUND(C10/176,2)","v":23.05},null,null,"Nissan","Frontier XE CD 4x4 2.3 Bi-TB Diesel Aut.",{"$f":"(10.5+11)/2","v":10.75},207177,{"$nulls":12},"Pneu 265/60R18",null,448.32,479.94,512.4,512.4,512.4,556.17999999999995,559,574]
["A","Depreciação mensal do equipamento",null,null,null,"Mitsubishi","L200 Tri. Outdo. GLS 2.4 CD 4x4 Die. Aut",{"$f":"(10.2+13.2)/2","v":11.7},188325,{"$nulls":12},"Pneu 265/65R17",null,437.94,455,465.49,488.63,529.74,539,545.99,549]
["A1","Preço de Aquisição ",{"$f":"SMALL(F7:G7,1)","v":188325},null,null,"Mitsubishi","L200 Triton Sport GLS 2.4 CD Diesel Aut.",{"$f":"(10.2+13.2)/2","v":11.7},188377,null,null,{"$f":"SUM(L15:L16)","v":0},{"$nulls":9},"Pneu 265/70R16",null,394.17,400,439,450.89,469.28,479.94,500,521.34]
["A2","Tempo previsto de vida útil (meses)",36,null,null,"FIAT","Toro Ultra 2.0 16V 4x4 TB Diesel Aut.",12.3,166216]
["A3","Previsão de recup. Na venda do bem usado",0.75,null,null,"FIAT","Toro Volcano 2.0 16V 4x4 TB Diesel Aut.",{"$f":"(12.9+13)/2","v":12.95},164521,{"$nulls":12},"225/65 R17","https://www.google.com/search?q=%22225%2F65+R17+NOVO%22&sca_esv=0552b0ba02155725&udm=28&biw=1920&bih=945&sxsrf=AE3TifPefSyzeksfhlyRmLz63JM6Q2Z1cg%3A1758211622526&shoprs=&ei=Ji7MaLfzH5jD5OUPyd-CyQk&ved=0ahUKEwi3ns3Z2OKPAxWYIbkGHcmvIJkQ4dUDCBA&uact=5&oq=%22225%2F65+R17+NOVO%22&gs_lp=Ehlnd3Mtd2l6LW1vZGVsZXNzLXNob3BwaW5nIhEiMjI1LzY1IFIxNyBOT1ZPIkjuM1AAWNEvcAB4AZABAJgB7wGgAdcZqgEGMC4xNC4zuAEDyAEA-AEBmAINoALXE8ICChAAGIAEGEMYigXCAgUQABiABMICBxAjGLQEGCfCAgQQABgewgIGEAAYFhgewgIHEAAYgAQYDcICCRAAGIAEGBMYDcICCxAAGBMY1gUYDRgewgIJEAAY1gUYDRgemAMAkgcGMC4xMi4xoAe1U7IHBjAuMTIuMbgH1xPCBwUwLjguNcgHJg&sclient=gws-wiz-modeless-shopping"]
["A4","Custo mensal [A1-(A3xA1)]/A2",{"$f":"(C14-(C16*C14))/C15","v":1307.8125},null,null,"FIAT","Toro Ranch 2.0 16V 4x4 TB Diesel Aut.",13,165664,null,null,{"$f":"SUM(L18:L19)","v":0}]
["B","Juros pelo Capital empregado",{"$nulls":5},"estimativa km/L na estrada"]
["B1","Taxa mensal de Juros *",{"$f":"POWER(1+C56,1/12)-1","v":1.171491691985338E-2}]
["B2","Juros s/depreciação/aluguel (B1xA4)",{"$f":"C19*C17","v":15.320914784245748},{"$nulls":8},{"$f":"SUM(L21:L22)","v":0}]
["C","Conservação e manutenção **",0.75]
["C1","Taxa de gastos s/a deprec. Inc. seguros (%)",{"$f":"C21","v":0.75}]
["C2","Incidência mensal (C1xA4)",{"$f":"C22*C17","v":980.859375},{"$nulls":7},{"$f":"SUM(K24:K29)","v":0},{"$f":"SUM(L24:L29)","v":0}]
["D","Combustível"]
["D1","Média mensal de quilômetro por veículo",3000]
["D2","Preço do litro de combustível",5.85]
["D3","Quilômetros rodados com um litro combustivel",{"$f":"AVERAGE(H9:H17)","v":11.4}]
["D4","Combustivel    (D1/D3)*D2",{"$f":"(C25/C27)*C26","v":1539.473684210526}]
["E","Lubrificantes"]
["E1","Quilometragem do Contrato (D1*12)",{"$f":"C25*C15","v":108000}]
["E2","Franquia por troca de óleo (km)",10000]
["E3","Preço do litro de óleo",{"$f":"L9","v":37.42}]
["E4","Quantidade de litros de óleo por troca",7]
["E5","Quantidade de dias do Contrato",{"$f":"365*(C15/12)","v":1095}]
["E6","Lubrificantes  E = (E1*E3*E4*30)/E2*E5",{"$f":"(C30*C32*C33*30)/(C31*C34)","v":77.505534246575337}]
["F","Pneus"]
["F1","Quilometragem do Contrato ",{"$f":"C30","v":108000}]
["F2","Vida do Pneu em quilômetros",45000]
["F3","Quantidade de pneus",4]
["F4","Preço do Pneu",{"$f":"W9","v":513.57500000000005},null,null,"https://precos.petrobras.com.br/w/diesel/ce"]
["F5","Quantidade de dias do contrato ",{"$f":"C34","v":1095}]
["F6","Pneus = (F1*F3*F4*30)/(F2*F5)",{"$f":"(C37*C39*C40*30)/(C38*C41)","v":135.07726027397263},{"$nulls":7},"129,90 LUBRAX 3L"]
["G","Motorista",{"$nulls":8},"129,90 UNI 4L"]
["G1","Salário com encargos sociais",0]
["H","Custo Mensal"," "]
[null,"Sem Motorista (A4+B2+C2+D4+E6+F6)",{"$f":"C17+C20+C23+C28+C35+C42","v":4056.0492685153199},{"$nulls":18},"225/60R18","https://www.google.com/search?q=225+60+r18+novo&udm=28&shoprs=CAEYFyoPMjI1IDYwIHIxOCBub3ZvMikIFxIdUHJlw6dvOiBkbyBtZW5vciBwYXJhIG8gbWFpb3IqBBABGAFQAWACiAEB&sa=X&ved=2ahUKEwj7pOnQ2uKPAxWtK7kGHQi1LqcQ268JKAF6BAgrEAo&biw=1920&bih=945&dpr=1"]
[null,"Com Motorista (A4+B2+C2+D4+E6+F6+G1)",{"$f":"C17+C20+C23+C28+C35+C42+C44","v":4056.0492685153199}]
["I","Custo Direto p/ km Rodado"]
[null,"Sem Motorista",{"$f":"C46/C25","v":1.3520164228384399}]
[null,"Com Motorista",{"$f":"C47/C25","v":1.3520164228384399}]
["J","Preço cobrado sem BDI",{"$f":"C46*(1+C8)","v":4056.0492685153199}]
["J1","Sem Motorista",{"$f":"ROUND(C51,2)","v":4056.05}]
["J2","Com Motorista",{"$f":"ROUND(C47,2)","v":4056.05}]
[]
[null,"OBSERVAÇÕES:"]
["*","Calculado com base na taxa SELIC AGOSTO/2025 a.a.:",0.15]
[null," Taxa de Juros Selic — Português (Brasil) (www.gov.br) "]
["**","Conservação e manutenção - é calculado com o uso de um coeficiente multiplicador \"k\", conforme tabela abaixo, sobre a "]
[null,"depreciação mensal do equipamento (Item A da planilha de composição de preços). Os valores de K são fornecidos por"]
[null," fabricantes. "]
[null,"Metodologia conforme a bibliografia \"Como Preparar Orçamentos de Obras\", 3 edição, Aldo Dórea Mattos, 2019."]
[]
[]
[{"$nulls":21},"255/60R18","https://www.google.com/search?q=255+60+r18+novo&udm=28&shoprs=CAEYFyoPMjU1IDYwIHIxOCBub3ZvMikIFxIdUHJlw6dvOiBkbyBtZW5vciBwYXJhIG8gbWFpb3IqBBABGAFQAWACiAEB&sa=X&ved=2ahUKEwichvz02uKPAxU1FbkGHbppA5YQ268JKAF6BAgnEAc&biw=1920&bih=945&dpr=1"]
{"$rows_empty":36}
[{"$nulls":21},"265/60R18","https://www.google.com/search?q=265+60+r18+novo&udm=28&shoprs=CAEYFyoPMjY1IDYwIHIxOCBub3ZvMikIFxIdUHJlw6dvOiBkbyBtZW5vciBwYXJhIG8gbWFpb3IqBBABGAFQAWACiAEB&sa=X&ved=2ahUKEwjU1s_G2-KPAxXEELkGHVuYEg8Q268JKAF6BAghEAc&biw=1920&bih=945&dpr=1"]
{"$rows_empty":35}
[{"$nulls":21},"265/65R17","https://www.google.com/search?q=265+65+r17+novo&udm=28&shoprs=CAEYFyoPMjY1IDY1IHIxNyBub3ZvMikIFxIdUHJlw6dvOiBkbyBtZW5vciBwYXJhIG8gbWFpb3IqBBABGAFQAWACiAEB&sa=X&ved=2ahUKEwi6sKz02-KPAxWjDbkGHRd5ETkQ268JKAF6BAgWEAc&biw=1920&bih=945&dpr=1"]
{"$rows_empty":37}
[{"$nulls":21},"265/70R16","https://www.google.com/search?q=265+70+r16+novo&udm=28&shoprs=CAEYFyoPMjY1IDcwIHIxNiBub3ZvMikIFxIdUHJlw6dvOiBkbyBtZW5vciBwYXJhIG8gbWFpb3IqBBABGAFQAWACiAEB&sa=X&ved=2ahUKEwj594eW3OKPAxVXK7kGHQrPAWIQ268JKAF6BAgiEAc&biw=1920&bih=945&dpr=1"]

{"sheet":"CPU-VEICULO_Leve","index":8,"n_rows":118,"n_cols":35,"rows_kept":118,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[49,9,49,21],[49,22,49,29],[1,0,1,3],[3,0,3,3],[4,0,4,2],[4,5,4,8],[5,0,5,3],[7,5,7,8],[5,24,8,24]]}
[]
[{"$f":"'PFP1'!A7","v":"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO E SUPERVISÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NA ÁREA DE ATUAÇÃO 14ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARÁ."}]
[null,"2023-08-23","Data de atualização:","2025-01-22",null,"CV","Média","Mediana",null,null,null,"CV","Média","Mediana",{"$nulls":10},"CV","Média","Mediana"]
["CODEVASF ",{"$nulls":4},{"$f":"_xlfn.STDEV.S(F7:I7)/AVERAGE(F7:I7)","v":0.13609777984059401},{"$f":"AVERAGE(F7:I7)","v":64114.5},{"$f":"MEDIAN(F7:I7)","v":65537.5},null,null,null,{"$f":"_xlfn.STDEV.S(M6:V6)/AVERAGE(M6:V6)","v":0.41367358225239476},{"$f":"AVERAGE(M6:V6)","v":29.011900000000004},{"$f":"MEDIAN(M6:V6)","v":27.924999999999997},{"$nulls":10},{"$f":"_xlfn.STDEV.S(Z6:AI6)/AVERAGE(Z6:AI6)","v":0.23308822238198088},{"$f":"AVERAGE(Z6:AI9)","v":311.64562499999994},{"$f":"MEDIAN(Z6:AI9)","v":316.95}]
["OBS:               Preço sem BDI e sem motorista                                                           BDI=",{"$nulls":4},"Preço FIPE - ref ago/2025 Modelo 2024",{"$nulls":4},"PRODUTO","MENOR","COT. 1","COT. 2","COT. 3","COT. 4","COT. 5","COT. 6","COT. 7","COT. 8","COT. 9","COT. 10",null,"PRODUTO ","MENOR","COT. 1","COT. 2","COT. 3","COT. 4","COT. 5","COT. 6","COT. 7","COT. 8","COT. 9","COT. 10"]
["Veículo Leve 1.0 T. Flex 12V 5p",{"$nulls":4},"Renault Kwid Zen 1.0","Hyndai HB20 Sense 1.0 ","ONIX HATCH LT 1.0 12V Flex 5p Mec.","MOBI TREKKING 1.0 Flex 5p.",null,"LUBRIFICANTE 15W40",{"$f":"SMALL(M4:N4,1)","v":27.924999999999997},59.9,23,{"$f":"364.8/20","v":18.240000000000002},20.9,{"$f":"385.38/20","v":19.268999999999998},29.06,28.95,33.9,30,26.9,null,"Pneu 165/70 R14",{"$f":"SMALL(Z4:AA4,1)","v":311.64562499999994},160.13,299.89999999999998,379,396.57,299.89999999999998,271.18,409,279,319,299]
[null,null,"Custo Mensal (R$):",{"$f":"D48","v":2122.6665709070771},null,52829,69128,72554,61947,null,null,"",{"$nulls":11},"Pneu 175/70 R14",null,398.91,269.89999999999998,373.69,339.9,368.5,454.9,217.74,229,329.9,362.81]
[null,null,"Custo Diário (R$):",{"$f":"D7/30","v":70.755552363569237},null,"estimativa consumo km/L estrada",{"$nulls":4},"https://www.google.com/search?sca_esv=a1feb94103ceaa7e&sxsrf=AE3TifNEdg8vmg60OrJvtXO4M5WmausTMA:1758222014837&udm=28&fbs=AIIjpHydJdUtNKrM02hj0s4nbm4yRBEFyiFuxYYrR6QBOf_jD75Zzpf7Nr8v4hr8rOZhrL53GZEw1YDwfPusr5Oqk12e6GOo0mHb68W2RmSTW2dLiF1jW58LxwSrkZzG9BLyLCsLN_o-LR28Y7wcqdrZPNYZh4uAD25oA_KlmWz-nDBQoQ3XEOAtDKdJEdsEs3LexLdtt3Ckwq_xR5gNyPGJaoIw4-bByg&q=%22lubrificante+15w40+gasolina%22&ved=1t:220175&ictx=111&biw=1920&bih=945&dpr=1",{"$nulls":12},"Pneu 185/65 R15",null,137.88999999999999,436.91,249,369.9,349,259.89999999999998,{"$f":"1164.9/4","v":291.22500000000002},188.19,509.9,319]
[null,null,"Custo Horário (R$):",{"$f":"D7/176","v":12.060605516517484},null,15.6,14.6,16.7,15,{"$nulls":14},"Pneu 175/65 R14",null,183.22,332.41,385.5,279.89999999999998,262.89999999999998,228.45,314.89999999999998,379.9,199.9,329.9]
["A",null,"Depreciação mensal do equipamento"]
["A1",null,"Preço de Aquisição ",{"$f":"SMALL(G4:H4,1)","v":64114.5}]
["A2",null,"Tempo previsto de vida útil (meses)",36,{"$nulls":19},"165/70 R14","https://www.google.com/search?sca_esv=a1feb94103ceaa7e&sxsrf=AE3TifOUkDA3ITuMIZMDoAM_9Su7xeUNuQ:1758223587812&udm=28&fbs=AIIjpHydJdUtNKrM02hj0s4nbm4yRBEFyiFuxYYrR6QBOf_jD75Zzpf7Nr8v4hr8rOZhrL5x6p0yafChnpS6YQv0Z8dZdP5NVgwXIB4Bv2q-aZ_9j7Y31p_7ZsRrm56KpH4DJ9s9FnYRumf4Dyt80tYPUW0x42tM3w1bUprS1waxCKVriX4Q0RicySmluUgYhbT1jy6gSpwcyUhbPusHaFCM9Bw7ieoobQ&q=%22PNEU+165/70+R14%22+NOVO&ved=1t:220175&ictx=111&biw=1920&bih=945&dpr=1"]
["A3",null,"Previsão de recup. Na venda do bem usado",0.75]
["A4",null,"Custo mensal [A1-(A3xA1)]/A2",{"$f":"(D11-(D13*D11))/D12","v":445.23958333333331}]
["B",null,"Juros pelo Capital empregado"]
["B1",null,"Taxa mensal de Juros *",{"$f":"POWER(1+D53,1/12)-1","v":1.171491691985338E-2}]
["B2",null,"Juros s/depreciação/aluguel (B1xA4)",{"$f":"D16*D14","v":5.2159447281801352}]
["C",null,"Conservação e manutenção **",0.75]
["C1",null,"Taxa de gastos s/a deprec. Inc. seguros (%)",{"$f":"D18","v":0.75}]
["C2",null,"Incidência mensal (C1xA4)",{"$f":"D19*D14","v":333.9296875}]
["D",null,"Combustível"]
["D1",null,"Média mensal de quilômetro por veículo",3000]
["D2",null,"Preço do litro de combustível",6.31]
["D3",null,"Quilômetros rodados com um litro combustivel",{"$f":"AVERAGE(F9:I9)","v":15.475}]
["D4",null,"Combustivel    (D1/D3)*D2",{"$f":"(D22/D24)*D23","v":1223.2633279483036}]
["E",null,"Lubrificantes"]
["E1",null,"Quilometragem do Contrato (D1*12)",{"$f":"D22*36","v":108000}]
["E2",null,"Franquia por troca de óleo (km)",10000]
["E3",null,"Preço do litro de óleo",{"$f":"L6","v":27.924999999999997}]
["E4",null,"Quantidade de litros de óleo por troca",4]
["E5",null,"Quantidade de dias do Contrato",{"$f":"365*3","v":1095},null,"https://precos.petrobras.com.br/w/gasolina/ce"]
["E6",null,"Lubrificantes  E = (E1*E3*E4*30)/E2*E5",{"$f":"(D27*D29*D30*30)/(D28*D31)","v":33.050958904109585}]
["F",null,"Pneus"]
["F1",null,"Quilometragem do Contrato ",{"$f":"D27","v":108000}]
["F2",null,"Vida do Pneu em quilômetros",45000]
["F3",null,"Quantidade de pneus",4]
["F4",null,"Preço do Pneu",{"$f":"Y6","v":311.64562499999994}]
["F5",null,"Quantidade de dias do contrato ",{"$f":"D31","v":1095}]
["F6",null,"Pneus = (F1*F3*F4*30)/(F2*F5)",{"$f":"(D34*D36*D37*30)/(D35*D38)","v":81.967068493150663}]
["G",null,"Motorista",{"$nulls":7},"Delvac MX Power e Lubrax TOP Turbo contém 20L."]
["G1",null,"Salário com encargos sociais",0,{"$nulls":19},"175/70 R14","https://www.google.com/search?q=%22PNEU+175%2F70+R14%22+NOVO&sca_esv=a1feb94103ceaa7e&udm=28&biw=1920&bih=945&sxsrf=AE3TifNWSA32-bu-HPS1Ra5rm4l2KE6umQ%3A1758223589466&ei=5VzMaK6eHPa55OUP0tOe2AU&ved=0ahUKEwjupPGjheOPAxX2HLkGHdKpB1sQ4dUDCBA&uact=5&oq=%22PNEU+175%2F70+R14%22+NOVO&gs_lp=Ehlnd3Mtd2l6LW1vZGVsZXNzLXNob3BwaW5nIhYiUE5FVSAxNzUvNzAgUjE0IiBOT1ZPMgQQABgeSM0tUOEKWO0pcAF4AZABAJgBzAGgAcIOqgEFMC45LjG4AQPIAQD4AQGYAgqgAqoNwgIKEAAYsAMY1gQYR8ICBhAAGAcYHsICCBAAGAcYCBgewgIGEAAYCBgemAMAiAYBkAYIkgcFMS43LjKgB4wUsgcFMC43LjK4B6YNwgcFMC43LjPIBxU&sclient=gws-wiz-modeless-shopping"]
["H",null,"Custo Mensal"," "]
[null,null,"Sem Motorista (A4+B2+C2+D4+E6+F6)",{"$f":"D14+D17+D20+D25+D32+D39","v":2122.6665709070771}]
[null,null,"Com Motorista (A4+B2+C2+D4+E6+F6+G1)",{"$f":"D14+D17+D20+D25+D32+D39+D41","v":2122.6665709070771}]
["I",null,"Custo Direto p/ km Rodado"]
[null,null,"Sem Motorista",{"$f":"D43/D22","v":0.70755552363569241}]
[null,null,"Com Motorista",{"$f":"D44/D22","v":0.70755552363569241}]
["J",null,"Preço cobrado sem BDI",{"$f":"D43*(1+D5)","v":2122.6665709070771}]
["J1",null,"Sem Motorista",{"$f":"D48","v":2122.6665709070771}]
["J2",null,"Com Motorista",{"$f":"D44","v":2122.6665709070771}]
[]
[]
["*",null,"Calculado com base na taxa SELIC AGOSTO/2025:",0.15]
[]
["**",null,"Conservação e manutenção - é calculado com o uso de um coeficiente multiplicador \"k\", conforme tabela abaixo, sobre a "]
[null,null,"depreciação mensal do equipamento (Item A da planilha de composição de preços). Os valores de K são fornecidos por"]
[null,null," fabricantes. "]
[null,null,"Metodologia conforme a bibliografia \"Como Preparar Orçamentos de Obras\", 3 edição, Aldo Dórea Mattos, 2019."]
{"$rows_empty":18}
[{"$nulls":23},"185/65 R15","https://www.google.com/search?q=%22PNEU+185%2F65+R15%22+NOVO&sca_esv=a1feb94103ceaa7e&udm=28&biw=1920&bih=945&sxsrf=AE3TifPgbmmk2zlx6wq1eWc4oqonkn4nuw%3A1758223680242&ei=QF3MaO_HDvPO5OUPi6yQ8AM&ved=0ahUKEwjv55XPheOPAxVzJ7kGHQsWBD4Q4dUDCBA&uact=5&oq=%22PNEU+185%2F65+R15%22+NOVO&gs_lp=Ehlnd3Mtd2l6LW1vZGVsZXNzLXNob3BwaW5nIhYiUE5FVSAxODUvNjUgUjE1IiBOT1ZPMgUQABiABEihMlDEB1jDLnABeAGQAQCYAc4BoAGWDKoBBTAuNi4yuAEDyAEA-AEBmAIFoAL9BcICChAAGLADGNYEGEfCAgQQABgewgIGEAAYBxgemAMAiAYBkAYIkgcDMS40oAeWBbIHAzAuNLgH-wXCBwMxLjTIBwg&sclient=gws-wiz-modeless-shopping"]
{"$rows_empty":40}
[{"$nulls":23},"175/65 R14","https://www.google.com/search?q=%22PNEU+175%2F65+R14%22+NOVO&sca_esv=a1feb94103ceaa7e&udm=28&biw=1920&bih=945&sxsrf=AE3TifNb8s_9HAiB5AobBx_-GnVFrdji4g%3A1758223751532&ei=h13MaOqeIKyc5OUPqPHA2QU&ved=0ahUKEwiq_pTxheOPAxUsDrkGHag4MFsQ4dUDCBA&uact=5&oq=%22PNEU+175%2F65+R14%22+NOVO&gs_lp=Ehlnd3Mtd2l6LW1vZGVsZXNzLXNob3BwaW5nIhYiUE5FVSAxNzUvNjUgUjE0IiBOT1ZPMgUQABiABEifN1CjBFjSK3ABeAGQAQCYAcwBoAGTBqoBBTAuMy4xuAEDyAEA-AEBmAIDoAKKA8ICChAAGLADGNYEGEfCAgYQABgHGB6YAwCIBgGQBgiSBwMxLjKgB8kCsgcDMC4yuAeHA8IHAzAuM8gHBQ&sclient=gws-wiz-modeless-shopping"]

{"sheet":"CPU HOSPEDAGEM","index":9,"n_rows":40,"n_cols":3,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,2]]}
{"$rows_empty":39}
[null,"Diária Total (alimentação + hospedagem):",383.68]

{"sheet":"SICRO PESSOAL","index":10,"n_rows":105,"n_cols":4,"rows_kept":105,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Código","Descrição","Unidade","Custo\n (R$)"]
["P9801","Ajudante","h",23.755700000000001]
["P9802","Ajudante especializado","h",27.492899999999999]
["P9803","Almoxarife","mês",6550.9483]
["P9804","Apontador","mês",5914.3532999999998]
["P9805","Armador","h",32.973199999999999]
["P9806","Auxiliar administrativo","mês",4613.0829000000003]
["P9807","Bombeiro hidráulico","h",33.525300000000001]
["P9808","Carpinteiro","h",32.0578]
["P9809","Encarregado administrativo","mês",7797.4522999999999]
["P9810","Eletricista","h",32.693899999999999]
["P9811","Encarregado especializado","mês",8598.7909999999993]
["P9812","Engenheiro","mês",27149.370999999999]
["P9814","Operacional","mês",4267.0177000000003]
["P9815","Jardineiro","h",29.5016]
["P9819","Engenheiro supervisor","mês",27149.370999999999]
["P9821","Pedreiro","h",32.014099999999999]
["P9822","Pintor","h",32.954300000000003]
["P9823","Serralheiro","h",29.3904]
["P9824","Servente","h",23.7422]
["P9825","Soldador","h",36.415799999999997]
["P9826","Chefe setor de finanças","mês",25017.220300000001]
["P9827","Vigia","mês",5596.4942000000001]
["P9830","Montador","h",33.569699999999997]
["P9833","Auxiliar de laboratório","mês",6049.9254000000001]
["P9837","Oceanógrafo","mês",13314.397499999999]
["P9840","Encarregado geral","mês",11808.259700000001]
["P9842","Faxineiro","mês",4367.0007999999998]
["P9843","Operador de equipamento leve","h",31.860299999999999]
["P9845","Operador de equipamento pesado","h",39.168100000000003]
["P9846","Operador de equipamento especial","h",46.320599999999999]
["P9847","Perfurador de tubulão","h",23.735499999999998]
["P9848","Desenhista","mês",8131.5169999999998]
["P9849","Condutor maquinista fluvial","mês",5820.8436000000002]
["P9850","Copeiro","mês",4489.8379000000004]
["P9851","Médico do trabalho","mês",18686.2559]
["P9852","Blaster","h",42.514099999999999]
["P9853","Pré-marcador","h",23.621700000000001]
["P9854","Recepcionista","mês",4324.6684999999998]
["P9855","Marinheiro de máquinas","mês",5466.9425000000001]
["P9856","Marinheiro de convés","h",29.463000000000001]
["P9857","Marinheiro de convés - mensalista","mês",5419.4888000000001]
["P9858","Laboratorista","mês",7960.1496999999999]
["P9859","Trabalhador de via","h",23.7653]
["P9861","Selecionador de material pétreo","h",23.666799999999999]
["P9864","Engenheiro de segurança do trabalho","mês",24969.641899999999]
["P9866","Motorista de caminhão","h",39.077199999999998]
["P9867","Técnico especializado - mensalista","mês",7372.2691000000004]
["P9869","Encarregado de obras de artes especiais","mês",8598.7909999999993]
["P9870","Motorista de veículo leve","h",32.6432]
["P9871","Motorista de veículo especial","h",42.905200000000001]
["P9875","Encarregado de turma","mês",7937.5958000000001]
["P9876","Técnico de segurança do trabalho","mês",7805.8766999999998]
["P9878","Secretária","mês",6844.6084000000001]
["P9880","Piloto fluvial","mês",7686.6715999999997]
["P9882","Técnico especializado","h",39.905999999999999]
["P9883","Chefe do setor administrativo","mês",7797.5352000000003]
["P9884","Encarregado de terraplenagem","mês",8598.7909999999993]
["P9885","Frentista de túnel","h",24.114999999999998]
["P9889","Técnico da qualidade","mês",8103.0069999999996]
["P9892","Auxiliar de blaster","h",37.181699999999999]
["P9893","Encarregado de pavimentação","mês",8598.7909999999993]
["P9896","Porteiro","mês",4357.8278]
["P9897","Técnico de meio ambiente","mês",8062.3047999999999]
["P9900","Comprador","mês",7533.4463999999998]
["P9901","Encarregado de superestrutura ferroviária","mês",8598.7909999999993]
["P9903","Auxiliar técnico","mês",4888.9862999999996]
["P9907","Comandante de longo curso","mês",20335.0586]
["P9908","Imediato","mês",16623.399700000002]
["P9909","Oficial de náutica","mês",6857.4840000000004]
["P9910","Oficial de máquinas","mês",6653.3429999999998]
["P9913","Draguista","mês",6435.4691999999995]
["P9915","Maquinista","h",35.093000000000004]
["P9916","Encarregado de conservação rodoviária","mês",8598.7909999999993]
["P9920","Mestre fluvial","mês",8372.6355000000003]
["P9921","Mergulhador raso autônomo de emergência","h",40.538899999999998]
["P9922","Mergulhador raso dependente de emergência","h",42.370100000000001]
["P9924","Mergulhador raso dependente","h",58.112699999999997]
["P9925","Mergulhador raso autônomo","h",54.120399999999997]
["P9926","Mergulhador raso auxiliar de superfície","h",37.520499999999998]
["P9927","Frentista de túnel com periculosidade","h",28.974299999999999]
["P9930","Eletricista com periculosidade","h",40.107300000000002]
["P9931","Operador de equipamento de mergulho","h",57.743699999999997]
["P9932","Operador de equipamento pesado com periculosidade","h",48.682499999999997]
["P9933","Supervisor de mergulho raso","mês",10647.416300000001]
["P9934","Motorista de veículo especial com periculosidade","h",53.567100000000003]
["P9938","Operador de equipamento leve com periculosidade","h",39.178100000000001]
["P9939","Operador de equipamento leve com insalubridade","h",40.027900000000002]
["P9942","Marinheiro de convés com periculosidade","h",36.341500000000003]
["P9944","Operador de equipamento especial com periculosidade","h",58.006300000000003]
["P9946","Engenheiro auxiliar","mês",24888.458299999998]
["P9947","Técnico florestal","mês",8062.3047999999999]
["P9948","Motorista de veículo leve - mensalista","mês",6021.6512000000002]
["P9949","Topógrafo","mês",9354.4223000000002]
["P9950","Auxiliar de topografia","mês",6069.3710000000001]
["P9951","Médico de câmara hiperbárica","mês",21275.931799999998]
["P9952","Pedreiro - mensalista","mês",5921.2741999999998]
["P9953","Eletricista - mensalista","mês",6030.6792999999998]
["P9954","Servente - mensalista","mês",4394.5436]
["P9955","Engenheiro chefe","mês",34486.9424]
["P9956","Motorista de caminhão com periculosidade","h",48.590699999999998]
["P9957","Motorista de ônibus","h",35.554099999999998]
["P9958","Motorista de ônibus - mensalista","mês",6697.9908999999998]
["P9959","Motorista de veículo especial com periculosidade - mensalista","mês",9920.5247999999992]
["P9972","Técnico de batimetria","mês",6693.6238000000003]

{"sheet":"SICRO EQUIPAMENTOS","index":11,"n_rows":542,"n_cols":11,"rows_kept":542,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[539,2,539,8],[515,2,515,8],[522,2,522,8],[525,2,525,8],[530,2,530,8],[533,2,533,8],[518,2,518,8],[536,2,536,8],[492,2,492,8],[495,2,495,8],[498,2,498,8],[501,2,501,8],[488,2,488,8],[473,2,473,8],[476,2,476,8],[479,2,479,8],[482,2,482,8],[485,2,485,8],[458,2,458,8],[461,2,461,8],[464,2,464,8],[467,2,467,8],[470,2,470,8],[443,2,443,8],[446,2,446,8],[449,2,449,8],[452,2,452,8],[455,2,455,8],[423,2,423,8],[426,2,426,8],[430,2,430,8],[435,2,435,8],[440,2,440,8],[504,2,504,8],[507,2,507,8],[510,2,510,8],[383,2,383,8],[386,2,386,8],[390,2,390,8],[393,2,393,8],[396,2,396,8],[400,2,400,8],[405,2,405,8],[408,2,408,8],[411,2,411,8],[414,2,414,8],[416,2,416,8],[418,2,418,8],[420,2,420,8]]}
["Código","Descrição","Valor de Aquisição\n (R$)","Depreciação\n (R$/h)","Oportunidade de Capital\n (R$/h)","Seguros e Impostos\n (R$/h)","Manutenção\n (R$/h)","Operação\n (R$/h)","Mão de Obra de Operação\n (R$/h)","Custo Produtivo\n (R$/h)","Custo Improdutivo\n (R$/h)"]
["E9001","Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 0,60 m - 2,20 kW",72356.442299999995,9.6475000000000009,1.4881,0,7.2355999999999998,0,0,18.371200000000002,11.1356]
["E9002","Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 0,80 m - 2,20 kW",94837.032300000006,12.6449,1.9504999999999999,0,9.4837000000000007,0,0,24.0791,14.5954]
["E9003","Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 1,00 m - 2,20 kW",99174.368100000007,13.2232,2.0396999999999998,0,9.9174000000000007,0,0,25.180299999999999,15.2629]
["E9004","Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 1,20 m - 2,20 kW",124977.2038,16.663599999999999,2.5703999999999998,0,12.4977,0,0,31.7317,19.234000000000002]
["E9005","Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 1,50 m - 2,20 kW",147902.67689999999,19.720400000000001,3.0419,0,14.7903,0,0,37.552599999999998,22.7623]
["E9006","Equipamento para sondagem manual",5069.3332,0.86180000000000001,0.1095,0,0.50690000000000002,0,0,1.4782,0.97130000000000005]
["E9007","Bomba de pistão triplex com capacidade de 7,80 m³/h (130 l/min) - 8,20 kW",166912.8014,16.691299999999998,3.2183000000000002,0,14.604900000000001,8.4771000000000001,0,42.991599999999998,19.909600000000001]
["E9008","Transportador manual de tubos de concreto com capacidade de 1 t",1733.0522000000001,1.5597000000000001,8.0199999999999994E-2,0,0.86650000000000005,0,0,2.5064000000000002,1.6398999999999999]
["E9009","Embarcação rebocadora - 268 kW",671983.06059999997,7.6920999999999999,3.8626999999999998,0,17.093599999999999,277.0557,137.197,442.90109999999999,148.7518]
["E9010","Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg",5026.4220999999998,0.754,0.10340000000000001,0,0.41889999999999999,0,0,1.2763,0.85740000000000005]
["E9011","Carro manual modelo plataforma de 200 x 80 cm com capacidade de 800 kg",1889.8486,0.3402,4.0800000000000003E-2,0,0.189,0,0,0.56999999999999995,0.38100000000000001]
["E9014","Deflectômetro de impacto (FWD) instalado em picape com reboque e faixa de carga de 7 a 120 kN - 147 kW",2296757.3990000002,183.7406,42.512999999999998,0,114.8379,0,42.905200000000001,383.99669999999998,269.15879999999999]
["E9015","Elevador de obra com capacidade de 1.000 kg - 9 kW",68159.685500000007,5.4527999999999999,1.2616000000000001,0,4.7712000000000003,0,31.860299999999999,43.3459,38.5747]
["E9016","Usina misturadora móvel de reciclagem a frio com sistema de espuma de asfalto - 129,40 kW",10331133.52,1446.3587,223.10079999999999,0,1859.604,98.569199999999995,46.320599999999999,3673.9533000000001,1715.7800999999999]
["E9017","Escavadeira hidráulica sobre esteira com capacidade de 0,4 m³ - 64 kW",722729.43110000005,59.518900000000002,13.7712,0,59.518900000000002,45.269100000000002,39.168100000000003,217.24619999999999,112.45820000000001]
["E9020","Recicladora a frio - 455 kW",5772446.3590000002,808.14250000000004,124.65600000000001,0,1154.4893,495.13099999999997,46.320599999999999,2628.7393999999999,979.1191]
["E9021","Grupo gerador - 456 kVA",355931.15529999998,24.915199999999999,6.5883000000000003,0,17.796600000000002,377.33339999999998,0,426.63350000000003,31.503499999999999]
["E9022","Pórtico metálico rolante com capacidade de 25 t - 30 kW",757951.02209999994,37.897599999999997,12.990399999999999,0,29.475899999999999,0,31.860299999999999,112.2242,82.7483]
["E9023","Guindaste móvel sobre esteiras com dragline com capacidade de 1,9 a 2,3 m³ - 270 kW",4033813.4070000001,156.87049999999999,69.135099999999994,0,224.10069999999999,73.453500000000005,46.320599999999999,569.88040000000001,272.32619999999997]
["E9024","Misturador de nata cimento - 1,50 kW",9841.1028999999999,1.5746,0.21249999999999999,0,1.3777999999999999,0,31.860299999999999,35.025199999999998,33.647399999999998]
["E9025","Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 7.000 kN - 15 kW",106149.0796,6.0656999999999996,1.8713,0,6.0656999999999996,0,46.320599999999999,60.323300000000003,54.257599999999996]
["E9026","Bomba para injeção de nata de cimento com capacidade de 2 MPa - 2,20 kW",34345.430200000003,3.4344999999999999,0.66220000000000001,0,3.0051999999999999,0,0,7.1018999999999997,4.0967000000000002]
["E9028","Bomba de alta pressão para hidrojateamento com capacidade de 18 MPa - 5,20 kW",5662.1647999999996,1.1324000000000001,0.13100000000000001,0,1.274,9.8956999999999997,31.860299999999999,44.293399999999998,33.123699999999999]
["E9029","Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 8.000 kN - 20 kW",134980.53779999999,7.7131999999999996,2.3795000000000002,0,7.7131999999999996,0,46.320599999999999,64.126499999999993,56.4133]
["E9030","Bomba de protensão com leitura digital para tensionamento de estais - 3 kW",14564.879499999999,0.83230000000000004,0.25679999999999997,0,0.83230000000000004,0,0,1.9214,1.0891]
["E9031","Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 100 m - 15 kW",339632.48879999999,27.1706,6.2866,0,23.7743,0,31.860299999999999,89.091800000000006,65.317499999999995]
["E9032","Equipamento para regulagem final de estais com até 37 cordoalhas - D = 15,7 mm - 20 kW",78520.698199999999,4.4869000000000003,1.3842000000000001,0,4.4869000000000003,0,46.320599999999999,56.678600000000003,52.191699999999997]
["E9033","Equipamento para regulagem final de estais de 38 a 55 cordoalhas - D = 15,7 mm - 30 kW",112152.96249999999,6.4086999999999996,1.9771000000000001,0,6.4086999999999996,0,46.320599999999999,61.115099999999998,54.706400000000002]
["E9034","Equipamento para regulagem final de estais de 56 a 73 cordoalhas - D = 15,7 mm - 40 kW",168171.54889999999,9.6097999999999999,2.9645999999999999,0,9.6097999999999999,0,46.320599999999999,68.504800000000003,58.895000000000003]
["E9035","Equipamento para regulagem final de estais de 74 a 91 cordoalhas - D = 15,7 mm - 50 kW",224191.1397,12.8109,3.9521999999999999,0,12.8109,0,46.320599999999999,75.894599999999997,63.0837]
["E9036","Grua fixa para alturas de 60 a 102 m, com alcance de 60 m com capacidade de 1.500 kg na ponta da lança - 37 kW",3902168.4687000001,151.751,66.878799999999998,0,173.4297,0,46.320599999999999,438.38010000000003,264.9504]
["E9038","Macaco hidráulico monocordoalha para tensionamento de estais - 3 kW",18311.531599999998,1.0464,0.32279999999999998,0,1.0464,0,46.320599999999999,48.736199999999997,47.689799999999998]
["E9039","Máquina de solda por termofusão para tubos PEAD com gerador de 4 kW",115665.09209999999,15.422000000000001,2.3788,0,15.422000000000001,4.1352000000000002,46.320599999999999,83.678600000000003,64.121399999999994]
["E9040","Serra mármore - 1,45 kW",484.28910000000002,4.36E-2,8.9999999999999993E-3,0,2.4199999999999999E-2,0,0,7.6799999999999993E-2,5.2600000000000001E-2]
["E9042","Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW",1334575.3060000001,116.7753,25.732299999999999,0,166.8219,73.888800000000003,39.168100000000003,422.38639999999998,181.67570000000001]
["E9043","Embarcação de alumínio com comprimento de 6 m e motor de popa - 18,60 kW",35348.306700000001,0.40460000000000002,0.20319999999999999,0,0.4496,40.452800000000003,42.121000000000002,83.631200000000007,42.7288]
["E9044","Central de concreto com capacidade de 150 m³/h - dosadora e misturadora",1931781.9269999999,193.1782,37.247199999999999,0,169.0309,0,46.320599999999999,445.77690000000001,276.74599999999998]
["E9045","Conjunto bomba e macaco hidráulico para elevação com capacidade de 496 kN",68445.853600000002,5.4756999999999998,1.2668999999999999,0,5.4756999999999998,6.2637,46.320599999999999,64.802599999999998,53.063200000000002]
["E9046","Conjunto bomba e macaco hidráulico para elevação com capacidade de 929 kN",86545.060200000007,6.9236000000000004,1.6019000000000001,0,6.9236000000000004,6.2637,46.320599999999999,68.0334,54.8461]
["E9047","Conjunto bomba e macaco hidráulico para elevação com capacidade de 1.390 kN",119342.5704,9.5473999999999997,2.2090000000000001,0,9.5473999999999997,6.2637,46.320599999999999,73.888099999999994,58.076999999999998]
["E9048","Conjunto bomba e macaco hidráulico para elevação com capacidade de 1.859 kN",138157.27299999999,11.0526,2.5573000000000001,0,11.0526,6.2637,46.320599999999999,77.246799999999993,59.930500000000002]
["E9049","Bomba de alta pressão para hidrojateamento com capacidade de 250 MPa - 72 kW",725352.31160000002,145.07050000000001,16.782800000000002,0,163.20429999999999,58.762799999999999,31.860299999999999,415.6807,193.71360000000001]
["E9050","Guindaste móvel sobre pneus com 2 eixos com capacidade de 18 t - 97 kW",3245520.4950000001,162.27600000000001,57.213900000000002,0,208.64060000000001,26.3889,42.905200000000001,497.4246,262.39510000000001]
["E9051","Máquina levantadora e posicionadora de via - 7,40 kW",1057740.524,84.619200000000006,19.578800000000001,0,74.041799999999995,11.2659,31.860299999999999,221.36600000000001,136.0583]
["E9052","Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 82 kW",783308.34920000006,62.664700000000003,14.499000000000001,0,54.831600000000002,66.924300000000002,31.860299999999999,230.7799,109.024]
["E9053","Perfuratriz hidráulica montada em flutuante - 32 kW",614863.5159,16.4696,5.3067000000000002,0,14.6396,17.411200000000001,39.178100000000001,93.005200000000002,60.9544]
["E9054","Equipamento sobre forma-trilho para execução e acabamento de pavimento de concreto - 13,40 kW",1821678.4609999999,242.8905,37.465899999999998,0,151.8065,20.400400000000001,31.860299999999999,484.42360000000002,312.2167]
["E9055","Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t",538846.6348,53.884700000000002,10.158799999999999,0,29.9359,0,0,93.979399999999998,64.043499999999995]
["E9056","Plataforma autoelevatória de 12 x 24 m com capacidade de 150 t",853769.50780000002,9.7729999999999997,4.9077000000000002,0,21.7178,0,115.19710000000001,151.59559999999999,129.87780000000001]
["E9057","Batelão sem propulsão com capacidade de 66 m³",228310.8965,9.7848000000000006,3.8571,0,16.3079,0,29.463000000000001,59.412799999999997,43.104900000000001]
["E9058","Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t",682839.04870000004,7.8163999999999998,3.9251,0,13.0273,0,29.463000000000001,54.2318,41.204500000000003]
["E9059","Plataforma autoelevatória de 12 x 24 m montada na obra com capacidade de 150 t",853769.50780000002,9.7729999999999997,4.9077000000000002,0,21.7178,0,115.19710000000001,151.59559999999999,129.87780000000001]
["E9060","Perfuratriz pneumática rotopercussiva montada em flutuante com pressão de 0,70 MPa e capacidade de 2.500 gpm",41053.513200000001,1.0995999999999999,0.3543,0,0.97750000000000004,0,78.356200000000001,80.787599999999998,79.810100000000006]
["E9061","Lixadeira elétrica manual angular - 2 kW",1398.9061999999999,0.1865,2.8799999999999999E-2,0,0.1166,0,0,0.33189999999999997,0.21529999999999999]
["E9062","Soprador de ar quente manual - 1,60 kW",5699.4323999999997,0.75990000000000002,0.1172,0,0.47499999999999998,0,0,1.3521000000000001,0.87709999999999999]
["E9063","Equipamento de estabilização dinâmica da via - 300 kW",30083693.890000001,1203.3478,510.44510000000002,0,1203.3478,195.876,46.320599999999999,3159.3373000000001,1760.1134999999999]
["E9064","Transportador manual gerica com capacidade de 180 l",1103.6502,1.1036999999999999,5.11E-2,0,0.55179999999999996,0,0,1.7065999999999999,1.1548]
["E9065","Carro controle ferroviário - 186 kW",32877210.576200001,1315.0884000000001,557.84410000000003,0,1150.7023999999999,121.4431,46.320599999999999,3191.3986,1919.2530999999999]
["E9066","Grupo gerador - 14 kVA",65762.644400000005,4.6033999999999997,1.2173,0,3.2881,11.371700000000001,0,20.480499999999999,5.8207000000000004]
["E9067","Veículo ferroviário para capina química com capacidade de 12.000 l - 115 kW",1705438.7971000001,68.217600000000004,28.937000000000001,0,42.636000000000003,75.085800000000006,31.860299999999999,246.73670000000001,129.01490000000001]
["E9068","Perfuratriz hidráulica rotopercussiva para CCPH - 123 kW",5684750.534,454.78,105.2247,0,454.78,100.3865,39.168100000000003,1154.3393000000001,599.17280000000005]
["E9069","Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW",4346.1436999999996,0.86919999999999997,0.10059999999999999,0,0.54330000000000001,7.8023999999999996,0,9.3155000000000001,0.9698]
["E9070","Ponte rolante com capacidade de 5 t e vão de até 15 m - 10 kW",417916.55540000001,18.574100000000001,7.1626000000000003,0,11.6088,0,31.860299999999999,69.205799999999996,57.597000000000001]
["E9071","Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l",467.57920000000001,0.46760000000000002,2.1600000000000001E-2,0,0.23380000000000001,0,0,0.72299999999999998,0.48920000000000002]
["E9072","Martelo hidráulico vibratório com unidade hidráulica - 486 kW",3420483.1830000002,456.06439999999998,70.347899999999996,0,399.0564,396.64890000000003,46.320599999999999,1368.4382000000001,572.73289999999997]
["E9073","Bomba de concreto rebocável com capacidade de 30 m³/h - 74 kW",504723.33970000001,50.472299999999997,9.7317,0,50.472299999999997,76.500500000000002,31.860299999999999,219.03710000000001,92.064300000000003]
["E9074","Tanque de estocagem de asfalto com agitadores de 60.000 l",882876.74210000003,117.7169,18.157800000000002,0,73.573099999999997,0,0,209.4478,135.87469999999999]
["E9075","Trado cavadeira de 12\"",159.77670000000001,7.9899999999999999E-2,4.8999999999999998E-3,0,3.9899999999999998E-2,0,0,0.12470000000000001,8.48E-2]
["E9076","Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal",164077.58069999999,10.547800000000001,2.8925000000000001,0,5.8598999999999997,0,31.860299999999999,51.160499999999999,45.300600000000003]
["E9077","Perfuratriz de circulação reversa tipo Wirth ou similar com unidade hidráulica (Power Pack) - 273 kW",4854776.7300000004,388.38209999999998,89.861900000000006,0,388.38209999999998,148.5393,39.168100000000003,1054.3335,517.41210000000001]
["E9078","Treliça lançadeira com capacidade de carga de 100 a 120 t e vão máximo de 45 m - 110 kW",3550332.3306999998,157.79249999999999,60.848799999999997,0,98.6203,0,46.320599999999999,363.5822,264.96190000000001]
["E9079","Bomba submersível com capacidade de 360 m³/h - 23 kW",179448.62590000001,17.944900000000001,3.46,0,15.7018,0,0,37.106699999999996,21.404900000000001]
["E9080","Carrelone com capacidade máxima de 70 t",1830025.3907000001,82.351100000000002,31.050999999999998,0,45.750599999999999,0,31.860299999999999,191.01300000000001,145.26240000000001]
["E9081","Fischietti simples com capacidade de 70 t",108562.4436,4.8853,1.8420000000000001,0,2.7141000000000002,0,0,9.4413999999999998,6.7272999999999996]
["E9083","Vagão fechado FLT com capacidade de 99 t",868455.30130000005,13.750500000000001,13.842499999999999,0,7.2370999999999999,0,0,34.830100000000002,27.593]
["E9084","Vagão tanque convencional TCT com capacidade de 97 t e 103.000 l",1264142.0360000001,20.015599999999999,20.1494,0,10.5345,0,0,50.6995,40.164999999999999]
["E9085","Vagão gôndola GDE com capacidade de 93,5 t / 29 m³",637209.80680000002,10.0892,10.156599999999999,0,5.3101000000000003,0,0,25.555900000000001,20.245799999999999]
["E9086","Bomba de concreto rebocável com capacidade de 41 m³/h - 74 kW",524807.43229999999,52.480699999999999,10.1189,0,52.480699999999999,76.500500000000002,31.860299999999999,223.44110000000001,94.459900000000005]
["E9089","Roçadeira costal - 1,40 kW",3284.3404999999998,0.49270000000000003,6.7500000000000004E-2,0,0.38319999999999999,8.3733000000000004,0,9.3167000000000009,0.56020000000000003]
["E9093","Veículo leve - 53 kW (sem motorista)",78842.582800000004,4.7305999999999999,1.4594,0.59130000000000005,4.7305999999999999,25.935400000000001,0,37.447299999999998,6.7812999999999999]
["E9094","Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade máxima de 350 t - 450 kW",21331712.27,746.60990000000004,361.94580000000002,146.65549999999999,959.9271,122.4225,42.905200000000001,2380.4659999999999,1298.1164000000001]
["E9095","Guindaste móvel sobre pneus com 8 eixos com capacidade máxima de 500 t - 500 kW",36310474.850000001,1270.8666000000001,616.09799999999996,249.6345,1633.9713999999999,136.02500000000001,42.905200000000001,3949.5007000000001,2179.5043000000001]
["E9096","Minicarregadeira de pneus - 45,50 kW",407661.0367,35.670299999999997,7.8601999999999999,0,35.670299999999997,61.891399999999997,39.168100000000003,180.2603,82.698599999999999]
["E9101","Removedora de faixas de sinalização viária - 9,69 kW",51051.546199999997,4.0841000000000003,0.94499999999999995,0,3.5735999999999999,18.440300000000001,0,27.042999999999999,5.0290999999999997]
["E9102","Extrusora para sarjeta de concreto - 10,44 kW",82995.497300000003,6.6395999999999997,1.5362,0,5.8097000000000003,8.5206,31.860299999999999,54.366399999999999,40.036099999999998]
["E9103","Extrusora para meio-fio de concreto - 10,44 kW",68208.631299999994,5.4566999999999997,1.2625,0,4.7746000000000004,8.5206,31.860299999999999,51.874699999999997,38.579500000000003]
["E9105","Embarcação empurradora multipropósito - 2 x 186 kW",5421155.1270000003,62.055300000000003,31.162299999999998,0,137.9008,384.56990000000002,137.197,752.88530000000003,230.41460000000001]
["E9106","Balsa de convés com capacidade de 200 t",1954757.0051,22.375900000000001,11.236499999999999,0,37.293100000000003,0,29.463000000000001,100.3685,63.075400000000002]
["E9107","Compactador manual com soquete vibratório - 2,24 kW",11618.427299999999,2.3237000000000001,0.26879999999999998,0,2.3237000000000001,4.2628000000000004,0,9.1790000000000003,2.5924999999999998]
["E9108","Soldadora de trilho por caldeamento na via - 400 kW",10000000,160,160.41999999999999,0,200,261.16800000000001,92.641199999999998,874.22919999999999,413.06119999999999]
["E9110","Escavadeira hidráulica sobre esteiras para rocha com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW",1198637.713,119.8638,23.771599999999999,0,119.8638,121.9872,39.168100000000003,424.65449999999998,182.80350000000001]
["E9111","Jateador abrasivo úmido com capacidade de 350 kg de abrasivo",341681.68310000002,61.502699999999997,7.3785999999999996,0,61.502699999999997,0,31.860299999999999,162.24430000000001,100.74160000000001]
["E9112","Sinalizador direcional móvel com sistema fotovoltaico de energia e montado em chassi sobre pneus",22983.553,2.5855999999999999,0.44319999999999998,0,1.4365000000000001,0,0,4.4653,3.0287999999999999]
["E9113","Painel de Mensagem Variável - PMV móvel, com sistema fotovoltaico de energia e montado em chassi sobre pneus",174989.9553,19.686399999999999,3.3740000000000001,0,10.9369,0,0,33.997300000000003,23.060400000000001]
["E9116","Semáforo móvel com 3 lentes e bateria - D = 200 mm",8143.2275,0.91610000000000003,0.157,0,0.50900000000000001,0,0,1.5821000000000001,1.0730999999999999]
["E9117","Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW",1004792.9179999999,80.291700000000006,19.037500000000001,0,80.291700000000006,108.548,39.168100000000003,327.33699999999999,138.4973]
["E9118","Cortadora de pavimento com disco diamantado de 450 a 1.500 mm - 55,40 kW",488601.77549999999,65.146900000000002,10.0489,0,65.146900000000002,45.214700000000001,31.860299999999999,217.4177,107.0561]
["E9119","Minicarregadeira sobre pneus com valetadeira - 55,40 kW",780381.36010000005,68.2834,15.0467,0,68.2834,75.357900000000001,39.168100000000003,266.1395,122.4982]
["E9120","Equipamento de cravação sobre esteira para geodreno com haste para profundidade de até 20 m - 258 kW",2603493.0630000001,151.87039999999999,46.851999999999997,0,151.87039999999999,182.49109999999999,31.860299999999999,564.94420000000002,230.58269999999999]
["E9122","Perfuratriz tipo Bottom Feed para coluna de brita - 194 kW",7331034.4730000002,586.4828,135.69739999999999,0,586.4828,105.55540000000001,39.168100000000003,1453.3865000000001,761.34829999999999]
["E9125","Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW",227098.03649999999,11.354900000000001,4.0868000000000002,1.6558999999999999,11.354900000000001,27.204999999999998,32.6432,88.300700000000006,49.7408]
["E9126","Draga backhoe com capacidade de 7 m³ - 1.000 kW",193174186.09999999,5174.3086000000003,1667.2197000000001,0,11498.4635,1033.79,64.727699999999999,19438.5095,6906.2560000000003]
["E9127","Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 520 kg - 75 kW",902838.08669999999,103.1815,17.905200000000001,0,128.9769,53.049799999999998,39.168100000000003,342.28149999999999,160.25479999999999]
["E9134","Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 111 kW",680942.61670000001,29.183299999999999,12.004,4.8639000000000001,43.774900000000002,114.75069999999999,35.554099999999998,240.1309,81.6053]
["E9141","Rebarbador hidráulico com bomba manual com capacidade de força de 9.000 kgf",96016.209700000007,7.6813000000000002,1.7773000000000001,0,4.8007999999999997,0,0,14.259399999999999,9.4586000000000006]
["E9144","Pórtico metálico rolante com talha com capacidade de 5 t - 10 kW",306469.30469999998,13.620900000000001,5.2525000000000004,0,8.5129999999999999,0,31.860299999999999,59.246699999999997,50.733699999999999]
["E9148","Macaco de protensão de fios com bomba - 3,72 kW",100945.4063,5.7683,1.7795000000000001,0,5.7683,0,46.320599999999999,59.636699999999998,53.868400000000001]
["E9149","Máquina de aplicação e extração de grampo elástico tipo Pandrol - 6,70 kW",273660.58649999998,21.892800000000001,5.0655000000000001,0,21.892800000000001,10.200200000000001,0,59.051299999999998,26.958300000000001]
["E9151","Britador de mandíbulas móvel sobre esteiras, sem peneira, com capacidade de 140 m³/h - 170 kW",2980645.3739999998,158.96780000000001,52.1066,0,158.96780000000001,166.49459999999999,46.320599999999999,582.85739999999998,257.39499999999998]
["E9152","Ferramenta de fixação à pólvora de ação direta",1172.4324999999999,9.9699999999999997E-2,2.1700000000000001E-2,0,9.3799999999999994E-2,0,0,0.2152,0.12139999999999999]
["E9153","Ferramenta de fixação à pólvora e sistema à pistão",1081.3533,9.1899999999999996E-2,0.02,0,8.6499999999999994E-2,0,0,0.19839999999999999,0.1119]
["E9154","Equipamento para selagem com material asfáltico rebocável com capacidade de 370 l - 35 kW",467266.516,84.108000000000004,10.0906,0,28.036000000000001,28.565300000000001,31.860299999999999,182.6602,126.05889999999999]
["E9155","Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 600 l - 5,20 kW",152591.01809999999,22.8887,3.1383000000000001,0,7.6295999999999999,3.9609999999999999,0,37.617600000000003,26.027000000000001]
["E9156","Soprador de ar costal - 2,6 kW",2651.8316,0.42430000000000001,5.7299999999999997E-2,0,0.37130000000000002,4.9478999999999997,0,5.8007999999999997,0.48159999999999997]
["E9157","Locomotiva diesel-elétrica CC - bitola métrica - 2.237 kW",8823659.4910000004,141.17859999999999,141.54910000000001,0,176.47319999999999,1460.5820000000001,35.093000000000004,1954.8759,317.82069999999999]
["E9158","Locomotiva diesel-elétrica CC - bitola larga - 2.237 kW",9213768.9279999994,147.4203,147.8073,0,184.27539999999999,1460.5820000000001,35.093000000000004,1975.1780000000001,330.32060000000001]
["E9159","Vagão plataforma PNE com capacidade de 82 t - bitola métrica",756429.70620000002,11.976800000000001,12.056900000000001,0,6.3036000000000003,0,0,30.337299999999999,24.0337]
["E9160","Vagão plataforma PNT com capacidade de 98 t - bitola larga",986647.44290000002,15.6219,15.7263,0,8.2220999999999993,0,0,39.570300000000003,31.348199999999999]
["E9161","Vagão fechado com porta para carga e descarga de paletes FLD com capacidade de 64 t - bitola métrica",750263.15969999996,11.879200000000001,11.958600000000001,0,6.2522000000000002,0,0,30.09,23.837800000000001]
["E9162","Vagão fechado com porta para carga e descarga de paletes FLT com capacidade de 99 t - bitola larga",868455.30130000005,13.750500000000001,13.842499999999999,0,7.2370999999999999,0,0,34.830100000000002,27.593]
["E9163","Vagão hopper aberto com descarga automática HNE com capacidade de 45 m³ - bitola métrica",904426.82259999996,14.3201,14.415800000000001,0,7.5369000000000002,0,0,36.272799999999997,28.735900000000001]
["E9164","Vagão hopper aberto com descarga automática HNT com capacidade de 63 m³ - bitola larga",1162201.389,18.401499999999999,18.5245,0,9.6850000000000005,0,0,46.610999999999997,36.926000000000002]
["E9167","Equipamento para carga e descarga de TLS de até 250 m - 90 kW",2827185.69,45.234999999999999,45.353700000000003,0,56.543700000000001,58.762799999999999,46.320599999999999,252.2158,136.9093]
["E9168","Carregadeira de pneus com implemento de garfo - 195 kW",1501211.1270000001,131.35599999999999,28.9452,0,131.35599999999999,84.879599999999996,39.168100000000003,415.70490000000001,199.4693]
["E9200","Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW com periculosidade",1004792.9179999999,80.291700000000006,19.037500000000001,0,80.291700000000006,108.548,48.682499999999997,336.85140000000001,148.01169999999999]
["E9203","Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 1.700 kg - 103 kW com periculosidade",2063936.97,235.8785,40.932299999999998,0,294.84809999999999,72.855000000000004,48.682499999999997,693.19640000000004,325.49329999999998]
["E9204","Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW com periculosidade",2039659.9816000001,163.1728,37.754100000000001,0,163.1728,118.34180000000001,48.682499999999997,531.12400000000002,249.60939999999999]
["E9205","Equipamento de corte a plasma CNC - 12.000 x 5.500 mm - 19,5 kW",1051534.831,84.122799999999998,19.463899999999999,0,63.092100000000002,0,0,166.6788,103.58669999999999]
["E9206","Equipamento de solda MIG automática com acessórios - 14,6 kVA",89127.827300000004,11.883699999999999,1.8331,0,11.883699999999999,0,0,25.6005,13.716799999999999]
["E9207","Máquina de solda elétrica retificadora 425 A - 18,70 kW",8149.6837999999998,1.0866,0.1676,0,1.0866,0,0,2.3408000000000002,1.2542]
["E9209","Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha, com insalubridade, com capacidade de 2.040 gpm",25209.1538,3.3612000000000002,0.51849999999999996,0,3.3612000000000002,0,40.027900000000002,47.268799999999999,43.907600000000002]
["E9213","Jumbo eletro-hidráulico com 3 braços - 155 kW/237 kW com periculosidade",14128162.859999999,807.32360000000006,249.05930000000001,0,1009.1545,177.1046,58.006300000000003,2300.6482999999998,1114.3892000000001]
["E9231","Maçarico lança-chamas a gás liquefeito de petróleo (GLP)",85.171999999999997,1.14E-2,1.8E-3,0,1.14E-2,0,0,2.46E-2,1.32E-2]
["E9239","Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 111 kW (sem motorista)",680942.61670000001,29.183299999999999,12.004,4.8639000000000001,43.774900000000002,114.75069999999999,0,204.57679999999999,46.051200000000001]
["E9240","Ônibus com capacidade para 80 passageiros - 175 kW (sem motorista)",1052352.4539999999,45.1008,18.551500000000001,7.5167999999999999,67.651200000000003,180.91329999999999,0,319.73360000000002,71.1691]
["E9242","Estação transmissora de superfície para televisionamento",15638.9611,1.0054000000000001,0.2757,0,0.5585,0,0,1.8395999999999999,1.2810999999999999]
["E9243","Câmara hiperbárica com filtro, serpentina e reservatório de ar para mergulho raso - D = 1,80 m e H = 2,22 m",631441.38289999997,11.0502,10.227,0,15.786,0,57.743699999999997,94.806899999999999,79.020899999999997]
["E9244","Estação transmissora de superfície para comunicação sem fio",39861.438499999997,2.5625,0.70269999999999999,0,1.4236,0,0,4.6887999999999996,3.2652000000000001]
["E9245","Estação transmissora de superfície para comunicação com fio",6680.9669000000004,0.42949999999999999,0.1178,0,0.23860000000000001,0,0,0.78590000000000004,0.54730000000000001]
["E9246","Painel de controle de ar com manômetros e pneufatômetros",12820.899299999999,0.82420000000000004,0.22600000000000001,0,0.45789999999999997,0,0,1.5081,1.0502]
["E9247","Sistema de Sino aberto (sinete) para mergulho até 50 m - 33,50 kW",397855.50839999999,35.364899999999999,7.5007000000000001,0,35.364899999999999,0,57.743699999999997,135.9742,100.6093]
["E9248","Sistema de ar comprimido para mergulho até 30 m com pressão de trabalho de 1,4 MPa - 7,46 kW",53959.352899999998,4.3167,0.99880000000000002,0,4.3167,6.9002999999999997,0,16.532499999999999,5.3155000000000001]
["E9249","Sistema de ar comprimido para mergulho até 50 m com pressão de trabalho de 1,7 MPa - 16,18 kW",81337.637400000007,6.5069999999999997,1.5056,0,6.5069999999999997,14.965999999999999,0,29.485600000000002,8.0126000000000008]
["E9251","Fonte de plasma para corte manual - 65A - 15 kW",32641.820400000001,4.3521999999999998,0.67130000000000001,0,4.3521999999999998,0,0,9.3757000000000001,5.0235000000000003]
["E9252","Serra de esquadria com braço telescópico - D = 250 mm (10\") - 1,80 kW",4010.3330999999998,0.3609,7.4200000000000002E-2,0,0.20050000000000001,0,0,0.63560000000000005,0.43509999999999999]
["E9253","Rebordeadeira diâmetro máximo 3,00 m - 4,85 kW",71124.216499999995,2.8450000000000002,1.2068000000000001,0,2.4893000000000001,0,0,6.5411000000000001,4.0518000000000001]
["E9254","Dobradeira viradeira manual comprimento máximo de dobra de até 2.000 mm",19384.2984,0.77539999999999998,0.32890000000000003,0,0.67849999999999999,0,0,1.7827999999999999,1.1043000000000001]
["E9255","Fonte de plasma para corte manual - 45A - 10 kW",21608.820400000001,2.8812000000000002,0.44440000000000002,0,2.8812000000000002,0,0,6.2068000000000003,3.3256000000000001]
["E9256","Equipamento para pintura com cal rebocável com dois bicos aplicadores e capacidade de 2.200 l",62910.7984,6.2911000000000001,1.2130000000000001,0,6.2911000000000001,0,31.860299999999999,45.655500000000004,39.364400000000003]
["E9259","Ventilador centrífugo média pressão com capacidade de 38 m³/min - 2,21 kW",17074.164100000002,1.5367,0.316,0,1.0244,0,0,2.8771,1.8527]
["E9260","Detector de gases com bomba elétrica para espaço confinado",4543,0.3634,8.4099999999999994E-2,0,0.22720000000000001,0,0,0.67469999999999997,0.44750000000000001]
["E9261","Equipamento de pintura com pistola airless - 0,90 kW",2291.8173000000002,0.41249999999999998,4.9500000000000002E-2,0,0.22919999999999999,0,0,0.69120000000000004,0.46200000000000002]
["E9262","Escova rotativa com cerdas de aço para tratamento de superfície - 0,91 kW",20886.621899999998,2.7848999999999999,0.42959999999999998,0,1.7405999999999999,0,31.860299999999999,36.815399999999997,35.074800000000003]
["E9263","Tripé com guincho para espaço confinado",10081.915300000001,0.8962,0.19009999999999999,0,0.67210000000000003,0,0,1.7584,1.0863]
["E9264","Respirador purificador de ar motorizado",8816.5598000000009,0.70530000000000004,0.16320000000000001,0,0.44080000000000003,0,0,1.3092999999999999,0.86850000000000005]
["E9265","Respirador de adução de ar tipo linha de ar comprimido para jateamento",17997.5491,1.4398,0.33310000000000001,0,0.89990000000000003,0,0,2.6728000000000001,1.7728999999999999]
["E9267","Exaustor centrífugo alta pressão com capacidade de 35 m³/min - 1,47 kW",6298.7354999999998,0.56689999999999996,0.1166,0,0.37790000000000001,0,0,1.0613999999999999,0.6835]
["E9501","Ventilador axial para ventilação forçada com velocidade de saída de 32,8 m/s - D = 1.000 mm - 30 kW",458531.63189999998,41.267800000000001,8.4873999999999992,0,27.511900000000001,0,0,77.267099999999999,49.755200000000002]
["E9502","Bate-estaca de gravidade para 6 t - 119 kW",978437.81200000003,130.45840000000001,20.123200000000001,0,97.843800000000002,84.172300000000007,39.168100000000003,371.76580000000001,189.74969999999999]
["E9503","Guilhotina hidráulica 16 x 6.100 mm - 30 kW",1332350.1869999999,53.293999999999997,22.6067,0,46.632300000000001,0,31.860299999999999,154.39330000000001,107.761]
["E9505","Prensa dobradeira capacidade 320 t - comprimento até 3.100 mm - 30 kW",931751.12060000002,37.270000000000003,15.8095,0,32.6113,0,31.860299999999999,117.55110000000001,84.939800000000005]
["E9507","Plotadora de recorte com computador e programa computacional",95290.231799999994,14.2935,1.9598,0,9.5289999999999999,0,0,25.782299999999999,16.253299999999999]
["E9510","Ventilador centrífugo baixa pressão com capacidade de 58 m³/min - 3,68 kW",14581.718000000001,1.3124,0.26989999999999997,0,0.87490000000000001,0,0,2.4571999999999998,1.5823]
["E9511","Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW",2162754.3089999999,189.24100000000001,41.700600000000001,0,189.24100000000001,84.879599999999996,39.168100000000003,544.23030000000006,270.10969999999998]
["E9512","Veículo leve - 53 kW",78842.582800000004,4.7305999999999999,1.4594,0.59130000000000005,4.7305999999999999,25.935400000000001,32.6432,70.090500000000006,39.424500000000002]
["E9513","Compressor de ar portátil de 160,46 l/s (340 PCM) - 81 kW",340809.19679999998,27.264700000000001,6.3083999999999998,0,27.264700000000001,74.922600000000003,0,135.7604,33.573099999999997]
["E9514","Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW",986197.97120000003,98.619799999999998,19.0151,0,86.292299999999997,134.39269999999999,39.168100000000003,377.488,156.803]
["E9515","Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW",1198637.713,104.88079999999999,23.1112,0,104.88079999999999,83.4649,39.168100000000003,355.50580000000002,167.1601]
["E9516","Perfuratriz hidráulica sobre esteiras - 283 kW",8089832.1540000001,647.1866,149.74279999999999,0,647.1866,153.9803,39.168100000000003,1637.2644,836.09749999999997]
["E9518","Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24\")",43188.033000000003,2.7764000000000002,0.76129999999999998,0,1.5424,0,0,5.0800999999999998,3.5377000000000001]
["E9519","Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW",40321.002899999999,6.4513999999999996,0.87070000000000003,0,4.8384999999999998,19.030200000000001,31.860299999999999,63.051099999999998,39.182400000000001]
["E9521","Grupo gerador - 3,2 kVA",3575.3467000000001,0.31280000000000002,6.8900000000000003E-2,0,0.2235,4.5237999999999996,0,5.1289999999999996,0.38169999999999998]
["E9522","Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 1.500 l - 6,5 kW",213982.3512,32.0974,4.4009,0,10.6991,4.9512999999999998,0,52.148699999999998,36.4983]
["E9523","Motoscraper - 304 kW",6196630.3370000003,330.48700000000002,108.3274,0,371.7978,264.65019999999998,39.168100000000003,1114.4304999999999,477.98250000000002]
["E9524","Motoniveladora - 93 kW",1304892.101,91.342399999999998,24.153600000000001,0,117.44029999999999,75.902000000000001,39.168100000000003,348.00639999999999,154.66409999999999]
["E9525","Ponte rolante com capacidade de 15 t e vão de até 15 m - 20 kW",3646202.1779999998,162.05340000000001,62.491900000000001,0,101.2834,0,63.720599999999997,389.54930000000002,288.26589999999999]
["E9526","Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW ",486074.59009999997,35.816000000000003,9.0762,0,35.816000000000003,41.025100000000002,39.168100000000003,160.9014,84.060299999999998]
["E9527","Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm",25209.1538,3.3612000000000002,0.51849999999999996,0,3.3612000000000002,0,31.860299999999999,39.101199999999999,35.74]
["E9528","Empilhadeira a diesel com capacidade de 4 t - 60 kW",569934.21730000002,45.594700000000003,10.5495,0,39.895400000000002,48.969000000000001,31.860299999999999,176.8689,88.004499999999993]
["E9529","Jateador para estruturas metálicas com transportador a roletes - 22 kW",5083802.3584000003,813.40840000000003,109.7847,0,610.05629999999996,0,31.860299999999999,1565.1097,955.05340000000001]
["E9530","Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW",964184.45739999996,77.134799999999998,17.847100000000001,0,77.134799999999998,84.444299999999998,39.168100000000003,295.72910000000002,134.15]
["E9532","Equipamento de solda MIG com acessórios - 14,6 kVA",85536.516799999998,11.4049,1.7592000000000001,0,11.4049,0,0,24.568999999999999,13.164099999999999]
["E9535","Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW",7476.9951000000001,0.67290000000000005,0.1384,0,0.37380000000000002,0,31.860299999999999,33.045400000000001,32.671599999999998]
["E9536","Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 30 kW",154221.7047,1.7654000000000001,0.88649999999999995,0,1.9615,65.246399999999994,42.121000000000002,111.9808,44.7729]
["E9538","Conjunto vibratório para meio tubo de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 0,30 m - 2,20 kW",16089.497799999999,2.1453000000000002,0.33090000000000003,0,1.6089,0,0,4.0850999999999997,2.4762]
["E9539","Equipamento de batimetria monofeixe",108582.1765,4.9706999999999999,1.8452999999999999,0,2.7614999999999998,0,36.679400000000001,46.256900000000002,43.495399999999997]
["E9540","Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW",1732208.638,121.2546,32.063200000000002,0,173.2209,96.741,39.168100000000003,462.44779999999997,192.48589999999999]
["E9541","Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW",4844238.8039999995,294.86669999999998,87.717600000000004,0,421.23820000000001,197.29069999999999,39.168100000000003,1040.2813000000001,421.75240000000002]
["E9543","Compressor de ar respirável com capacidade de até 35 MPa e 3,58 l/s - 5,52 kW",76106.241699999999,6.0884999999999998,1.4087000000000001,0,6.0884999999999998,0,0,13.585699999999999,7.4972000000000003]
["E9544","Vassoura mecânica rebocável com largura de 2,44 m",86409.377099999998,9.7210999999999999,1.6660999999999999,0,6.4806999999999997,0,0,17.867899999999999,11.3872]
["E9545","Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW",1622724.236,141.98840000000001,31.2882,0,182.5565,100.27760000000001,46.320599999999999,502.43130000000002,219.59719999999999]
["E9547","Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW",1167.7731000000001,0.15570000000000001,2.4E-2,0,0.15570000000000001,0,0,0.33539999999999998,0.1797]
["E9548","Bomba centrífuga com capacidade de 7,1 a 22 m³/h - 1,50 kW",2619.4558000000002,0.26190000000000002,5.0500000000000003E-2,0,0.22919999999999999,0,0,0.54159999999999997,0.31240000000000001]
["E9551","Obturador mecânico simples com extensão de 12 m",4900.6731,0.44109999999999999,9.0700000000000003E-2,0,0.245,0,0,0.77680000000000005,0.53180000000000005]
["E9552","Nível ótico com capacidade de aumento de 32x",15453.488499999999,1.2363,0.28599999999999998,0,0.77270000000000005,0,0,2.2949999999999999,1.5223]
["E9553","Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m",51068.668400000002,4.5961999999999996,0.94530000000000003,0,2.5533999999999999,0,0,8.0949000000000009,5.5415000000000001]
["E9556","Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW",10938.342500000001,2.1877,0.25309999999999999,0,2.1877,5.7091000000000003,0,10.3376,2.4407999999999999]
["E9558","Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l",704448.55940000003,93.926500000000004,14.488200000000001,0,58.704000000000001,0,0,167.11869999999999,108.4147]
["E9559","Aquecedor de fluido térmico - 12 kW",808820.84380000003,121.3231,16.634699999999999,0,80.882099999999994,9.7937999999999992,0,228.6337,137.95779999999999]
["E9560","Ônibus com capacidade para 80 passageiros - 175 kW",1052352.4539999999,45.1008,18.551500000000001,7.5167999999999999,67.651200000000003,180.91329999999999,35.554099999999998,355.28769999999997,106.72320000000001]
["E9561","GPS geodésico de simples frequência (L1)",49586.639900000002,3.9668999999999999,0.91779999999999995,0,2.4792999999999998,0,0,7.3639999999999999,4.8846999999999996]
["E9562","GPS geodésico de dupla frequência (L1/L2)",127551.43580000001,10.2041,2.3610000000000002,0,6.3776000000000002,0,0,18.942699999999999,12.565099999999999]
["E9563","Perfuratriz hidráulica sobre esteiras com clamshell - 220 kW",4887609.9402000001,391.00880000000001,90.469700000000003,0,391.00880000000001,119.702,39.168100000000003,1031.3574000000001,520.64660000000003]
["E9565","Trator sobre esteiras com lâmina e escarificador - 259 kW",4964871.62,302.20960000000002,89.902000000000001,0,431.72800000000001,197.29069999999999,39.168100000000003,1060.2983999999999,431.27969999999999]
["E9566","Guindaste móvel sobre esteiras com clamshell de 1,9 m³ - 220 kW",4426536.8030000003,193.661,76.8142,0,276.65859999999998,59.850999999999999,46.320599999999999,653.30539999999996,316.79579999999999]
["E9567","Fresadora de piso de concreto - 6,7 kW",17469.711299999999,2.3292999999999999,0.35930000000000001,0,2.3292999999999999,12.7502,0,17.7681,2.6886000000000001]
["E9568","Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW",1556.9166,0.20760000000000001,3.2000000000000001E-2,0,0.12970000000000001,0,0,0.36930000000000002,0.23960000000000001]
["E9569","Guindaste móvel sobre esteiras com clamshell de 4,6 m³ - 403 kW",7235480.1960000005,253.24180000000001,66.964399999999998,0,361.774,109.6362,92.641199999999998,884.25760000000002,412.84739999999999]
["E9570","Furadeira com base magnética - 1,20 kW",6766.0131000000001,0.90210000000000001,0.13919999999999999,0,0.67659999999999998,0,0,1.7179,1.0412999999999999]
["E9574","Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW",2039659.9816000001,163.1728,37.754100000000001,0,163.1728,118.34180000000001,39.168100000000003,521.6096,240.095]
["E9576","Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW",1188063.084,103.9555,22.907299999999999,0,103.9555,72.855000000000004,39.168100000000003,342.84140000000002,166.0309]
["E9577","Trator agrícola sobre pneus - 77 kW",364036.0245,36.403599999999997,7.0190999999999999,0,31.853200000000001,75.412300000000002,31.860299999999999,182.54849999999999,75.283000000000001]
["E9578","Conjunto vibratório para meio tubo de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 0,40 m - 2,20 kW",17214.739099999999,2.2953000000000001,0.35399999999999998,0,1.7215,0,0,4.3708,2.6493000000000002]
["E9580","Fresadora e distribuidora com controle de greide - 287 kW",3605456.727,420.63659999999999,74.152199999999993,0,600.90949999999998,281.08210000000003,46.320599999999999,1423.1010000000001,541.10940000000005]
["E9581","Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW",790153.07669999998,63.140099999999997,14.970800000000001,0,63.140099999999997,116.81829999999999,39.168100000000003,297.23739999999998,117.279]
["E9583","Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³",96110.377500000002,14.416600000000001,1.9766999999999999,0,9.6110000000000007,0,0,26.004300000000001,16.3933]
["E9584","Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW",790153.07669999998,59.730800000000002,14.820499999999999,0,59.730800000000002,49.186599999999999,39.168100000000003,222.63679999999999,113.71939999999999]
["E9585","Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW",2199.0466000000001,0.98960000000000004,6.7799999999999999E-2,0,0.98960000000000004,4.3769,31.860299999999999,38.284199999999998,32.917700000000004]
["E9586","Régua vibratória dupla com 4 m - 4,10 kW",6076.2631000000001,1.0936999999999999,0.13120000000000001,0,0.85070000000000001,7.8023999999999996,0,9.8780000000000001,1.2249000000000001]
["E9587","Serra para corte de concreto - 4 kW",11226.563599999999,1.4968999999999999,0.23089999999999999,0,1.3098000000000001,7.6120999999999999,0,10.649699999999999,1.7278]
["E9588","Vibroacabadora de concreto sobre esteiras com fôrmas deslizantes - 205 kW",6546832.2970000003,572.84780000000001,126.2311,0,736.51859999999999,211.92699999999999,46.320599999999999,1693.8451,745.39949999999999]
["E9589","Máquina texturizadora e aplicadora de cura química em pavimento de concreto - 44,80 kW",1630952.2678,190.27780000000001,33.543300000000002,0,190.27780000000001,36.563499999999998,39.168100000000003,489.83049999999997,262.98919999999998]
["E9590","Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa",444309.73080000002,44.430999999999997,8.5668000000000006,0,38.877099999999999,0,46.320599999999999,138.19550000000001,99.318399999999997]
["E9591","Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW",21533.457600000002,2.8711000000000002,0.44290000000000002,0,2.5122,19.030200000000001,0,24.856400000000001,3.3140000000000001]
["E9593","Draga hopper com capacidade de 750 m³",297067743.10000002,2678.4094,1682.8759,0,5952.0209000000004,652.91999999999996,171.3082,11137.5344,4532.5934999999999]
["E9594","Draga hopper com capacidade de 1.000 m³",322144314.10000002,2904.5037000000002,1824.9336000000001,0,6454.4526999999998,783.50400000000002,200.77119999999999,12168.165199999999,4930.2084999999997]
["E9595","Draga hopper com capacidade de 2.000 m³",422450597.89999998,3808.8809000000001,2393.1642999999999,0,8464.1797999999999,1371.1320000000001,200.77119999999999,16238.128199999999,6402.8163999999997]
["E9596","Draga hopper com capacidade de 3.000 m³",522756881.60000002,4713.2581,2961.395,0,10473.9069,1958.76,357.78489999999999,20465.104899999998,8032.4380000000001]
["E9597","Draga hopper com capacidade de 4.000 m³",623063165.39999998,5617.6352999999999,3529.6257999999998,0,12483.634,2546.3879999999999,419.14460000000003,24596.4277,9566.4056999999993]
["E9598","Draga hopper com capacidade de 5.000 m³",723369449.20000005,6522.0124999999998,4097.8564999999999,0,14493.3611,3134.0160000000001,419.14460000000003,28666.3907,11039.0136]
["E9599","Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS",316764.07130000001,31.676400000000001,6.1075999999999997,0,27.716899999999999,0,46.320599999999999,111.8215,84.104600000000005]
["E9601","Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 130 kW",501787.59649999999,5.7439,2.8843999999999999,0,6.3821000000000003,282.73439999999999,42.121000000000002,339.86579999999998,50.749299999999998]
["E9603","Embarcação empurradora multipropósito com guindaste hidráulico de 74 kN.m - 165 kW",2293344.7349999999,26.2517,13.1828,0,58.337000000000003,170.5754,137.197,405.54390000000001,176.63149999999999]
["E9606","Embarcação rebocadora - 2 x 268 kW",1166038.497,13.3475,6.7027000000000001,0,29.661100000000001,555.14520000000005,137.197,742.05349999999999,157.24719999999999]
["E9607","Conjunto de britagem para rachão com capacidade de 80 m³/h - 224 kW",2371858.2659999998,126.4991,41.463999999999999,0,94.874300000000005,0,46.320599999999999,309.15800000000002,214.28370000000001]
["E9609","Draga de sucção para extração de areia com tubo de descarga de 150 mm - 100 kW",675174.88300000003,14.468,5.7031999999999998,0,32.151200000000003,81.614999999999995,35.264699999999998,169.2021,55.435899999999997]
["E9610","Compressor de ar portátil de 42,48 l/s (90 PCM) - 18,50 kW",120408.4644,9.6326999999999998,2.2288000000000001,0,9.6326999999999998,17.111899999999999,0,38.606099999999998,11.861499999999999]
["E9611","Conjunto de britagem com capacidade de 80 m³/h - 313 kW",8527779.8660000004,454.81490000000002,149.07980000000001,0,341.1112,0,46.320599999999999,991.32650000000001,650.21529999999996]
["E9612","Plataforma flutuante montada na obra de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t",682839.04870000004,7.8163999999999998,3.9251,0,13.0273,0,58.926000000000002,83.694800000000001,70.667500000000004]
["E9613","Guindaste móvel sobre esteiras com pinça com capacidade de 40 t - 186 kW",7659612.5559999999,412.44069999999999,136.32640000000001,0,589.20100000000002,50.601300000000002,46.320599999999999,1234.8900000000001,595.08770000000004]
["E9614","Bomba com capacidade de 136 m³/h e câmara de vácuo - 5,60 kW",11907.058499999999,0.9526,0.22040000000000001,0,0.83350000000000002,0,0,2.0065,1.173]
["E9615","Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - 44 kW",1532845.5989999999,153.28460000000001,29.555199999999999,0,134.124,0,39.168100000000003,356.13189999999997,222.00790000000001]
["E9617","Usina misturadora de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h - 23,50 kW",259102.9817,25.910299999999999,4.9958,0,22.671500000000002,0,39.168100000000003,92.745699999999999,70.074200000000005]
["E9618","Batelão autopropelido com capacidade de 300 m³ - 224 kW",24157329.539999999,312.46550000000002,140.0949,0,694.36770000000001,73.126999999999995,105.30029999999999,1325.3553999999999,557.86069999999995]
["E9619","Batelão autopropelido com capacidade de 500 m³ - 373 kW",29635386.710000001,383.322,171.86369999999999,0,851.82659999999998,121.7696,105.30029999999999,1634.0822000000001,660.48599999999999]
["E9620","Pontão flutuante de 15 x 30 x 1,8 m com capacidade de 500 t",3370141.38,38.577599999999997,19.372499999999999,0,64.296000000000006,0,29.463000000000001,151.70910000000001,87.4131]
["E9621","Bomba de injeção de argamassa e nata com capacidade de 1,08 m³/h (18 l/min) e misturador com tambor de 0,100 m³ - 6,20 kW",53440.879099999998,5.3441000000000001,1.0304,0,5.3441000000000001,0,31.860299999999999,43.578899999999997,38.2348]
["E9622","Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW",104462.8029,5.9692999999999996,1.8414999999999999,0,4.4770000000000003,0,0,12.287800000000001,7.8108000000000004]
["E9623","Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW",128693.2444,7.3539000000000003,2.2686999999999999,0,5.5153999999999996,0,0,15.138,9.6226000000000003]
["E9624","Draga hopper com capacidade de 10.000 m³",1224900868,11043.898499999999,6939.0102999999999,0,24541.996599999999,5353.9440000000004,553.90790000000004,48432.757299999997,18536.816699999999]
["E9625","Draga hopper com capacidade de 15.000 m³",1726432287,15565.7845,9780.1640000000007,0,34590.6322,7704.4560000000001,583.86530000000005,68224.902000000002,25929.8138]
["E9626","Draga hopper com capacidade de 20.000 m³",2227963706,20087.6705,12621.3177,0,44639.267699999997,10120.26,613.32830000000001,88081.844200000007,33322.316500000001]
["E9627","Embarcação hotel com capacidade para 15 pessoas - 199 kW",2499833.42,28.615300000000001,11.692,0,63.589599999999997,205.7242,61.359699999999997,370.98079999999999,101.667]
["E9628","Fábrica de pré-moldado de concreto para balizador - 2,20 kW",14471.9766,1.9296,0.29759999999999998,0,1.4472,0,0,3.6743999999999999,2.2271999999999998]
["E9629","Compressor de ar portátil de 185,95 l/s (394 PCM) - 81,50 kW",370255.85690000001,29.6205,6.8533999999999997,0,29.6205,75.385099999999994,0,141.4795,36.4739]
["E9630","Bomba submersível com capacidade de 75 m³/h - 3,6 kW",6279.3847999999998,0.62790000000000001,0.1211,0,0.5494,0,0,1.2984,0.749]
["E9631","Bomba para concreto projetado via seca com capacidade de 6 m³/h - 7,5 kW",303964.84529999999,34.738799999999998,6.0282999999999998,0,30.3965,0,46.320599999999999,117.4842,87.087699999999998]
["E9632","Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 0,20 m - 2,20 kW",46798.953800000003,6.2398999999999996,0.96250000000000002,0,4.6798999999999999,0,0,11.882300000000001,7.2023999999999999]
["E9633","Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 0,30 m - 2,20 kW",54016.017899999999,7.2020999999999997,1.1109,0,5.4016000000000002,0,0,13.714600000000001,8.3130000000000006]
["E9634","Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 0,40 m - 2,20 kW",59642.2238,7.9523000000000001,1.2265999999999999,0,5.9641999999999999,0,0,15.1431,9.1789000000000005]
["E9635","Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 294 kW e cortador de 30 kW",9112530.6239999998,104.31010000000001,52.381300000000003,0,231.80019999999999,239.94810000000001,64.727699999999999,693.16740000000004,221.41909999999999]
["E9636","Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 483 kW e cortador de 55 kW",15263122.4,174.71520000000001,87.736599999999996,0,388.2561,394.20049999999998,64.727699999999999,1109.6360999999999,327.17950000000002]
["E9637","Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e cortador de 110 kW",28539218.199999999,326.68520000000001,164.0513,0,725.96709999999996,608.84789999999998,94.190700000000007,1919.7421999999999,584.92719999999997]
["E9638","Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW",43570348.899999999,498.7448,250.45439999999999,0,1108.3218999999999,1101.8025,94.190700000000007,3053.5142999999998,843.38990000000001]
["E9639","Embarcação hotel com capacidade para 30 pessoas - 2 x 112 kW",3989698.037,45.669600000000003,18.6602,0,101.488,231.56899999999999,137.197,534.5838,201.52680000000001]
["E9640","Compressor de ar portátil de 33,51 l/s (71 PCM) - 14 kW",107820.70759999999,8.6257000000000001,1.9958,0,8.6257000000000001,12.9496,0,32.196800000000003,10.621499999999999]
["E9641","Compressor de ar portátil de 75,04 l/s (159 PCM) - 33 kW",163182.1482,13.054600000000001,3.0205000000000002,0,13.054600000000001,30.524000000000001,0,59.653700000000001,16.075099999999999]
["E9642","Perfuratriz hidráulica sobre esteiras para estaca raiz - 56 kW",1836458.3489999999,146.91669999999999,33.992800000000003,0,146.91669999999999,30.4696,39.168100000000003,397.46390000000002,220.07759999999999]
["E9643","Equipamento para pintura a ar comprimido de pistola com caneca com capacidade de 1.000 ml e compressor de 1,50 kW",2853.4549000000002,0.25679999999999997,5.28E-2,0,0.14269999999999999,0,0,0.45229999999999998,0.30959999999999999]
["E9646","Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 kW",138928.5405,11.1143,2.5716000000000001,0,11.1143,24.9742,0,49.7744,13.6859]
["E9647","Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW",12657.114299999999,2.5314000000000001,0.29289999999999999,0,2.5314000000000001,7.8023999999999996,0,13.158099999999999,2.8243]
["E9648","Compressor de ar portátil de 422,86 l/s (896 PCM) - 213 kW",812799.46070000005,65.024000000000001,15.0449,0,65.024000000000001,197.01859999999999,0,342.11149999999998,80.068899999999999]
["E9649","Compressor de ar portátil de 94,39 l/s (200 PCM) - 36 kW",191277.11869999999,15.302199999999999,3.5405000000000002,0,15.302199999999999,33.298900000000003,0,67.443799999999996,18.842700000000001]
["E9651","Guindaste móvel sobre esteiras com Hammer Grab - 186 kW",4039894.4479999999,188.5284,70.624099999999999,0,269.3263,50.601300000000002,46.320599999999999,625.40070000000003,305.47309999999999]
["E9652","Compressor de ar portátil de 540,85 l/s (1.146 PCM) - 331,10 kW",921773.60530000005,73.741900000000001,17.062000000000001,0,73.741900000000001,306.25760000000002,0,470.80340000000001,90.803899999999999]
["E9653","Guindaste móvel sobre esteiras com trado para escavação em solos - 186 kW",5912425.5410000002,318.3614,105.2298,0,454.80200000000002,50.601300000000002,46.320599999999999,975.31510000000003,469.91180000000003]
["E9654","Guindaste móvel sobre esteiras com trado com bits escavação em rocha - 186 kW",5912425.5410000002,318.3614,105.2298,0,454.80200000000002,50.601300000000002,46.320599999999999,975.31510000000003,469.91180000000003]
["E9656","Guindaste móvel sobre esteiras com caçamba para escavação em solos - 186 kW",5895451.9529999997,317.44740000000002,104.9277,0,453.49630000000002,50.601300000000002,46.320599999999999,972.79330000000004,468.69569999999999]
["E9657","Guindaste móvel sobre esteiras com caçamba para escavação em rocha - 186 kW",5895451.9529999997,317.44740000000002,104.9277,0,453.49630000000002,50.601300000000002,46.320599999999999,972.79330000000004,468.69569999999999]
["E9660","Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 40 t - 186 kW",3713626.4950000001,144.4188,63.647399999999998,0,206.3126,50.601300000000002,46.320599999999999,511.30070000000001,254.38679999999999]
["E9661","Compressor de ar portátil de 89,67 l/s (190 PCM) - 36 kW",171211.7378,13.696899999999999,3.1690999999999998,0,13.696899999999999,33.298900000000003,0,63.861800000000002,16.866]
["E9662","Equipamento para solda e corte com oxiacetileno",3107.2246,0.4143,6.3899999999999998E-2,0,0.4143,0,0,0.89249999999999996,0.47820000000000001]
["E9664","Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 80 t - 212 kW",6456090.0590000004,225.9632,109.5437,0,322.80450000000002,57.674599999999998,46.320599999999999,762.3066,381.82749999999999]
["E9668","Mesa vibratória - 2,20 kW",13700.8277,1.8268,0.28179999999999999,0,1.3701000000000001,0,0,3.4786999999999999,2.1086]
["E9671","Compressor de ar portátil de 363,87 l/s (771 PCM) - 158,13 kW",568587.21530000004,45.487000000000002,10.5245,0,45.487000000000002,146.2655,0,247.76400000000001,56.011499999999998]
["E9673","Equipamento de batimetria multifeixe",2097132.7320000001,96.003,35.639000000000003,0,106.67,0,73.358800000000002,311.67079999999999,205.0008]
["E9674","Equipamento de medição de descarga líquida com ADCP",431149.73190000001,19.737300000000001,7.327,0,21.930299999999999,0,73.358800000000002,122.35339999999999,100.42310000000001]
["E9675","Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW",7635.4714999999997,1.0181,0.157,0,1.0181,0,0,2.1932,1.1751]
["E9676","Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 90 kW",653915.43440000003,7.4852999999999996,3.7589000000000001,0,8.3170000000000002,195.73920000000001,42.121000000000002,257.42140000000001,53.365200000000002]
["E9677","Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 10 kg com capacidade de 1.800 gpm",19295.3374,2.5727000000000002,0.39679999999999999,0,2.5727000000000002,0,31.860299999999999,37.402500000000003,34.829799999999999]
["E9678","Fresadora a frio - 455 kW",6758924.648,788.5412,139.0086,0,1126.4874,445.61790000000002,46.320599999999999,2545.9757,973.87040000000002]
["E9681","Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW",931238.90659999999,93.123900000000006,17.955500000000001,0,93.123900000000006,120.4637,39.168100000000003,363.83510000000001,150.2475]
["E9682","Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 1,6 t - 18 kW",314041.32650000002,31.4041,6.0551000000000004,0,31.4041,26.443300000000001,39.168100000000003,134.47470000000001,76.627300000000005]
["E9683","Martelete perfurador/rompedor elétrico - 0,90 kW",5049.6367,0.67330000000000001,0.10390000000000001,0,0.67330000000000001,0,0,1.4504999999999999,0.7772]
["E9684","Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW",278079.7843,16.684799999999999,5.1473000000000004,2.0855999999999999,16.684799999999999,39.991399999999999,32.6432,113.2371,56.560899999999997]
["E9685","Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW",788101.65919999999,63.048099999999998,14.5878,0,63.048099999999998,71.385900000000007,39.168100000000003,251.238,116.804]
["E9689","Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW",9096023.0710000005,795.90200000000004,175.3827,0,1023.3026,0,46.320599999999999,2040.9078999999999,1017.6053000000001]
["E9691","Guincho tracionador de cordoalhas - 7,50 kW",394839.24229999998,35.096800000000002,7.4438000000000004,0,21.935500000000001,0,31.860299999999999,96.336399999999998,74.400899999999993]
["E9692","Caldeira para aquecimento e injeção de cera - 1 kW",120990.8677,18.148599999999998,2.4883999999999999,0,6.0495000000000001,0,31.860299999999999,58.546799999999998,52.497300000000003]
["E9694","Misturador de argamassa de alta turbulência com capacidade de 220 l - 13 kW",34964.2111,5.5942999999999996,0.75509999999999999,0,4.8949999999999996,0,31.860299999999999,43.104700000000001,38.209699999999998]
["E9697","Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,68 m - 45,50 kW",427241.81650000002,37.383699999999997,8.2378,0,37.383699999999997,61.891399999999997,39.168100000000003,184.06469999999999,84.789599999999993]
["E9699","Trituradora de galhos e troncos rebocável com capacidade de até 350 mm de diâmetro com guincho - 96,94 kW",449638.87430000002,50.584400000000002,8.6696000000000009,0,56.204900000000002,79.117599999999996,31.860299999999999,226.43680000000001,91.1143]
["E9700","Fresadora a frio - 155 kW",3592182.105,419.08789999999999,73.879199999999997,0,598.697,151.8039,46.320599999999999,1289.7886000000001,539.28769999999997]
["E9701","Jateador pressurizado multiabrasivo com capacidade de 280 l",29407.092499999999,2.6465999999999998,0.54430000000000001,0,2.6465999999999998,0,31.860299999999999,37.697800000000001,35.051200000000001]
["E9703","Fábrica de pré-moldado de concreto para mourão - 2,20 kW",14471.9766,1.9296,0.29759999999999998,0,1.4472,0,0,3.6743999999999999,2.2271999999999998]
["E9704","Batelão sem propulsão montado na obra com capacidade de 66 m³",228310.8965,9.7848000000000006,3.8571,0,16.3079,0,29.463000000000001,59.412799999999997,43.104900000000001]
["E9705","Misturador de lama bentonítica - 4 kW",18354.5311,2.9367000000000001,0.39639999999999997,0,2.5695999999999999,0,31.860299999999999,37.762999999999998,35.193399999999997]
["E9706","Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 28 kg para concreto com capacidade de 1.230 gpm",21315.1168,2.8420000000000001,0.43840000000000001,0,2.8420000000000001,0,31.860299999999999,37.982700000000001,35.140700000000002]
["E9707","Desarenador - 15 kW",14959.6932,1.1968000000000001,0.27689999999999998,0,1.1968000000000001,0,31.860299999999999,34.530799999999999,33.334000000000003]
["E9708","Microtrator com roçadeira - 10 kW",51609.261500000001,5.1608999999999998,0.99509999999999998,0,4.5157999999999996,8.1615000000000002,31.860299999999999,50.693600000000004,38.016300000000001]
["E9710","Socadora automática de linha - 253 kW",37052725.780000001,1482.1089999999999,628.69209999999998,0,1482.1089999999999,165.18879999999999,92.641199999999998,3850.7401,2203.4423000000002]
["E9712","Reguladora e distribuidora de lastro - 300 kW",16263943.539999999,650.55769999999995,275.95850000000002,0,650.55769999999995,195.876,92.641199999999998,1865.5911000000001,1019.1574000000001]
["E9714","Bate-estaca com martelo hidráulico - 450 kW",3399250.9240000001,453.23349999999999,69.911299999999997,0,339.92509999999999,318.29849999999999,39.168100000000003,1220.5364999999999,562.31290000000001]
["E9716","Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 590 kN - 3,70 kW",15922.3598,0.90980000000000005,0.28070000000000001,0,0.90980000000000005,0,46.320599999999999,48.420900000000003,47.511099999999999]
["E9717","Máquina policorte - 2,20 kW",1155.8397,0.104,2.1399999999999999E-2,0,5.7799999999999997E-2,0,0,0.1832,0.12540000000000001]
["E9718","Pórtico duplo de descarga e posicionamento de dormente - 89 kW",10135615.3585,405.4246,171.9761,0,304.06849999999997,58.109900000000003,92.641199999999998,1032.2203,670.04190000000006]
["E9719","Talha manual com capacidade de 3 t",8474.2301000000007,0.75329999999999997,0.1598,0,0.4708,0,0,1.3838999999999999,0.91310000000000002]
["E9720","Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 250 kN - 3,70 kW",12583.8068,0.71909999999999996,0.2218,0,0.71909999999999996,0,46.320599999999999,47.980600000000003,47.261499999999998]
["E9721","Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 1.150 kN - 5 kW",26194.7968,1.4967999999999999,0.46179999999999999,0,1.4967999999999999,0,46.320599999999999,49.776000000000003,48.279200000000003]
["E9722","Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 2.000 kN - 5 kW",41774.800799999997,2.3871000000000002,0.73640000000000005,0,2.3871000000000002,0,46.320599999999999,51.831200000000003,49.444099999999999]
["E9723","Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 2.500 kN - 7 kW",49307.963199999998,2.8176000000000001,0.86919999999999997,0,2.8176000000000001,0,46.320599999999999,52.825000000000003,50.007399999999997]
["E9724","Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN - 10 kW",52732.1158,3.0133000000000001,0.92959999999999998,0,3.0133000000000001,0,46.320599999999999,53.276800000000001,50.263500000000001]
["E9725","Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 5.400 kN - 10 kW",56327.498500000002,3.2187000000000001,0.99299999999999999,0,3.2187000000000001,0,46.320599999999999,53.750999999999998,50.532299999999999]
["E9726","Bate-estaca Strauss - 15 kW",129207.7424,17.227699999999999,2.6574,0,12.9208,10.61,39.168100000000003,82.584000000000003,59.053199999999997]
["E9727","Posicionadora de trilhos - 7,40 kW",741867.00730000006,42.392400000000002,13.078099999999999,0,37.093400000000003,4.8315999999999999,0,97.395499999999998,55.470500000000001]
["E9728","Tirefonadora/parafusadora portátil - 3,10 kW",53611.698100000001,4.2888999999999999,0.99239999999999995,0,4.2888999999999999,4.7195,0,14.2897,5.2812999999999999]
["E9729","Equipamento para pintura eletrostática com cabine simples de 5,50 kW e estufa de 2x120.000 kCal",134819.97210000001,10.272,2.4756999999999998,0,10.272,0,0,23.0197,12.7477]
["E9730","Grupo vibrador com gerador - 2,80 kW",87362.095199999996,12.230700000000001,1.8866000000000001,0,8.7362000000000002,4.2628000000000004,0,27.116299999999999,14.1173]
["E9731","Máquina de furar dormente portátil - 1,50 kW",84328.603199999998,6.7462999999999997,1.5609,0,6.7462999999999997,2.2835999999999999,0,17.3371,8.3071999999999999]
["E9732","Máquina para furar dormente - 6,70 kW",84695.339000000007,6.7755999999999998,1.5677000000000001,0,6.7755999999999998,10.200200000000001,0,25.319099999999999,8.3432999999999993]
["E9733","Máquina tirefonadora e parafusadora - 6,70 kW",86968.717900000003,6.9574999999999996,1.6097999999999999,0,6.9574999999999996,10.200200000000001,0,25.725000000000001,8.5672999999999995]
["E9734","Bomba projetora de argamassa com capacidade de 2 m³/h - 5,50 kW",145154.05499999999,16.588999999999999,2.8786999999999998,0,14.5154,0,31.860299999999999,65.843400000000003,51.328000000000003]
["E9735","Máquina para serrar trilho - 5,00 kW",33946.83,2.7157,0.62839999999999996,0,2.7157,7.6120999999999999,0,13.671900000000001,3.3441000000000001]
["E9736","Máquina para furar trilho - 1,20 kW",44804.386299999998,3.5844,0.82930000000000004,0,3.5844,1.8269,0,9.8249999999999993,4.4137000000000004]
["E9737","Conjunto para pré-aquecimento de trilho em solda aluminotérmica",4170.6895000000004,0.55610000000000004,8.5800000000000001E-2,0,0.55610000000000004,0,0,1.198,0.64190000000000003]
["E9738","Máquina de esmerilhar topo e lateral de boleto - 5,20 kW",89401.315000000002,7.1520999999999999,1.6548,0,7.1520999999999999,7.9165999999999999,0,23.875599999999999,8.8069000000000006]
["E9742","Trator agrícola sobre pneus com roçadeira articulada e capacidade de 1,12 m - 77 kW",654502.64350000001,65.450299999999999,12.6196,0,57.268999999999998,75.412300000000002,31.860299999999999,242.61150000000001,109.9302]
["E9745","Trator agrícola sobre pneus com roçadeira de arraste e capacidade de 1,50 m - 77 kW",389566.03639999998,38.956600000000002,7.5113000000000003,0,34.087000000000003,75.412300000000002,31.860299999999999,187.82749999999999,78.328199999999995]
["E9746","Conjunto bomba e prensa para luva de emenda de 25 mm",26162.98,2.093,0.48430000000000001,0,1.3081,0,31.860299999999999,35.745699999999999,34.437600000000003]
["E9747","Conjunto bomba e prensa para luva de emenda de 32 mm",27471.119600000002,2.1977000000000002,0.50849999999999995,0,1.3735999999999999,0,31.860299999999999,35.940100000000001,34.566499999999998]
["E9748","Rosqueadeira para rosca cônica - 0,75 kW",6065.0331999999999,0.34660000000000002,0.1069,0,0.34660000000000002,0,31.860299999999999,32.660400000000003,32.313800000000001]
["E9749","Jateador portátil multiabrasivo com capacidade de 300 kg",8819.0987000000005,0.79369999999999996,0.16320000000000001,0,0.79369999999999996,0,31.860299999999999,33.610900000000001,32.8172]
["E9750","Bomba de injeção de argamassa com capacidade de 50 l/min",45953.554799999998,4.5953999999999997,0.88600000000000001,0,4.0209000000000001,0,0,9.5023,5.4813999999999998]
["E9753","Grupo gerador - 23 kVA",87367.325899999996,6.1157000000000004,1.6172,0,4.3684000000000003,18.6082,0,30.709499999999998,7.7328999999999999]
["E9754","Grupo gerador - 68 kVA",119661.8569,8.3763000000000005,2.2149000000000001,0,5.9831000000000003,55.8247,0,72.399000000000001,10.591200000000001]
["E9755","Bomba de alta pressão para jet grouting de até 45 MPa - 150 kW",1818631.7324000001,145.4905,33.6629,0,145.4905,155.0685,31.860299999999999,511.5727,211.0137]
["E9756","Calandra para chapas de aço até 25 mm - 22 kW",1105460.6222000001,44.218400000000003,18.756900000000002,0,38.691099999999999,0,31.860299999999999,133.52670000000001,94.835599999999999]
["E9758","Vibroacabadora de asfalto sobre pneus - 97 kW",1198724.1089999999,119.8724,23.1129,0,134.85650000000001,100.27760000000001,46.320599999999999,424.44,189.30590000000001]
["E9759","Guincho de alavanca com capacidade de 5,4 t",7391.53,0.73919999999999997,0.1394,0,0.41060000000000002,0,0,1.2891999999999999,0.87860000000000005]
["E9760","Perfuratriz manual para coroa diamantada - 1,60 kW",20714.730599999999,2.762,0.42599999999999999,0,2.762,0,0,5.95,3.1880000000000002]
["E9761","Guincho de coluna com capacidade de 200 kg - 0,92 kW",5148.4997000000003,0.45760000000000001,9.7100000000000006E-2,0,0.34320000000000001,0,0,0.89790000000000003,0.55469999999999997]
["E9762","Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW",1081095.8629999999,108.1096,20.844899999999999,0,108.1096,60.123100000000001,39.168100000000003,336.3553,168.12260000000001]
["E9763","Grupo gerador - 40 kVA",98199.185200000007,6.8738999999999999,1.8177000000000001,0,4.91,33.081299999999999,0,46.682899999999997,8.6915999999999993]
["E9764","Grupo gerador - 7,2 kVA",7689.2698,0.67279999999999995,0.14829999999999999,0,0.48060000000000003,10.1784,0,11.4801,0.82110000000000005]
["E9765","Grupo gerador - 569 kVA",431716.67489999998,30.220199999999998,7.9911000000000003,0,21.585799999999999,470.37450000000001,0,530.17160000000001,38.211300000000001]
["E9766","Prensa hidráulica para fabricação de blocos pré-moldados - 20 kW",683034.30420000001,46.348799999999997,12.040900000000001,0,39.030500000000004,0,31.860299999999999,129.28049999999999,90.25]
["E9767","Compressor de ar portátil de 9,44 l/s (20 PCM) a gasolina - 5,22 kW",13617.1793,1.0893999999999999,0.25209999999999999,0,1.0893999999999999,9.9337999999999997,0,12.364699999999999,1.3414999999999999]
["E9768","Compressor de ar portátil de 373,78 l/s (792 PCM) - 213,30 kW",602624.18929999997,48.209899999999998,11.1546,0,48.209899999999998,197.2961,0,304.87049999999999,59.3645]
["E9769","Cunha hidráulica com três cilindros e acessórios com capacidade de 3.000 kN - 5,60 kW",269719.1078,35.962499999999999,5.5472000000000001,0,35.962499999999999,5.7892000000000001,31.860299999999999,115.1217,73.37]
["E9770","Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou triangular com seção de corte inferior a 0,10 m² - 58 kW",486074.59009999997,35.816000000000003,9.0762,0,35.816000000000003,41.025100000000002,39.168100000000003,160.9014,84.060299999999998]
["E9771","Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou triangular com seção de corte de 0,10 a 0,15 m² - 58 kW",486074.59009999997,35.816000000000003,9.0762,0,35.816000000000003,41.025100000000002,39.168100000000003,160.9014,84.060299999999998]
["E9772","Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou triangular com seção de corte de 0,15 a 0,20 m² - 58 kW",486074.59009999997,35.816000000000003,9.0762,0,35.816000000000003,41.025100000000002,39.168100000000003,160.9014,84.060299999999998]
["E9773","Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou triangular com seção de corte de 0,20 a 0,30 m² - 58 kW",486074.59009999997,35.816000000000003,9.0762,0,35.816000000000003,41.025100000000002,39.168100000000003,160.9014,84.060299999999998]
["E9774","Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou triangular com seção de corte de 0,30 a 0,50 m² - 58 kW",486074.59009999997,35.816000000000003,9.0762,0,35.816000000000003,41.025100000000002,39.168100000000003,160.9014,84.060299999999998]
["E9775","Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 1.700 kg - 103 kW",2063936.97,235.8785,40.932299999999998,0,294.84809999999999,72.855000000000004,39.168100000000003,683.68200000000002,315.97890000000001]
["E9776","Grupo gerador - 174 kVA",194891.2444,13.6424,3.6074000000000002,0,9.7446000000000002,143.6968,0,170.69120000000001,17.2498]
["E9777","Extrusora de barreira de concreto - 74 kW",5816221.7866000002,407.13549999999998,107.6583,0,523.46,60.395099999999999,39.168100000000003,1137.817,553.96190000000001]
["E9778","Grupo gerador - 338 kVA",261599.0888,18.311900000000001,4.8422000000000001,0,13.08,279.12329999999997,0,315.35739999999998,23.1541]
["E9779","Grupo gerador - 113 kVA",127397.6888,8.9177999999999997,2.3580999999999999,0,6.3699000000000003,93.0411,0,110.68689999999999,11.2759]
["E9780","Misturador automático para grauteamento com capacidade de 20 m³/h - 7 kW",279776.11580000003,44.764200000000002,6.0418000000000003,0,44.764200000000002,7.2365000000000004,31.860299999999999,134.667,82.666300000000007]
["E9781","Misturador com bomba para grauteamento tipo Flex E ou similar - 25 kW",663759.35060000001,106.2015,14.3339,0,106.2015,0,31.860299999999999,258.59719999999999,152.39570000000001]
["E9782","Perfuratriz pneumática com avanço de coluna de 33,5 kg com capacidade de 2.280 gpm",62154.334600000002,8.2872000000000003,1.2783,0,8.2872000000000003,0,31.860299999999999,49.713000000000001,41.425800000000002]
["E9784","Plataforma autopropelida com alcance de 12 m com capacidade de 700 kg - 24 kW",684024.57019999996,68.402500000000003,13.188800000000001,0,68.402500000000003,19.587599999999998,31.860299999999999,201.4417,113.4516]
["E9785","Guindaste móvel sobre pneus com 2 eixos com capacidade máxima de 55 t - 186 kW",2478302.2239999999,123.9151,43.688899999999997,17.702200000000001,159.3194,50.601300000000002,42.905200000000001,438.13209999999998,228.2114]
["E9788","Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m³ - 3,70 kW",25554.761699999999,4.0888,0.55189999999999995,0,4.0888,3.8250000000000002,31.860299999999999,44.4148,36.500999999999998]
["E9789","Carro manual modelo plataforma de 150 x 80 cm com capacidade de 800 kg",1484.1760999999999,0.26719999999999999,3.2099999999999997E-2,0,0.1484,0,0,0.44769999999999999,0.29930000000000001]
["E9790","Bomba para concreto projetado via úmida com capacidade de 10 m³/h - 14,70 kW",383741.07490000001,43.856099999999998,7.6104000000000003,0,43.856099999999998,15.1967,46.320599999999999,156.8399,97.787099999999995]
["E9791","Bomba pneumática para injeção de resina com capacidade de 0,18 m³/h",49102.023399999998,4.9101999999999997,0.94669999999999999,0,4.2964000000000002,0,0,10.1533,5.8569000000000004]
["E9793","Robot para concreto projetado com capacidade de 30 m³/h - 70 kW - com compressor diesel",5551069.9552999996,634.40800000000002,110.0896,0,634.40800000000002,72.365300000000005,46.320599999999999,1497.5915,790.81820000000005]
["E9795","Perfuratriz de superfície sobre pneus com martelo de topo e controle remoto via rádio - 60 kW",2350713.4169999999,188.05709999999999,43.511699999999998,0,188.05709999999999,48.969000000000001,39.168100000000003,507.76299999999998,270.73689999999999]
["E9797","Jumbo eletro-hidráulico com 3 braços - 155 kW/237 kW",14128162.859999999,807.32360000000006,249.05930000000001,0,1009.1545,177.1046,46.320599999999999,2288.9625999999998,1102.7035000000001]
["E9798","Perfuratriz hidráulica rotopercussiva - 123 kW",2523887.6069999998,201.911,46.717199999999998,0,201.911,100.3865,39.168100000000003,590.09379999999999,287.79629999999997]
["E9013","Caminhão tanque de asfalto com capacidade de 31.000 l - 368 kW",{"$nulls":7},700.86080000000004,182.3897]
["A9335","Cavalo mecânico estradeiro 8 x 2, PBT 29.000 kg - 368 kW - condição de trabalho severa - motorista de veículo especial",1110307.273,66.618399999999994,20.5518,8.3272999999999993,99.927700000000002,380.43470000000002,42.905200000000001,618.76509999999996,138.40270000000001]
["A9364","Tanque isotérmico de asfalto com capacidade de 31.000 l",285814.88,38.108699999999999,5.8783000000000003,0,38.108699999999999,0,0,82.095699999999994,43.987000000000002]
["E9018","Cavalo mecânico com dolly intermediário e semirreboque de 4 eixos com capacidade de 52 t - 364 kW",{"$nulls":7},572.56420000000003,171.7098]
["A9324","Cavalo mecânico estradeiro 6 x 4, PBT 23.000 kg - 364 kW - motorista de veículo especial",949658.91469999996,47.482900000000001,17.0899,6.9245999999999999,71.224400000000003,277.27339999999998,42.905200000000001,462.90039999999999,114.40260000000001]
["A9355","Semirreboque com 4 eixos",491470,39.317599999999999,9.0970999999999993,0,44.232300000000002,0,0,92.647000000000006,48.414700000000003]
["A9382","Dolly intermediário com 2 eixos para semirreboque",90270,7.2215999999999996,1.6709000000000001,0,8.1242999999999999,0,0,17.0168,8.8925000000000001]
["E9027","Caminhão distribuidor de cimento e cal com capacidade de 15 m³ - 210 kW",{"$nulls":7},438.62560000000002,162.72620000000001]
["A9333","Caminhão plataforma 8 x 4, PBT 29.000 kg e distância entre eixos 4,6 m - 210 kW - motorista de veículo especial",732590.6912,36.6295,13.1836,5.3418000000000001,54.944299999999998,159.96539999999999,42.905200000000001,312.96980000000002,98.060100000000006]
["A9365","Distribuidor de cimento e cal montado sobre chassi com capacidade de 15 m³",542130.527,54.213099999999997,10.452999999999999,0,60.989699999999999,0,0,125.6558,64.6661]
["E9037","Plataforma de inspeção sob pontes montada em caminhão com capacidade de 500 kg e alcance de 15 m - 236 kW",{"$nulls":7},1244.1421,532.09870000000001]
["A9334","Caminhão plataforma 8 x 2, PBT 29.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 236 kW - condição de trabalho severa - motorista de veículo especial",753005.68090000004,45.180300000000003,13.9381,5.6475,67.770499999999998,243.9744,42.905200000000001,419.416,107.6711]
["A9378","Plataforma telescópica para inspeção de pontes montada sobre chassi com capacidade de 500 kg",3558208.91,355.82089999999999,68.606700000000004,0,400.29849999999999,0,0,824.72609999999997,424.42759999999998]
["E9041","Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW",{"$nulls":7},406.80270000000002,130.8895]
["A9313","Caminhão plataforma 6 x 2, PBT 23.000 kg e distância entre eixos 5,2 m - 188 kW - motorista de veículo especial",656319.9425,32.816000000000003,11.811,4.7857000000000003,49.223999999999997,194.35249999999999,42.905200000000001,335.89440000000002,92.317899999999995]
["A9351","Carroceria de madeira com capacidade de 11,5 t",38114,3.8113999999999999,0.7349,0,3.8113999999999999,0,0,8.3576999999999995,4.5462999999999996]
["A9373","Guindaste articulado montado sobre chassi com capacidade máxima de elevação de 11,9 t",285253.2,28.525300000000001,5.5,0,28.525300000000001,0,0,62.550600000000003,34.025300000000001]
["E9082","Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com capacidade de 6,2 t e carroceria de 5 t - 152 kW",{"$nulls":7},408.0652,168.39340000000001]
["A9305","Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 15.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 152 kW - motorista de veículo especial",430871.14289999998,21.543600000000001,7.7538999999999998,3.1417999999999999,32.315300000000001,157.1361,42.905200000000001,264.79590000000002,75.344499999999996]
["A9348","Carroceria de madeira com capacidade de 5 t",29588.5,2.9588999999999999,0.57050000000000001,0,2.9588999999999999,0,0,6.4882999999999997,3.5293999999999999]
["A9372","Guindaste articulado montado sobre chassi com capacidade máxima de elevação de 6,2 t",267000,26.7,5.1481000000000003,0,26.7,0,0,58.548099999999998,31.848099999999999]
["A9379","Bate-estaca hidráulico para defensas metálicas montada sobre chassi",205615,21.846599999999999,3.9645000000000001,0,20.561499999999999,0,31.860299999999999,78.232900000000001,57.671399999999998]
["E9097","Caminhão de resgate de veículos leves com plataforma com capacidade de 5 t - 129 kW",{"$nulls":7},270.9674,89.702600000000004]
["A9326","Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 10.800 kg e distância entre eixos 4,6 m - 129 kW - motorista de veículo especial",451044.11229999998,27.0626,8.3488000000000007,3.3828,40.594000000000001,133.35890000000001,42.905200000000001,255.6523,81.699399999999997]
["A9374","Plataforma hidráulica para resgate de veículos montada sobre chassi com capacidade de 5 t",81243,6.4993999999999996,1.5038,0,7.3118999999999996,0,0,15.315099999999999,8.0031999999999996]
["E9098","Caminhão de resgate de veículos de porte médio com capacidade do guincho de 20 t - 236 kW",{"$nulls":7},413.28949999999998,107.4483]
["A9306","Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 16.000 kg e distância entre eixos 3,6 m - 236 kW - motorista de veículo especial",656865.93160000001,32.843299999999999,11.8208,4.7896000000000001,49.264899999999997,243.9744,42.905200000000001,385.59820000000002,92.358900000000006]
["A9375","Guincho rebocador para resgate de veículos montada sobre chassi com capacidade de 20 t",224033.5759,11.201700000000001,3.8877000000000002,0,12.601900000000001,0,0,27.691299999999998,15.089399999999999]
["E9099","Caminhão de resgate de veículos pesados com dois guinchos com capacidade de 35 t - 265 kW",{"$nulls":7},575.45280000000002,174.3519]
["A9320","Caminhão plataforma 6 x 4, PBT 23.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 265 kW - motorista de veículo especial",794611.28709999996,39.730600000000003,14.2997,5.7939999999999996,59.595799999999997,273.95440000000002,42.905200000000001,436.27969999999999,102.7295]
["A9376","Guincho rebocador para resgate de veículos montada sobre chassi com capacidade de 35 t",600450.34990000003,60.045000000000002,11.577400000000001,0,67.550700000000006,0,0,139.17310000000001,71.622399999999999]
["E9100","Cavalo mecânico sem reboque - 272 kW",{"$nulls":7},342.99509999999998,89.442400000000006]
["A9310","Cavalo mecânico 4 x 2, PBT 16.000 kg - 272 kW - motorista de veículo especial",618125.49670000002,30.906300000000002,11.123699999999999,4.5072000000000001,46.359400000000001,207.19329999999999,42.905200000000001,342.99509999999998,89.442400000000006]
["E9114","Painel com seta luminosa para montagem em caminhão",{"$nulls":7},6.5369999999999999,4.4340999999999999]
["A9380","Painel com seta luminosa montado sobre chassi",33646.949200000003,3.7852999999999999,0.64880000000000004,0,2.1029,0,0,6.5369999999999999,4.4340999999999999]
["E9115","Amortecedor retrátil (AMC) para montagem em caminhão",{"$nulls":7},104.0517,56.132300000000001]
["A9381","Amortecedor retrátil montado em caminhão",425950.23509999999,47.919400000000003,8.2128999999999994,0,47.919400000000003,0,0,104.0517,56.132300000000001]
["E9145","Caminhão basculante para concreto com capacidade de 10 m³ - 210 kW",{"$nulls":7},326.88679999999999,103.3642]
["A9316","Caminhão plataforma 8 x 4, PBT 29.000 kg e distância entre eixos 4,6 m - 210 kW - motorista de caminhão",732590.6912,36.6295,13.1836,5.3418000000000001,54.944299999999998,159.96539999999999,39.077199999999998,309.14179999999999,94.232100000000003]
["A9340","Caçamba basculante para concreto com capacidade de 10 m³",76559.157099999997,7.6558999999999999,1.4762,0,8.6128999999999998,0,0,17.745000000000001,9.1320999999999994]
["E9146","Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 368 kW",{"$nulls":7},680.01819999999998,171.72219999999999]
["A9335","Cavalo mecânico estradeiro 8 x 2, PBT 29.000 kg - 368 kW - condição de trabalho severa - motorista de veículo especial",1110307.273,66.618399999999994,20.5518,8.3272999999999993,99.927700000000002,380.43470000000002,42.905200000000001,618.76509999999996,138.40270000000001]
["A9357","Semirreboque silo para cimento com capacidade de 30 m³",279335.5,27.933599999999998,5.3859000000000004,0,27.933599999999998,0,0,61.253100000000003,33.319499999999998]
["E9169","Cavalo mecânico com dolly pneumático de 4 eixos e mesas de giro com capacidade de 56 t - 364 kW",{"$nulls":7},652.38490000000002,213.42179999999999]
["A9324","Cavalo mecânico estradeiro 6 x 4, PBT 23.000 kg - 364 kW - motorista de veículo especial",949658.91469999996,47.482900000000001,17.0899,6.9245999999999999,71.224400000000003,277.27339999999998,42.905200000000001,462.90039999999999,114.40260000000001]
["A9385","Conjunto de duas mesas de giro para quinta roda ou reboque com capacidade de 100 t cada",511422.8873,40.913800000000002,9.4664000000000001,0,46.028100000000002,0,0,96.408299999999997,50.380200000000002]
["A9389","Dolly pneumático com capacidade de 48 t e 4 eixos",493746.87060000002,39.499699999999997,9.1393000000000004,0,44.437199999999997,0,0,93.0762,48.639000000000003]
["E9170","Cavalo mecânico com dois dollys pneumáticos de 3 e 4 eixos e mesas de giro com capacidade de 77 t - 364 kW",{"$nulls":7},735.46320000000003,256.5849]
["A9385","Conjunto de duas mesas de giro para quinta roda ou reboque com capacidade de 100 t cada",511422.8873,40.913800000000002,9.4664000000000001,0,46.028100000000002,0,0,96.408299999999997,50.380200000000002]
["A9386","Cavalo mecânico estradeiro 6 x 4, CMT 150.000 kg - 364 kW - motorista de veículo especial",1027015.672,51.3508,18.481999999999999,7.4886999999999997,77.026200000000003,277.27339999999998,42.905200000000001,474.52629999999999,120.22669999999999]
["A9387","Dolly pneumático com capacidade de 28,5 t e 3 eixos",379037.7893,30.323,7.016,0,34.113399999999999,0,0,71.452399999999997,37.338999999999999]
["A9389","Dolly pneumático com capacidade de 48 t e 4 eixos",493746.87060000002,39.499699999999997,9.1393000000000004,0,44.437199999999997,0,0,93.0762,48.639000000000003]
["E9171","Cavalo mecânico com dois dollys pneumáticos de 4 e 5 eixos e mesas de giro com capacidade de 111 t - 440 kW",{"$nulls":7},1456.8792000000001,589.91629999999998]
["A9325","Cavalo mecânico 8 x 8, PBT 26.000 kg - 440 kW -  motorista de veículo especial",5154279.6459999997,257.714,92.755600000000001,37.583300000000001,386.57100000000003,335.16559999999998,42.905200000000001,1152.6947,430.9581]
["A9385","Conjunto de duas mesas de giro para quinta roda ou reboque com capacidade de 100 t cada",511422.8873,40.913800000000002,9.4664000000000001,0,46.028100000000002,0,0,96.408299999999997,50.380200000000002]
["A9388","Dolly pneumático com capacidade de 60 t e 5 eixos",608455.95189999999,48.676499999999997,11.262499999999999,0,54.761000000000003,0,0,114.7,59.939]
["A9389","Dolly pneumático com capacidade de 48 t e 4 eixos",493746.87060000002,39.499699999999997,9.1393000000000004,0,44.437199999999997,0,0,93.0762,48.639000000000003]
["E9199","Caminhão com sistema de hidrojateamento de alta pressão e vácuo para limpeza e desobstrução de bueiros com capacidade total de 15.600 l - 188 kW",{"$nulls":7},423.87,140.17349999999999]
["A9299","Equipamento com sistema de hidrojateamento de alta pressão e vácuo para limpeza e desobstrução de bueiros com diâmetro de até 1.500 mm com capacidade total de 15.600 l",401200,40.119999999999997,7.7355999999999998,0,40.119999999999997,0,0,87.9756,47.855600000000003]
["A9313","Caminhão plataforma 6 x 2, PBT 23.000 kg e distância entre eixos 5,2 m - 188 kW - motorista de veículo especial",656319.9425,32.816000000000003,11.811,4.7857000000000003,49.223999999999997,194.35249999999999,42.905200000000001,335.89440000000002,92.317899999999995]
["E9201","Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 210 kW com periculosidade",{"$nulls":7},375.95740000000001,132.8835]
["A9327","Caminhão plataforma 8 x 4, PBT 29.000 kg e distância entre eixos 4,6 m - 210 kW - motorista de caminhão com periculosidade",732590.6912,36.6295,13.1836,5.3418000000000001,54.944299999999998,159.96539999999999,48.590699999999998,318.65530000000001,103.7456]
["A9343","Caçamba basculante para rocha com capacidade de 12 m³",203408.4,25.0349,4.1029999999999998,0,28.164200000000001,0,0,57.302100000000003,29.137899999999998]
["E9202","Plataforma pantográfica montada em caminhão com capacidade de carga de 600 kg - 120 kW com periculosidade",{"$nulls":7},349.7978,143.54150000000001]
["A9300","Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 8.300 kg e distância entre eixos 3,9 m - 120 kW - motorista de veículo especial com periculosidade",378417.00270000001,22.704999999999998,7.0045000000000002,2.8380999999999998,34.057499999999997,124.0548,53.567100000000003,244.227,86.114699999999999]
["A9383","Plataforma pantográfica hidráulica montada sobre chassi com capacidade de 600 kg - com periculosidade",481440,48.143999999999998,9.2827999999999999,0,48.143999999999998,0,0,105.57080000000001,57.4268]
["E9506","Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW",{"$nulls":7},208.58340000000001,87.1511]
["A9307","Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 16.000 kg e distância entre eixos 3,6 m - 136 kW - motorista de caminhão",524409.29969999997,26.220500000000001,9.4372000000000007,3.8237999999999999,39.3307,73.997600000000006,39.077199999999998,191.887,78.558700000000002]
["A9338","Caçamba basculante com capacidade de 6 m³",72035.460000000006,7.2035,1.3889,0,8.1039999999999992,0,0,16.696400000000001,8.5923999999999996]
["E9508","Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW",{"$nulls":7},203.59110000000001,84.771900000000002]
["A9309","Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 16.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - motorista de caminhão",548140.07640000002,27.407,9.8642000000000003,3.9969000000000001,41.110500000000002,73.997600000000006,39.077199999999998,195.45339999999999,80.345299999999995]
["A9350","Carroceria de madeira com capacidade de 9 t",37111,3.7111000000000001,0.71550000000000002,0,3.7111000000000001,0,0,8.1377000000000006,4.4265999999999996]
["E9509","Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW",{"$nulls":7},342.6816,117.9992]
["A9323","Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 14.300 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - condição de trabalho severa - motorista de caminhão",522758.7133,31.365500000000001,9.6762999999999995,3.9207000000000001,47.048299999999998,140.59540000000001,39.077199999999998,271.68340000000001,84.039699999999996]
["A9363","Tanque espargidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW",220660,29.421299999999999,4.5381999999999998,0,29.421299999999999,7.6173999999999999,0,70.998199999999997,33.959499999999998]
["E9520","Caminhão com caçamba térmica com capacidade de 6 m³ - 136 kW",{"$nulls":7},210.97919999999999,88.384100000000004]
["A9307","Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 16.000 kg e distância entre eixos 3,6 m - 136 kW - motorista de caminhão",524409.29969999997,26.220500000000001,9.4372000000000007,3.8237999999999999,39.3307,73.997600000000006,39.077199999999998,191.887,78.558700000000002]
["A9339","Caçamba térmica com capacidade de 6 m³",82371.805300000007,8.2371999999999996,1.5882000000000001,0,9.2667999999999999,0,0,19.092199999999998,9.8254000000000001]
["E9557","Caminhão comboio com capacidade de 5.000 l - 136 kW (sem motorista)",{"$nulls":7},269.30180000000001,64.930599999999998]
["A9294","Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 16.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - condição de trabalho severa (sem motorista)",548140.07640000002,32.888399999999997,10.146100000000001,4.1111000000000004,49.332599999999999,140.59540000000001,0,237.0736,47.145600000000002]
["A9298","Tanque para distribuição de combustíveis e lubrificantes com capacidade de 5.000 l",180540,14.443199999999999,3.3418000000000001,0,14.443199999999999,0,0,32.228200000000001,17.785]
["E9571","Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW",{"$nulls":7},368.53680000000003,106.30970000000001]
["A9332","Caminhão plataforma 6 x 2, PBT 23.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 188 kW - condição de trabalho severa - motorista de caminhão",658765.47270000004,39.5259,12.1937,4.9406999999999996,59.288899999999998,194.35249999999999,39.077199999999998,349.37889999999999,95.737499999999997]
["A9360","Tanque para transporte de água com capacidade de 10.000 l",107321,8.5856999999999992,1.9864999999999999,0,8.5856999999999992,0,0,19.157900000000001,10.5722]
["E9575","Caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - 210 kW",{"$nulls":7},330.69839999999999,105.3257]
["A9316","Caminhão plataforma 8 x 4, PBT 29.000 kg e distância entre eixos 4,6 m - 210 kW - motorista de caminhão",732590.6912,36.6295,13.1836,5.3418000000000001,54.944299999999998,159.96539999999999,39.077199999999998,309.14179999999999,94.232100000000003]
["A9345","Caçamba basculante estanque com capacidade de 14 m³",93004.415299999993,9.3003999999999998,1.7931999999999999,0,10.462999999999999,0,0,21.5566,11.0936]
["E9579","Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW",{"$nulls":7},316.61610000000002,98.248199999999997]
["A9293","Caminhão plataforma 6 x 2, PBT 23.000 kg e distância entre eixos 3,6 m - 210 kW - motorista de caminhão",650064.93579999998,32.5032,11.698499999999999,4.7401,48.754899999999999,159.96539999999999,39.077199999999998,296.73930000000001,88.019000000000005]
["A9342","Caçamba basculante com capacidade de 10 m³",85756.5,8.5756999999999994,1.6535,0,9.6476000000000006,0,0,19.876799999999999,10.229200000000001]
["E9592","Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW",{"$nulls":7},291.91800000000001,94.471900000000005]
["A9314","Caminhão plataforma 6 x 2, PBT 23.000 kg e distância entre eixos 5,2 m - 188 kW - motorista de caminhão",656319.9425,32.816000000000003,11.811,4.7857000000000003,49.223999999999997,143.2071,39.077199999999998,280.92099999999999,88.489900000000006]
["A9352","Carroceria de madeira com capacidade de 15 t",50150,5.0149999999999997,0.96699999999999997,0,5.0149999999999997,0,0,10.997,5.9820000000000002]
["E9600","Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 236 kW",{"$nulls":7},394.09140000000002,128.84979999999999]
["A9317","Caminhão plataforma 8 x 2, PBT 29.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 236 kW - motorista de veículo especial",753005.68079999997,37.650300000000001,13.551,5.4907000000000004,56.4754,179.7706,42.905200000000001,335.84320000000002,99.597200000000001]
["A9346","Misturador de concreto para montagem em chassi de caminhão com capacidade de 8 m³",161086.71830000001,25.773900000000001,3.4786999999999999,0,28.9956,0,0,58.248199999999997,29.252600000000001]
["E9604","Caminhão basculante para rocha com capacidade de 8 m³ - 210 kW",{"$nulls":7},330.80700000000002,105.2283]
["A9315","Caminhão basculante 6 x 4, PBT 23.000 kg e distância entre eixos 3,6 m - 210 kW -  motorista de caminhão",750683.20209999999,37.534199999999998,13.5092,5.4737,56.301200000000001,159.96539999999999,39.077199999999998,311.86090000000002,95.594300000000004]
["A9341","Caçamba basculante para rocha com capacidade de 8 m³",67253.704899999997,8.2774000000000001,1.3566,0,9.3120999999999992,0,0,18.946100000000001,9.6340000000000003]
["E9605","Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW",{"$nulls":7},287.79750000000001,92.932199999999995]
["A9323","Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 14.300 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - condição de trabalho severa - motorista de caminhão",522758.7133,31.365500000000001,9.6762999999999995,3.9207000000000001,47.048299999999998,140.59540000000001,39.077199999999998,271.68340000000001,84.039699999999996]
["A9358","Tanque para transporte de água com capacidade de 6.000 l",90270,7.2215999999999996,1.6709000000000001,0,7.2215999999999996,0,0,16.114100000000001,8.8925000000000001]
["E9644","Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/129 kW",{"$nulls":7},471.42739999999998,200.03380000000001]
["A9302","Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 9.200 kg e distância entre eixos 4,6 m - 129 kW - motorista de caminhão",432683.95010000002,25.960999999999999,8.0090000000000003,3.2450999999999999,38.941600000000001,133.35890000000001,39.077199999999998,248.59280000000001,76.292299999999997]
["A9368","Equipamento demarcador de faixas a frio montado sobre chassi com capacidade de 800 l - 28 kW",731939.25,77.768500000000003,14.1127,0,73.193899999999999,25.8992,31.860299999999999,222.83459999999999,123.7415]
["E9645","Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,10 kW/136 kW",{"$nulls":7},691.30960000000005,312.93450000000001]
["A9328","Compressor de ar portátil de 70,79 l/s (150 PCM) sem reboque - 30,10 kW",144063.79199999999,11.5251,2.6665999999999999,0,11.5251,27.8416,0,53.558399999999999,14.191700000000001]
["A9331","Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 16.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - condição de trabalho severa - motorista de caminhão",547918.56209999998,32.875100000000003,10.141999999999999,4.1093999999999999,49.3127,140.59540000000001,39.077199999999998,276.11180000000002,86.203699999999998]
["A9369","Equipamento demarcador de faixas a quente montado sobre chassi com capacidade de 500 l - 5,0 kW",1439312.932,152.92699999999999,27.751799999999999,0,143.93129999999999,5.1689999999999996,31.860299999999999,361.63940000000002,212.53909999999999]
["E9665","Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW",{"$nulls":7},432.57979999999998,134.2244]
["A9318","Cavalo mecânico 4 x 2, PBT 16.000 kg - 276 kW - motorista de veículo especial",753608.81279999996,37.680399999999999,13.5618,5.4950999999999999,56.520699999999998,210.24019999999999,42.905200000000001,366.40339999999998,99.642499999999998]
["A9353","Semirreboque com 2 eixos",351050,28.084,6.4978999999999996,0,31.5945,0,0,66.176400000000001,34.581899999999997]
["E9666","Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - 302 kW",{"$nulls":7},482.72449999999998,149.66839999999999]
["A9321","Cavalo mecânico estradeiro 6 x 2, PBT 23.000 kg - 302 kW - motorista de veículo especial",879998.07149999996,43.999899999999997,15.8363,6.4166999999999996,65.999899999999997,230.0455,42.905200000000001,405.20350000000002,109.1581]
["A9354","Semirreboque com 3 eixos",411230,32.898400000000002,7.6119000000000003,0,37.0107,0,0,77.521000000000001,40.510300000000001]
["E9667","Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW",{"$nulls":7},330.07859999999999,105.0068]
["A9316","Caminhão plataforma 8 x 4, PBT 29.000 kg e distância entre eixos 4,6 m - 210 kW - motorista de caminhão",732590.6912,36.6295,13.1836,5.3418000000000001,54.944299999999998,159.96539999999999,39.077199999999998,309.14179999999999,94.232100000000003]
["A9344","Caçamba basculante com capacidade de 14 m³",90330.18,9.0329999999999995,1.7417,0,10.162100000000001,0,0,20.936800000000002,10.774699999999999]
["E9669","Caminhão tanque com capacidade de 8.000 l - 136 kW",{"$nulls":7},292.94220000000001,95.491500000000002]
["A9331","Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 16.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - condição de trabalho severa - motorista de caminhão",547918.56209999998,32.875100000000003,10.141999999999999,4.1093999999999999,49.3127,140.59540000000001,39.077199999999998,276.11180000000002,86.203699999999998]
["A9359","Tanque para transporte de água com capacidade de 8.000 l",94282,7.5426000000000002,1.7452000000000001,0,7.5426000000000002,0,0,16.830400000000001,9.2878000000000007]
["E9670","Usina móvel de lama asfáltica ou microrrevestimento com cavalo mecânico com capacidade de 12 m³ - 95,6 kW/276 kW",{"$nulls":7},903.97839999999997,314.29160000000002]
["A9319","Cavalo mecânico 6 x 2, PBT 23.000 kg - 276 kW - condição de trabalho severa - motorista de veículo especial",827595.33440000005,49.655700000000003,15.3188,6.2069999999999999,74.483599999999996,285.32600000000002,42.905200000000001,473.8963,114.08669999999999]
["A9367","Usina de lama asfáltica ou microrrevestimento asfáltico rebocável com capacidade de 12 m³ - 95,6 kW",1538109.527,125.84529999999999,28.039000000000001,0,125.84529999999999,104.03189999999999,46.320599999999999,430.08210000000003,200.20490000000001]
["E9672","Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 210 kW",{"$nulls":7},366.44389999999999,123.37]
["A9316","Caminhão plataforma 8 x 4, PBT 29.000 kg e distância entre eixos 4,6 m - 210 kW - motorista de caminhão",732590.6912,36.6295,13.1836,5.3418000000000001,54.944299999999998,159.96539999999999,39.077199999999998,309.14179999999999,94.232100000000003]
["A9343","Caçamba basculante para rocha com capacidade de 12 m³",203408.4,25.0349,4.1029999999999998,0,28.164200000000001,0,0,57.302100000000003,29.137899999999998]
["E9679","Cavalo mecânico com dois reboques hidropneumáticos de 5 e 4 eixos e mesas de giro com capacidade de 130 t - 440 kW",{"$nulls":7},1861.4595999999999,801.33860000000004]
["A9325","Cavalo mecânico 8 x 8, PBT 26.000 kg - 440 kW -  motorista de veículo especial",5154279.6459999997,257.714,92.755600000000001,37.583300000000001,386.57100000000003,335.16559999999998,42.905200000000001,1152.6947,430.9581]
["A9384","Reboque hidropneumático com capacidade de 166 t e 4 eixos",1580247.5220000001,126.4198,29.250399999999999,0,142.22229999999999,0,0,297.89249999999998,155.67019999999999]
["A9385","Conjunto de duas mesas de giro para quinta roda ou reboque com capacidade de 100 t cada",511422.8873,40.913800000000002,9.4664000000000001,0,46.028100000000002,0,0,96.408299999999997,50.380200000000002]
["A9390","Reboque hidropneumático com capacidade de 117 t e 5 eixos",1668155.9580000001,133.45249999999999,30.877600000000001,0,150.13399999999999,0,0,314.46409999999997,164.33009999999999]
["E9680","Caminhão tanque com capacidade de 13.000 l - 188 kW",{"$nulls":7},369.96910000000003,107.1001]
["A9332","Caminhão plataforma 6 x 2, PBT 23.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 188 kW - condição de trabalho severa - motorista de caminhão",658765.47270000004,39.5259,12.1937,4.9406999999999996,59.288899999999998,194.35249999999999,39.077199999999998,349.37889999999999,95.737499999999997]
["A9361","Tanque para transporte de água com capacidade de 13.000 l",115345,9.2276000000000007,2.1349999999999998,0,9.2276000000000007,0,0,20.590199999999999,11.3626]
["E9686","Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW",{"$nulls":7},331.02550000000002,119.61060000000001]
["A9308","Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 16.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - motorista de veículo especial",548140.07640000002,27.407,9.8642000000000003,3.9969000000000001,41.110500000000002,140.59540000000001,42.905200000000001,265.87920000000003,84.173299999999998]
["A9349","Carroceria de madeira com capacidade de 7 t",30090,3.0089999999999999,0.58020000000000005,0,3.0089999999999999,0,0,6.5982000000000003,3.5891999999999999]
["A9372","Guindaste articulado montado sobre chassi com capacidade máxima de elevação de 6,2 t",267000,26.7,5.1481000000000003,0,26.7,0,0,58.548099999999998,31.848099999999999]
["E9687","Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW",{"$nulls":7},182.78110000000001,77.753200000000007]
["A9303","Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 9.600 kg e distância entre eixos 3,9 m - 120 kW - motorista de caminhão",408633.59889999998,24.518000000000001,7.5637999999999996,3.0648,36.777000000000001,65.292000000000002,39.077199999999998,176.2928,74.223799999999997]
["A9348","Carroceria de madeira com capacidade de 5 t",29588.5,2.9588999999999999,0.57050000000000001,0,2.9588999999999999,0,0,6.4882999999999997,3.5293999999999999]
["E9690","Caminhão guindauto com cesto aéreo simples e capacidade de elevação de 5,7 t e carroceria de 8,5 t - 136 kW",{"$nulls":7},309.81330000000003,108.0719]
["A9296","Carroceria de madeira com capacidade de 8,5 t",37111,3.7111000000000001,0.71550000000000002,0,3.7111000000000001,0,0,8.1377000000000006,4.4265999999999996]
["A9308","Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 16.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - motorista de veículo especial",548140.07640000002,27.407,9.8642000000000003,3.9969000000000001,41.110500000000002,140.59540000000001,42.905200000000001,265.87920000000003,84.173299999999998]
["A9329","Cesto aéreo simples isolado com capacidade para 135 kg",24327.764999999999,2.4327999999999999,0.46910000000000002,0,2.4327999999999999,0,0,5.3346999999999998,2.9018999999999999]
["A9330","Guindaste articulado montado sobre chassi com capacidade máxima de elevação de 5,7 t",138915.5,13.8916,2.6785000000000001,0,13.8916,0,0,30.4617,16.5701]
["E9693","Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura Spray - 129 kW",{"$nulls":7},1050.0377000000001,533.84259999999995]
["A9322","Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 10.800 kg e distância entre eixos 4,0 m - 129 kW - condição de trabalho severa - motorista de caminhão",451684.56640000001,33.876300000000001,8.7089999999999996,3.5287999999999999,50.814500000000002,133.35890000000001,39.077199999999998,269.36470000000003,85.191299999999998]
["A9370","Equipamento demarcador de faixas sistema spray montado sobre chassi com capacidade 1.080 l",3320217.4730000002,352.7731,64.017899999999997,0,332.02170000000001,0,31.860299999999999,780.673,448.65129999999999]
["E9783","Plataforma pantográfica montada em caminhão com capacidade de carga de 600 kg - 120 kW",{"$nulls":7},339.13589999999999,132.87960000000001]
["A9301","Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 8.300 kg e distância entre eixos 3,9 m - 120 kW - motorista de veículo especial",378417.00270000001,22.704999999999998,7.0045000000000002,2.8380999999999998,34.057499999999997,124.0548,42.905200000000001,233.5651,75.452799999999996]
["A9377","Plataforma pantográfica hidráulica montada sobre chassi com capacidade de 600 kg",481440,48.143999999999998,9.2827999999999999,0,48.143999999999998,0,0,105.57080000000001,57.4268]
["E9787","Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 kW",{"$nulls":7},584.79089999999997,257.64999999999998]
["A9308","Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 16.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - motorista de veículo especial",548140.07640000002,27.407,9.8642000000000003,3.9969000000000001,41.110500000000002,140.59540000000001,42.905200000000001,265.87920000000003,84.173299999999998]
["A9371","Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h",1454350,145.435,28.041699999999999,0,145.435,0,0,318.9117,173.47669999999999]
["E9792","Caminhão para hidrossemeadura com capacidade de 7.500 l - 77,2 kW/235 kW",{"$nulls":7},590.60249999999996,164.05070000000001]
["A9297","Caminhão plataforma 6 x 4, PBT 23.000 kg e distância entre eixos 4,2 m - 235 kW - condição de trabalho severa - motorista de caminhão",536921.29489999998,32.215299999999999,9.9383999999999997,4.0269000000000004,48.322899999999997,242.94069999999999,39.077199999999998,376.52140000000003,85.257800000000003]
["A9362","Tanque para hidrossemeadura com capacidade de 7.500 l - 77,2 kW",476425,38.113999999999997,8.8186,0,42.878300000000003,92.409899999999993,31.860299999999999,214.08109999999999,78.792900000000003]

{"sheet":"DNIT Rel. Consolidação de M.O.","index":12,"n_rows":101,"n_cols":26,"rows_kept":101,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,20,1,21],[0,0,2,0],[0,1,2,1],[0,2,2,2],[0,3,1,3],[0,24,1,24],[0,4,1,5],[0,22,1,23],[0,6,0,15],[0,16,0,21],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,1,13],[1,14,1,15],[1,16,1,17],[1,18,1,19]]}
["Código","Categoria","Unid.","Salário","Encargos Sociais",null,"Encargos Complementares",{"$nulls":9},"Encargos Adicionais",{"$nulls":5},"Encargos Totais",null,"Valor Total"]
[{"$nulls":6},"Alimentação",null,"EPI",null,"Ferramenta",null,"Transporte",null,"Exame Ocupacional",null,"Cesta Básica",null,"Assistência Médica",null,"Seguro de Vida"]
[null,null,null,"R$","%","R$","%","R$","%","R$","%","R$","%","R$","%","R$","%","R$","%","R$","%","R$","%","R$","R$"]
["P8001","Advogado júnior","mês",5064.07,78.11,3955.55,15.33,776.57,0.52,26.49,0,0,0,0,0.06,3.1,0,0,6.06,306.83999999999997,0.2,9.98,100.2855,5078.53,10142.6,{"$f":"Y4-D4-F4","v":1122.9800000000005}]
["P8002","Advogado pleno","mês",6752.09,78.11,5274.06,11.5,776.57,0.39,26.49,0,0,0,0,0.05,3.1,0,0,4.54,306.83999999999997,0.15,9.98,94.741600000000005,6397.04,13149.14,{"$f":"Y5-D5-F5","v":1122.9899999999989}]
["P8003","Advogado sênior","mês",12224.44,78.11,9548.51,6.35,776.57,0.22,26.49,0,0,0,0,0.03,3.1,0,0,2.5099999999999998,306.83999999999997,0.08,9.98,87.296400000000006,10671.49,22895.93,1122.9799999999996]
["P8007","Analista de desenvolvimento de sistemas júnior","mês",4278.79,78.23,3347.3,18.149999999999999,776.57,0,0,0,0,0,0,7.0000000000000007E-2,3.03,0,0,7.17,306.83999999999997,0.23,9.98,103.8545,4443.72,8722.5,1096.4099999999999]
["P8008","Analista de desenvolvimento de sistemas pleno","mês",5705.05,78.23,4463.0600000000004,13.61,776.57,0,0,0,0,0,0,0.05,3.03,0,0,5.38,306.83999999999997,0.17,9.98,97.448400000000007,5559.48,11264.53,1096.42]
["P8009","Analista de desenvolvimento de sistemas sênior","mês",10184.530000000001,78.23,7967.36,7.62,776.57,0,0,0,0,0,0,0.03,3.03,0,0,3.01,306.83999999999997,0.1,9.98,88.995500000000007,9063.7800000000007,19248.310000000001,1096.420000000001]
["P8013","Arquiteto júnior","mês",12443.57,78.150000000000006,9724.65,6.24,776.57,0.21,26.49,0,0,0,0,0.02,2.74,0,0,2.4700000000000002,306.83999999999997,0.08,9.98,87.171700000000001,10847.27,23290.84,1122.6200000000008]
["P8014","Arquiteto pleno","mês",14617.04,78.150000000000006,11423.22,5.31,776.57,0.18,26.49,0,0,0,0,0.02,2.74,0,0,2.1,306.83999999999997,7.0000000000000007E-2,9.98,85.830200000000005,12545.84,27162.880000000001,1122.6200000000008]
["P8015","Arquiteto sênior","mês",16790.52,78.150000000000006,13121.79,4.63,776.57,0.16,26.49,0,0,0,0,0.02,2.74,0,0,1.83,306.83999999999997,0.06,9.98,84.835999999999999,14244.41,31034.92,1122.6099999999969]
["P8019","Assistente social júnior","mês",3324.84,78.8,2619.9699999999998,23.36,776.57,0.8,26.49,0,0,1.49,49.41,0.13,4.32,0,0,9.23,306.83999999999997,0.3,9.98,114.09820000000001,3793.58,7118.43,1173.6200000000003]
["P8020","Assistente social pleno","mês",4433.12,78.8,3493.3,17.52,776.57,0.6,26.49,0,0,0,0,0.1,4.32,0,0,6.92,306.83999999999997,0.23,9.98,104.1591,4617.5,9050.6200000000008,1124.2000000000007]
["P8021","Assistente social sênior","mês",7555.65,78.8,5953.86,10.28,776.57,0.35,26.49,0,0,0,0,0.06,4.32,0,0,4.0599999999999996,306.83999999999997,0.13,9.98,93.678899999999999,7078.06,14633.71,1124.1999999999998]
["P8025","Auxiliar","mês",1706.03,80.069999999999993,1366.02,45.52,776.57,1.89,32.25,0.1,1.65,8.59,146.54,0.27,4.63,0,0,17.989999999999998,306.83999999999997,0.57999999999999996,9.98,155.00749999999999,2644.47,4350.5,1278.4500000000003]
["P8026","Auxiliar administrativo","mês",1977.58,78.95,1561.3,39.270000000000003,776.57,0,0,0,0,6.59,130.25,0.21,4.16,0,0,15.52,306.83999999999997,0.5,9.98,141.0359,2789.1,4766.67,1227.7900000000002]
["P8027","Auxiliar de laboratório","mês",1886.7,79.02,1490.87,41.16,776.57,1.71,32.25,0.18,3.41,7.19,135.69999999999999,0.23,4.42,0,0,16.260000000000002,306.83999999999997,0.53,9.98,146.28899999999999,2760.03,4646.7299999999996,1269.1599999999999]
["P8028","Auxiliar de topografia","mês",1706.03,79.13,1349.98,45.52,776.57,1.89,32.25,0.08,1.44,8.59,146.54,0.26,4.41,0,0,17.989999999999998,306.83999999999997,0.57999999999999996,9.98,154.04249999999999,2628.01,4334.04,1278.0300000000002]
["P8032","Biólogo júnior","mês",3235.9,78.44,2538.2399999999998,24,776.57,0.82,26.49,0,0,1.69,54.75,0.1,3.18,0,0,9.48,306.83999999999997,0.31,9.98,114.8381,3716.04,6951.94,1177.7999999999997]
["P8033","Biólogo pleno","mês",4314.53,78.44,3384.32,18,776.57,0.61,26.49,0,0,0,0,7.0000000000000007E-2,3.18,0,0,7.11,306.83999999999997,0.23,9.98,104.4697,4507.38,8821.9,1123.0499999999997]
["P8034","Biólogo sênior","mês",7874.56,78.44,6176.8,9.86,776.57,0.34,26.49,0,0,0,0,0.04,3.18,0,0,3.9,306.83999999999997,0.13,9.98,92.701899999999995,7299.86,15174.42,1123.0599999999995]
["P8038","Chefe de escritório","mês",3743.41,78.05,2921.73,20.74,776.57,0,0,0,0,0.65,24.3,0.06,2.19,0,0,8.1999999999999993,306.83999999999997,0.27,9.98,107.96599999999999,4041.6,7785.01,1119.8700000000003]
["P8040","Contador júnior","mês",4450.3100000000004,78.12,3476.58,17.45,776.57,0,0,0,0,0,0,0.06,2.48,0,0,6.89,306.83999999999997,0.22,9.98,102.74460000000001,4572.45,9022.76,1095.8699999999999]
["P8041","Contador pleno","mês",5933.75,78.12,4635.4399999999996,13.09,776.57,0,0,0,0,0,0,0.04,2.48,0,0,5.17,306.83999999999997,0.17,9.98,96.588399999999993,5731.31,11665.06,1095.8699999999999]
["P8042","Contador sênior","mês",11336.95,78.12,8856.43,6.85,776.57,0,0,0,0,0,0,0.02,2.48,0,0,2.71,306.83999999999997,0.09,9.98,87.7864,9952.2999999999993,21289.25,1095.869999999999]
["P8044","Coordenador ambiental","mês",19218.439999999999,78.599999999999994,15105.7,4.04,776.57,0.13,24.19,0,0,0,0,0.02,3.79,0,0,1.6,306.83999999999997,0.05,9.98,84.434899999999999,16227.07,35445.51,1121.3700000000026]
["P8045","Economista júnior","mês",4787.47,77.45,3707.9,16.22,776.57,0,0,0,0,0,0,0.04,2.0299999999999998,0,0,6.41,306.83999999999997,0.21,9.98,100.3309,4803.3100000000004,9590.7800000000007,1095.4100000000003]
["P8046","Economista pleno","mês",6383.29,77.45,4943.8599999999997,12.17,776.57,0,0,0,0,0,0,0.03,2.0299999999999998,0,0,4.8099999999999996,306.83999999999997,0.16,9.98,94.610699999999994,6039.28,12422.57,1095.42]
["P8047","Economista sênior","mês",9385.69,77.45,7269.22,8.27,776.57,0,0,0,0,0,0,0.02,2.0299999999999998,0,0,3.27,306.83999999999997,0.11,9.98,89.121099999999998,8364.64,17750.330000000002,1095.420000000001]
["P8054","Engenheiro agrônomo júnior","mês",12443.57,78.05,9712.2099999999991,6.24,776.57,0.21,26.49,0,0,0,0,0.03,3.15,0,0,2.4700000000000002,306.83999999999997,0.08,9.98,87.075000000000003,10835.24,23278.81,1123.0300000000025]
["P8055","Engenheiro agrônomo pleno","mês",13405.28,78.05,10462.82,5.79,776.57,0.2,26.49,0,0,0,0,0.02,3.15,0,0,2.29,306.83999999999997,7.0000000000000007E-2,9.98,86.427499999999995,11585.85,24991.14,1123.0399999999991]
["P8056","Engenheiro agrônomo sênior","mês",14367,78.05,11213.44,5.41,776.57,0.18,26.49,0,0,0,0,0.02,3.15,0,0,2.14,306.83999999999997,7.0000000000000007E-2,9.98,85.866699999999994,12336.47,26703.47,1123.0300000000007]
["P8057","Engenheiro ambiental júnior","mês",12443.57,78.760000000000005,9800.56,6.24,776.57,0.21,26.49,0,0,0,0,0.03,3.41,0,0,2.4700000000000002,306.83999999999997,0.08,9.98,87.787000000000006,10923.84,23367.41,1123.2800000000007]
["P8058","Engenheiro ambiental pleno","mês",14289.04,78.760000000000005,11254.05,5.43,776.57,0.19,26.49,0,0,0,0,0.02,3.41,0,0,2.15,306.83999999999997,7.0000000000000007E-2,9.98,86.621200000000002,12377.34,26666.38,1123.2900000000009]
["P8059","Engenheiro ambiental sênior","mês",16134.52,78.760000000000005,12707.55,4.8099999999999996,776.57,0.16,26.49,0,0,0,0,0.02,3.41,0,0,1.9,306.83999999999997,0.06,9.98,85.721999999999994,13830.83,29965.35,1123.2799999999988]
["P8060","Engenheiro consultor especial","mês",23254.78,78.41,18234.080000000002,3.34,776.57,0.1,24.19,0,0,0,0,0.01,3.18,0,0,1.32,306.83999999999997,0.04,9.98,83.229500000000002,19354.84,42609.63,1120.7699999999968]
["P8061","Engenheiro coordenador","mês",19378.990000000002,78.41,15195.06,4.01,776.57,0.12,24.19,0,0,0,0,0.02,3.18,0,0,1.58,306.83999999999997,0.05,9.98,84.193399999999997,16315.83,35694.82,1120.7699999999986]
["P8062","Engenheiro de pesca júnior","mês",12443.57,78.900000000000006,9817.98,6.24,776.57,0.21,26.49,0,0,0,0,0.04,4.59,0,0,2.4700000000000002,306.83999999999997,0.08,9.98,87.936499999999995,10942.44,23386.01,1124.4599999999991]
["P8063","Engenheiro de pesca pleno","mês",14160.98,78.900000000000006,11173.01,5.48,776.57,0.19,26.49,0,0,0,0,0.03,4.59,0,0,2.17,306.83999999999997,7.0000000000000007E-2,9.98,86.840599999999995,12297.47,26458.45,1124.4600000000009]
["P8064","Engenheiro de pesca sênior","mês",15878.38,78.900000000000006,12528.04,4.8899999999999997,776.57,0.17,26.49,0,0,0,0,0.03,4.59,0,0,1.93,306.83999999999997,0.06,9.98,85.981700000000004,13652.51,29530.89,1124.4699999999993]
["P8065","Engenheiro de projetos júnior","mês",12443.57,78.41,9757,6.24,776.57,0.21,26.49,0,0,0,0,0.03,3.18,0,0,2.4700000000000002,306.83999999999997,0.08,9.98,87.435199999999995,10880.07,23323.64,1123.0699999999997]
["P8066","Engenheiro de projetos pleno","mês",14698.04,78.41,11524.73,5.28,776.57,0.18,26.49,0,0,0,0,0.02,3.18,0,0,2.09,306.83999999999997,7.0000000000000007E-2,9.98,86.050899999999999,12647.8,27345.84,1123.0699999999997]
["P8067","Engenheiro de projetos sênior","mês",16952.509999999998,78.41,13292.46,4.58,776.57,0.16,26.49,0,0,0,0,0.02,3.18,0,0,1.81,306.83999999999997,0.06,9.98,85.034800000000004,14415.53,31368.04,1123.0700000000033]
["P8068","Engenheiro florestal júnior","mês",12443.57,78.900000000000006,9817.98,6.24,776.57,0.21,26.49,0,0,0,0,0.04,4.59,0,0,2.4700000000000002,306.83999999999997,0.08,9.98,87.936499999999995,10942.44,23386.01,1124.4599999999991]
["P8069","Engenheiro florestal pleno","mês",14160.98,78.900000000000006,11173.01,5.48,776.57,0.19,26.49,0,0,0,0,0.03,4.59,0,0,2.17,306.83999999999997,7.0000000000000007E-2,9.98,86.840599999999995,12297.47,26458.45,1124.4600000000009]
["P8070","Engenheiro florestal sênior","mês",15878.38,78.900000000000006,12528.04,4.8899999999999997,776.57,0.17,26.49,0,0,0,0,0.03,4.59,0,0,1.93,306.83999999999997,0.06,9.98,85.981700000000004,13652.51,29530.89,1124.4699999999993]
["P8080","Geólogo júnior","mês",11984.56,78.930000000000007,9459.41,6.48,776.57,0.22,26.49,0,0,0,0,0.04,4.54,0,0,2.56,306.83999999999997,0.08,9.98,88.312200000000004,10583.83,22568.39,1124.42]
["P8081","Geólogo pleno","mês",13378.55,78.930000000000007,10559.69,5.8,776.57,0.2,26.49,0,0,0,0,0.03,4.54,0,0,2.29,306.83999999999997,7.0000000000000007E-2,9.98,87.334699999999998,11684.11,25062.67,1124.4299999999985]
["P8082","Geólogo sênior","mês",14772.55,78.930000000000007,11659.97,5.26,776.57,0.18,26.49,0,0,0,0,0.03,4.54,0,0,2.08,306.83999999999997,7.0000000000000007E-2,9.98,86.541600000000003,12784.39,27556.94,1124.42]
["P8092","Jornalista júnior","mês",3346.55,78.25,2618.6799999999998,23.21,776.57,0.79,26.49,0,0,1.44,48.11,0.09,3.12,0,0,9.17,306.83999999999997,0.3,9.98,113.2443,3789.78,7136.33,1171.0999999999999]
["P8093","Jornalista pleno","mês",4462.07,78.25,3491.57,17.399999999999999,776.57,0.59,26.49,0,0,0,0,7.0000000000000007E-2,3.12,0,0,6.88,306.83999999999997,0.22,9.98,103.41759999999999,4614.57,9076.64,1122.9999999999995]
["P8094","Jornalista sênior","mês",8425.07,78.25,6592.62,9.2200000000000006,776.57,0.31,26.49,0,0,0,0,0.04,3.12,0,0,3.64,306.83999999999997,0.12,9.98,91.5792,7715.62,16140.69,1123.0000000000009]
["P8098","Laboratorista","mês",2515.6,79.02,1987.82,30.87,776.57,1.18,29.7,0,0,3.89,97.96,0.18,4.42,0,0,12.2,306.83999999999997,0.4,9.98,127.7349,3213.29,5728.89,1225.4700000000005]
["P8102","Médico veterinário","mês",12443.57,77.819999999999993,9683.59,6.24,776.57,0.21,26.49,0,0,0,0,0.02,2.3199999999999998,0,0,2.4700000000000002,306.83999999999997,0.08,9.98,86.838300000000004,10805.78,23249.35,1122.1899999999987]
["P8106","Meteorologista júnior","mês",5498.81,78.349999999999994,4308.32,14.12,776.57,0.48,26.49,0,0,0,0,0.06,3.04,0,0,5.58,306.83999999999997,0.18,9.98,98.771000000000001,5431.24,10930.05,1122.9199999999992]
["P8107","Meteorologista pleno","mês",7331.75,78.349999999999994,5744.43,10.59,776.57,0.36,26.49,0,0,0,0,0.04,3.04,0,0,4.1900000000000004,306.83999999999997,0.14000000000000001,9.98,93.665800000000004,6867.34,14199.1,1122.92]
["P8108","Meteorologista sênior","mês",11957.48,78.349999999999994,9368.69,6.49,776.57,0.22,26.49,0,0,0,0,0.03,3.04,0,0,2.57,306.83999999999997,0.08,9.98,87.740899999999996,10491.6,22449.08,1122.9100000000017]
["P8112","Motorista de caminhão","mês",2541.29,79.03,2008.38,28.99,736.74,1.27,32.25,0,0,3.79,96.42,0.13,3.38,0,0,12.07,306.83999999999997,0.39,9.98,125.6841,3193.99,5735.28,1185.6099999999997]
["P8113","Motorista de veículo leve","mês",2208.96,78.63,1736.91,33.35,736.74,1.46,32.25,0,0,5.27,116.36,0.17,3.81,0,0,13.89,306.83999999999997,0.45,9.98,133.2251,2942.89,5151.8599999999997,1205.9899999999996]
["P8117","Oceanógrafo júnior","mês",4832.53,81.59,3942.86,16.07,776.57,0.55000000000000004,26.49,0,0,0,0,0.14000000000000001,6.8,0,0,6.35,306.83999999999997,0.21,9.98,104.9045,5069.55,9902.08,1126.69]
["P8118","Oceanógrafo pleno","mês",6443.38,81.59,5257.15,12.05,776.57,0.41,26.49,0,0,0,0,0.11,6.8,0,0,4.76,306.83999999999997,0.15,9.98,99.075900000000004,6383.83,12827.21,1126.6799999999994]
["P8119","Oceanógrafo sênior","mês",11766.56,81.59,9600.33,6.6,776.57,0.23,26.49,0,0,0,0,0.06,6.8,0,0,2.61,306.83999999999997,0.08,9.98,91.165300000000002,10727.02,22493.57,1126.6800000000003]
["P8129","Pedagogo júnior","mês",2451.1,87.56,2146.1799999999998,31.68,776.57,1.08,26.49,0,0,4.1500000000000004,101.83,0.17,4.1399999999999997,0,0,12.52,306.83999999999997,0.41,9.98,137.57239999999999,3372.04,5823.13,1225.8500000000004]
["P8130","Pedagogo pleno","mês",3268.13,87.56,2861.58,23.76,776.57,0.81,26.49,0,0,1.62,52.81,0.13,4.1399999999999997,0,0,9.39,306.83999999999997,0.31,9.98,123.5693,4038.41,7306.54,1176.83]
["P8131","Pedagogo sênior","mês",4342.4799999999996,87.56,3802.28,17.88,776.57,0.61,26.49,0,0,0,0,0.1,4.1399999999999997,0,0,7.07,306.83999999999997,0.23,9.98,113.4442,4926.3,9268.7800000000007,1124.0200000000009]
["P8135","Secretária","mês",2903.48,79.12,2297.23,26.75,776.57,0,0,0,0,2.57,74.69,0.16,4.63,0,0,10.57,306.83999999999997,0.34,9.98,119.5097,3469.94,6373.42,1172.71]
["P8139","Sondador","mês",2219.1799999999998,78.709999999999994,1746.71,34.99,776.57,1.34,29.7,0,0,5.22,115.75,0.18,4.01,0,0,13.83,306.83999999999997,0.45,9.98,134.715,2989.56,5208.74,1242.8499999999999]
["P8143","Técnico ambiental","mês",3033.2,79.23,2403.1999999999998,25.6,776.57,0.98,29.7,0,0,2.21,66.91,0.14000000000000001,4.12,0,0,10.119999999999999,306.83999999999997,0.33,9.98,118.59829999999999,3597.32,6630.52,{"$f":"Y69-D69-F69","v":1194.1200000000008}]
["P8147","Técnico de obras","mês",3323.33,78.83,2619.7800000000002,23.37,776.57,0.89,29.7,0,0,1.49,49.5,0.1,3.34,0,0,9.23,306.83999999999997,0.3,9.98,114.2139,3795.7,7119.03,1175.9199999999996]
["P8151","Técnico de segurança do trabalho","mês",4601.83,79.430000000000007,3655.23,16.010000000000002,736.74,0.65,29.7,0,0,0,0,0.08,3.9,0,0,6.67,306.83999999999997,0.22,9.98,103.0545,4742.3999999999996,9344.23,1087.1699999999996]
["P8155","Técnico em geoprocessamento","mês",2912.88,78.239999999999995,2279.04,26.66,776.57,1.02,29.7,0,0,2.54,74.13,0.11,3.09,0,0,10.53,306.83999999999997,0.34,9.98,119.44670000000001,3479.34,6392.22,1200.3000000000002]
["P8163","Topógrafo","mês",2627.36,79.13,2079.0300000000002,29.56,776.57,1.1299999999999999,29.7,0,0,3.47,91.26,0.17,4.41,0,0,11.68,306.83999999999997,0.38,9.98,125.5172,3297.79,5925.15,1218.7599999999993]
["P8167","Arquivista júnior","mês",2805.38,78.78,2210.08,27.68,776.57,0,0,0,0,2.87,80.58,0.12,3.35,0,0,10.94,306.83999999999997,0.36,9.98,120.7465,3387.4,6192.78,1177.3199999999997]
["P8168","Arquivista pleno","mês",3740.51,78.78,2946.77,20.76,776.57,0,0,0,0,0.65,24.47,0.09,3.35,0,0,8.1999999999999993,306.83999999999997,0.27,9.98,108.75490000000001,4067.98,7808.49,1121.2099999999996]
["P8169","Arquivista sênior","mês",6187.97,78.78,4874.88,12.55,776.57,0,0,0,0,0,0,0.05,3.35,0,0,4.96,306.83999999999997,0.16,9.98,96.503799999999998,5971.62,12159.59,1096.7399999999998]
["P8173","Administrador júnior","mês",3594.07,78.38,2817.03,21.61,776.57,0,0,0,0,0.93,33.26,0.09,3.09,0,0,8.5399999999999991,306.83999999999997,0.28000000000000003,9.98,109.8134,3946.77,7540.84,1129.7399999999998]
["P8174","Administrador pleno","mês",4792.1000000000004,78.38,3756.05,16.21,776.57,0,0,0,0,0,0,0.06,3.09,0,0,6.4,306.83999999999997,0.21,9.98,101.2611,4852.53,9644.6200000000008,1096.4700000000003]
["P8175","Administrador sênior","mês",8655.0400000000009,78.38,6783.82,8.9700000000000006,776.57,0,0,0,0,0,0,0.04,3.09,0,0,3.55,306.83999999999997,0.12,9.98,91.048699999999997,7880.3,16535.34,1096.4799999999996]
["P8180","Engenheiro agrimensor júnior","mês",12443.57,78.92,9820.4699999999993,6.24,776.57,0.21,26.49,0,0,0,0,0.04,4.83,0,0,2.4700000000000002,306.83999999999997,0.08,9.98,87.958500000000001,10945.18,23388.75,1124.7100000000009]
["P8181","Engenheiro agrimensor pleno","mês",13738.43,78.92,10842.37,5.65,776.57,0.19,26.49,0,0,0,0,0.04,4.83,0,0,2.23,306.83999999999997,7.0000000000000007E-2,9.98,87.1066,11967.08,25705.5,1124.6999999999989]
["P8182","Engenheiro agrimensor sênior","mês",15033.28,78.92,11864.27,5.17,776.57,0.18,26.49,0,0,0,0,0.03,4.83,0,0,2.04,306.83999999999997,7.0000000000000007E-2,9.98,86.401499999999999,12988.98,28022.26,1124.7099999999973]
["P8183","Geógrafo júnior","mês",4160.0200000000004,78.39,3261.04,18.670000000000002,776.57,0.64,26.49,0,0,0,0,7.0000000000000007E-2,2.96,0,0,7.38,306.83999999999997,0.24,9.98,105.38120000000001,4383.88,8543.9,1122.8399999999992]
["P8184","Geógrafo pleno","mês",5546.69,78.39,4348.05,14,776.57,0.48,26.49,0,0,0,0,0.05,2.96,0,0,5.53,306.83999999999997,0.18,9.98,98.633399999999995,5470.9,11017.59,1122.8500000000004]
["P8185","Geógrafo sênior","mês",11068.85,78.39,8676.8700000000008,7.02,776.57,0.24,26.49,0,0,0,0,0.03,2.96,0,0,2.77,306.83999999999997,0.09,9.98,88.534199999999998,9799.7199999999993,20868.57,1122.8499999999985]
["P8186","Antropólogo júnior","mês",3557.77,82.83,2946.9,21.83,776.57,0.74,26.49,0,0,1,35.43,0.13,4.67,0,0,8.6199999999999992,306.83999999999997,0.28000000000000003,9.98,115.434,4106.88,7664.65,1159.9799999999991]
["P8187","Antropólogo pleno","mês",4743.7,82.83,3929.2,16.37,776.57,0.56000000000000005,26.49,0,0,0,0,0.1,4.67,0,0,6.47,306.83999999999997,0.21,9.98,106.5361,5053.75,9797.44,1124.5400000000009]
["P8188","Antropólogo sênior","mês",7689.09,82.83,6368.87,10.1,776.57,0.34,26.49,0,0,0,0,0.06,4.67,0,0,3.99,306.83999999999997,0.13,9.98,97.455200000000005,7493.42,15182.5,1124.54]
["P8189","Arqueólogo júnior","mês",2959.7,83.26,2464.25,26.24,776.57,0.9,26.49,0,0,2.41,71.319999999999993,0.27,7.88,0,0,10.37,306.83999999999997,0.34,9.98,123.7735,3663.32,6623.02,1199.0700000000006]
["P8190","Arqueólogo pleno","mês",3946.27,83.26,3285.66,19.68,776.57,0.67,26.49,0,0,0.31,12.12,0.2,7.88,0,0,7.78,306.83999999999997,0.25,9.98,112.1451,4425.54,8371.81,1139.8799999999992]
["P8191","Arqueólogo sênior","mês",5796.23,83.26,4825.9399999999996,13.4,776.57,0.46,26.49,0,0,0,0,0.14000000000000001,7.88,0,0,5.29,306.83999999999997,0.17,9.98,102.71680000000001,5953.7,11749.93,1127.7600000000011]
["P8192","Historiador júnior","mês",4184.91,80.02,3348.76,18.559999999999999,776.57,0.63,26.49,0,0,0,0,0.09,3.59,0,0,7.33,306.83999999999997,0.24,9.98,106.86579999999999,4472.24,8657.15,1123.4799999999996]
["P8193","Historiador pleno","mês",5579.88,80.02,4465.0200000000004,13.92,776.57,0.47,26.49,0,0,0,0,0.06,3.59,0,0,5.5,306.83999999999997,0.18,9.98,100.15430000000001,5588.49,11168.37,1123.4700000000003]
["P8194","Historiador sênior","mês",8835.48,80.02,7070.15,8.7899999999999991,776.57,0.3,26.49,0,0,0,0,0.04,3.59,0,0,3.47,306.83999999999997,0.11,9.98,92.735500000000002,8193.6200000000008,17029.099999999999,1123.4699999999993]
["P8195","Paleontólogo júnior","mês",3557.77,82.83,2946.9,21.83,776.57,0.74,26.49,0,0,1,35.43,0.13,4.67,0,0,8.6199999999999992,306.83999999999997,0.28000000000000003,9.98,115.434,4106.88,7664.65,1159.9799999999991]
["P8196","Paleontólogo pleno","mês",4743.7,82.83,3929.2,16.37,776.57,0.56000000000000005,26.49,0,0,0,0,0.1,4.67,0,0,6.47,306.83999999999997,0.21,9.98,106.5361,5053.75,9797.44,1124.5400000000009]
["P8197","Paleontólogo sênior","mês",7689.09,82.83,6368.87,10.1,776.57,0.34,26.49,0,0,0,0,0.06,4.67,0,0,3.99,306.83999999999997,0.13,9.98,97.455200000000005,7493.42,15182.5,1124.54]
["P8198","Sociólogo júnior","mês",4306,80.010000000000005,3445.23,18.03,776.57,0.62,26.49,0,0,0,0,0.08,3.59,0,0,7.13,306.83999999999997,0.23,9.98,106.1009,4568.7,8874.7000000000007,1123.4700000000007]
["P8199","Sociólogo pleno","mês",5741.33,80.010000000000005,4593.6400000000003,13.53,776.57,0.46,26.49,0,0,0,0,0.06,3.59,0,0,5.34,306.83999999999997,0.17,9.98,99.578100000000006,5717.11,11458.45,1123.4800000000005]
["P8200","Sociólogo sênior","mês",8890.5499999999993,80.010000000000005,7113.33,8.73,776.57,0.3,26.49,0,0,0,0,0.04,3.59,0,0,3.45,306.83999999999997,0.11,9.98,92.646699999999996,8236.7999999999993,17127.349999999999,1123.4699999999993]
["P8264","Motorista de veículo leve - horista","h",10.039999999999999,111.93,11.24,40.21,4.04,1.76,0.18,0,0,6.35,0.64,0.21,0.02,0,0,16.75,1.68,0.54,0.05,177.7473,17.850000000000001,27.89,6.6100000000000012]

{"sheet":"DNIT Rel. Consolidação de C.G.","index":13,"n_rows":22,"n_cols":6,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[20,0,21,0],[20,2,20,3],[21,2,21,3],[13,0,14,0],[13,2,13,3],[14,2,14,3],[15,0,19,0],[15,2,15,3],[16,2,16,3],[17,2,17,3],[18,2,18,3],[19,2,19,3],[3,0,7,0],[7,2,7,3],[10,2,10,3],[11,0,12,0],[11,2,11,3],[12,2,12,3],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5]]}
["Tabela 1 - Custos de veículos "]
["Item","Código","Tipo",null,"Custo Produtivo \n(R$/h)","Custo Improdutivo (R$/h)"]
[]
["Veículos","E8889","Veículo leve - 53 kW (sem motorista)",null,36.65,6.69]
[null,"E8890","Veículo leve - 53 kW (com motorista)",null,64.540000000000006,34.57]
[null,"E8891","Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista)",null,78.98,23.64]
[null,"E8888","Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (sem motorista)",null,54.56,16.899999999999999]
[null,"E8887","Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (com motorista)",null,82.44,44.79]
[]
["Tabela 2 - Custos de imóveis, mobiliário, cestas de instalações e custos diversos"]
["Item","Código","Tipo",null,"Unidade","Custo unitário \n(R$/un)"]
["Imóveis","B8951","Comercial (2,55% do CMCC - SINAPI)",null,"m² x mês",50.23]
[null,"B8952","Residencial (2,45% do CMCC - SINAPI)",null,"m² x mês",48.26]
["Mobiliário","B8953","Escritório",null,"ocupante x mês",478.38]
[null,"B8954","Residência",null,"ocupante x mês",43.06]
["Cesta das Instalações","B8955","Laboratório de asfalto",null,"mês",5879.5]
[null,"B8956","Laboratório de concreto",null,"mês",4714.4799999999996]
[null,"B8957","Laboratório de solos",null,"mês",3597.39]
[null,"B8958","Topografia",null,"mês",5426.19]
[null,"B8961","Topografia por VANT",null,"mês",904.73]
["Custos Diversos","B8959","Escritório",null,"ocupante x mês",192.85]
[null,"B8960","Residência",null,"ocupante x mês",251.57]

{"sheet":"LISTA ORCAFASCIO","index":14,"n_rows":18,"n_cols":8,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1543,0,1543,5]]}
["BASE","CODIGO","DESCRIÇÃO","Unidade","DATA","INSUMO","COMPOSICAO","VALOR UN ONERADO"]
["COMPESA","01.07.05U","Ensaio de determinação do teor de betume - cimento asfáltico","un","2024-07-01","NÃO","SIM",127.22]
["COMPESA","01.07.15U","Ensaio Marshall - Mistura betuminosa a quente","un","2024-07-01","NÃO","SIM",254.45]
["SETOP","ED-49547","Ensaio de resistência à tração por compressão diametral concreto","un","2025-04-01","NÃO","SIM",100.69]
["SETOP","ED-49546","Ensaio de resistência à compressão simples concreto","un","2025-04-01","NÃO","SIM",100.21]
["EMOP","01.001.0300-0","Determinação da taxa de ligante (serviços de escritório, laboratório e campo)","un","2025-08-01","NÃO","SIM",417.32]
["EMBASA","34.01.25","Ensaio de compactação - proctor normal (NBR - 07182)","un","2025-06-01","NÃO","SIM",300]
["EMBASA","34.01.31","Ensaio de compactação - proctor modificado (NBR - 07182)","un","2025-06-01","NÃO","SIM",157.86000000000001]
["EMBASA","34.01.28","Ensaio de compactação - proctor intermediário (NBR - 07182)","un","2025-06-01","NÃO","SIM",131.55000000000001]
["EMOP","01.001.0060-0","Amostra de solo - preparação para ensaios de compactação e ensaios de caracterização (serviços de escritório, laboratório e campo)","un","2025-08-01","NÃO","SIM",632.24]
["COMPESA","01.07.06U","Ensaio de granulometria por peneiramento - solos","un","2024-07-01","NÃO","SIM",101.64]
["EMBASA","34.97.04","Ensaio de caracterização do solo","un","2025-06-01","NÃO","SIM",333.81]
["COMPESA","01.07.09U","Ensaio de Limite de Liquidez - Solos","un","2024-07-01","NÃO","SIM",71.08]
["COMPESA","01.07.08U","Ensaio de Limite de Plasticidade - Solos","un","2024-07-01","NÃO","SIM",57.16]
["EMOP","01.001.0052-0","Mini-CBR e expansão do solo compactado em equipamento miniatura (Serviços de escritório, Laboratório e Campo)","un","2025-08-01","NÃO","SIM",126.44]
["COMPESA","01.07.O2U","Ensaio de Viscosidade Saybolt-Furol - MATERIAL BETUMINIOSO","un","2024-07-01","NÃO","SIM",159.93]
["COMPESA","01.07.13U","Ensaio de Abrasão Los Angeles - Agregados","un","2024-07-01","NÃO","SIM",305.33]
["EMOP","01.001.0123-0","Resistência à compressão de corpo de prova cilíndrico de 15 x 30cm, por corpo de prova (serviços de escritório, laboratório e campo)","un","2025-08-01","NÃO","SIM",52.51]